{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":23,"sheets":["Legenda","1a (alt)","1b (alt) ","2a(alt)","2b(alt)","2c","3a","3b","3c","3d","4a(alt)","Cenik","4b(alt)","4cl(alt)","4cll(alt)","4clll(alt)","4clV(alt)","4cV(alt)","4d(alt)","5(alt)","6(alt)","7(alt2)","7seznam"],"not_rendered":{"charts":0,"images":130,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Legenda","index":0,"n_rows":103,"n_cols":22,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,11,91,15],[70,11,70,14],[18,11,18,12],[1,1,1,4],[3,1,3,4],[32,2,32,4],[46,2,46,3],[68,2,68,6],[31,1,31,3],[38,2,38,5],[4,2,4,3],[56,2,56,6],[47,11,47,15],[54,1,54,5],[3,19,3,21],[102,11,102,13],[54,11,54,12],[55,11,55,13],[84,11,84,16],[39,10,39,13],[92,11,92,13],[63,11,63,13],[34,20,34,22],[42,20,42,22],[63,20,63,22],[4,20,4,21],[40,11,40,15],[77,11,77,15],[4,11,4,15],[33,19,33,21],[25,19,25,21],[10,20,10,22],[17,20,17,22],[26,20,26,22],[52,20,52,24]]}
[]
[null,"Projektantski teksti"]
[]
[null,"1. Multifunkcijske naprave",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Zaporne armature"]
[null,"a)","Giaflex Preso Mat",null,null,null,null,null,null,null,"c)","Stanovanjske toplotne postaje (do 100°C)",null,null,null,null,null,null,null,"a)","Vexve uvarne pipe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","Direktno ogrevanje + priprava STV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","Direktno Ogrevanje s conskim ventilom + priprava STV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","Direktno ogrevanje z mešalno progo "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(talno ogrevanje)+ priprava STV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","Direktno ogrevanje z mešalno progo (talno) "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," in radiatorskim priključkom + priprava STV",null,null,null,null,null,null,null,null,"b)","Vexve prirobnične pipe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","Indirektno ogrevanje + priprava STV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.","Indirektno ogrevanje + priprava STV"]
[]
[]
[]
[]
[null,"b)","Airsep",null,null,null,null,null,null,null,"Toplotne postaje Para - Voda (ogrevanje)",null,null,null,null,null,null,null,null,"c)","Vexve zaporne lopute"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"d)","Toplotne postaje "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I. ","Parna toplotna postaja s spiralnim prenosnikom (temp. >140stC)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6. Balansirne armature"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a)","Statični balansirni ventili VIR"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"II. ","Parna toplotna postaja z vijačenim prenosnikom (temp. <140stC)"]
[]
[null,"2. Avtomatika"]
[null,"a)","Krmilniki Trovis in aplikacije"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7. Prenosniki toplote"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a)","Lotani prenosniki toplote"]
[]
[]
[]
[null,"b)","Temperaturna tipala in termostati"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Regulacijski ventili (Samson)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a)","Prehodni regulacijski ventili z elektromotornim pognom"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b)","Vijačeni prenosniki toplote"]
[]
[]
[]
[null,"c)","Celotna avtomatizacija "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b)","Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c)","Prenosniki toplote spojeni z nerjavnim jeklom"]
[]
[null,"3. Toplotne postaje (vse indirektne)",null,null,null,null,null,null,null,null,"c)","Tlačni regulatorji:"]
[null,"Voda - Voda ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Reducirni prehodni ventili"]
[null,"a)","Samostoječe toplotne postaje Giaflex Frame (do 150°C)"]
[null,null,"1.","Za ogrevanje verzija HEAT"]
[null,null,"2.","Za ogrevanje in pripravo STV z vodnih hranilnikom verzija DHW"]
[null,null,"3.","Za ogrevanje in pripravo STV z bojlerjem BHW"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Prelivni prehodni ventili",null,null,null,null,null,null,null,"d)","Spiralni prenosniki toplote"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I.","razstavljivi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"II.","nerazstavljivi"]
[]
[]
[null,"b)","Stenske toplotne postaje Giaflex L in S (do 130°C)"]
[null,null,"1.","Za ogrevanje verzija Giaflex L, S"]
[null,null,"2.","Za ogrevanje in pretočno pripravo STV verzija Giaflex S Aqoflow",null,null,null,null,null,null,null,"3. Regulatorji diferenčnega tlaka"]
[null,null,"3.","Za ogrevanje in pripravo STV z bojlerjem verzija Giaflex S AqoAcu"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Regulatorji volumskega pretoka brez EM ventila "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Regulatorji vol. pretoka, kombiniran z elektromotornim pogonom"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"d)","Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Prehodni temperaturni regulatorji"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Tripotni temperaturni regulatorji"]

{"sheet":"1a (alt)","index":1,"n_rows":793,"n_cols":70,"rows_kept":793,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[105,6,105,7],[55,24,105,24],[2,24,52,24],[3,2,3,3],[54,2,54,3]]}
[]
[null,"Multifunkciske naprave"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih\nin hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi:\n \n      - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" De-GaSS \"  \n       v breztlačni posodi\n      - kompenzacija termičnih raztezkov vode\n      - vzdrževanje tlaka s črpalko\n      - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka\n      (po DIN EN 1717/DIN 1988-100).\n      - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in\ncentrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim\nmotorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi\n prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi\n senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim\nGiaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na\ncentralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani\nter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.\n"]
[null,"Giaflex Preso-MAT","Za več info kliknite na model"]
[]
[null,"Naprave z eno črpalko","Max. temperatura brez hladilne posode: 70°C"]
[null,"Model","Prostornina (l)","Statični tlak do (bar)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,"Nova 3/70-150","150L",2.2000000000000002,"850x750x1351","0,51kW (230VAC)",4697]
[null,"Nova 3/70-200","200L",2.2000000000000002,"850×750×1568","0,51kW (230VAC)",4865]
[null,"Nova 3/70-300","300L",2.2000000000000002,"850×750×2001","0,51kW (230VAC)",4918]
[null,"Nova 3/70-400","400L",2.2000000000000002,"1050×950×1685","0,51kW (230VAC)",5129]
[null,"Nova 3/70-500","500L",2.2000000000000002,"1050×950×1917","0,51kW (230VAC)",5265]
[null,"Nova 3/70-600","600L",2.2000000000000002,"1050×950×2150","0,51kW (230VAC)",5503]
[null,"Nova 3/70-800","800L",2.2000000000000002,"1050×950×2615","0,51kW (230VAC)",5735]
[null,"Nova 3/70-1000","1000L",2.2000000000000002,"1300×1200×2111","0,51kW (230VAC)",5991]
[null,"Nova 3/70-1250","1250L",2.2000000000000002,"1300×1200×2437","0,51kW (230VAC)",6947]
[null,"Nova 3/70-1600","1600L",2.2000000000000002,"1550×1450×2276","0,51kW (230VAC)",7669]
[null,"Nova 3/70-2000","2000L",2.2000000000000002,"1550×1450×2608","0,51kW (230VAC)",8517]
[null,"Nova 5/70-150","150L",4.4000000000000004,"850x750x1351","0,85kW (230VAC)",5047]
[null,"Nova 5/70-200","200L",4.4000000000000004,"850×750×1568","0,85kW (230VAC)",5303]
[null,"Nova 5/70-300","300L",4.4000000000000004,"850×750×2001","0,85kW (230VAC)",5419]
[null,"Nova 5/70-400","400L",4.4000000000000004,"1050×950×1685","0,85kW (230VAC)",5567]
[null,"Nova 5/70-500","500L",4.4000000000000004,"1050×950×1917","0,85kW (230VAC)",5705]
[null,"Nova 5/70-600","600L",4.4000000000000004,"1050×950×2150","0,85kW (230VAC)",5941]
[null,"Nova 5/70-800","800L",4.4000000000000004,"1050×950×2615","0,85kW (230VAC)",6171]
[null,"Nova 5/70-1000","1000L",4.4000000000000004,"1300×1200×2111","0,85kW (230VAC)",6427]
[null,"Nova 5/70-1250","1250L",4.4000000000000004,"1300×1200×2437","0,85kW (230VAC)",7227]
[null,"Nova 5/70-1600","1600L",4.4000000000000004,"1550×1450×2276","0,85kW (230VAC)",8107]
[null,"Nova 5/70-2000","2000L",4.4000000000000004,"1550×1450×2608","0,85kW (230VAC)",8955]
[null,"Nova 7/70-150","150L",5.6,"850x750x1351","1,13kW (230VAC)",5647]
[null,"Nova 7/70-200","200L",5.6,"850×750×1568","1,13kW (230VAC)",5963]
[null,"Nova 7/70-300","300L",5.6,"850×750×2001","1,13kW (230VAC)",6079]
[null,"Nova 7/70-400","400L",5.6,"1050×950×1685","1,13kW (230VAC)",6227]
[null,"Nova 7/70-500","500L",5.6,"1050×950×1917","1,13kW (230VAC)",6365]
[null,"Nova 7/70-600","600L",5.6,"1050×950×2150","1,13kW (230VAC)",6601]
[null,"Nova 7/70-800","800L",5.6,"1050×950×2615","1,13kW (230VAC)",6831]
[null,"Nova 7/70-1000","1000L",5.6,"1300×1200×2111","1,13kW (230VAC)",7085]
[null,"Nova 7/70-1250","1250L",5.6,"1300×1200×2437","1,13kW (230VAC)",7867]
[null,"Nova 7/70-1600","1600L",5.6,"1550×1450×2276","1,13kW (230VAC)",8767]
[null,"Nova 7/70-2000","2000L",5.6,"1550×1450×2608","1,13kW (230VAC)",9615]
[null,"Nova 8/70-150","150L",8.5,"850x750x1351","1,1kW (230VAC)",5867]
[null,"Nova 8/70-200","200L",8.5,"850×750×1568","1,1kW (230VAC)",6145]
[null,"Nova 8/70-300","300L",8.5,"850×750×2001","1,1kW (230VAC)",6261]
[null,"Nova 8/70-400","400L",8.5,"1050×950×1685","1,1kW (230VAC)",6411]
[null,"Nova 8/70-500","500L",8.5,"1050×950×1917","1,1kW (230VAC)",6549]
[null,"Nova 8/70-600","600L",8.5,"1050×950×2150","1,1kW (230VAC)",6783]
[null,"Nova 8/70-800","800L",8.5,"1050×950×2615","1,1kW (230VAC)",7015]
[null,"Nova 8/70-1000","1000L",8.5,"1300×1200×2111","1,1kW (230VAC)",7271]
[null,"Nova 8/70-1250","1250L",8.5,"1300×1200×2437","1,1kW (230VAC)",8067]
[null,"Nova 8/70-1600","1600L",8.5,"1550×1450×2276","1,1kW (230VAC)",8955]
[null,"Nova 8/70-2000","2000L",8.5,"1550×1450×2608","1,1kW (230VAC)",9797]
[null,null,"* Za večje dimenzije in tlake se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Giaflex Preso-MAT DUO ","Za več info kliknite na model"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih \nin hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n      - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" De-GaSS \"  \n       v breztlačni posodi\n      - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n      - vzdrževanje tlaka s črpalko\n      - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka \n      (po DIN EN 1717/DIN 1988-100).\n      - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom\n      - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke \n        avtomasko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in \ndveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim \nmotorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi\n prelivnimi ventili,tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.\n"]
[null,"Naprave z dvema črpalkama","Max. temperatura brez hladilne posode: 70°C"]
[null,"Model","Prostornina (l)","Statični tlak do (bar)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,"Nova Duo 3/70-150","150L",2.2000000000000002,"850x750x1351","1,02kW (230VAC)",6667]
[null,"Nova Duo 3/70-200","200L",2.2000000000000002,"850×750×1568","1,02kW (230VAC)",6911]
[null,"Nova Duo 3/70-300","300L",2.2000000000000002,"850×750×2001","1,02kW (230VAC)",7025]
[null,"Nova Duo 3/70-400","400L",2.2000000000000002,"1050×950×1685","1,02kW (230VAC)",7175]
[null,"Nova Duo 3/70-500","500L",2.2000000000000002,"1050×950×1917","1,02kW (230VAC)",7311]
[null,"Nova Duo 3/70-600","600L",2.2000000000000002,"1050×950×2150","1,02kW (230VAC)",7549]
[null,"Nova Duo 3/70-800","800L",2.2000000000000002,"1050×950×2615","1,02kW (230VAC)",7779]
[null,"Nova Duo 3/70-1000","1000L",2.2000000000000002,"1300×1200×2111","1,02kW (230VAC)",8035]
[null,"Nova Duo 3/70-1250","1250L",2.2000000000000002,"1300×1200×2437","1,02kW (230VAC)",8867]
[null,"Nova Duo 3/70-1600","1600L",2.2000000000000002,"1550×1450×2276","1,02kW (230VAC)",9731]
[null,"Nova Duo 3/70-2000","2000L",2.2000000000000002,"1550×1450×2608","1,02kW (230VAC)",10575]
[null,"Nova Duo 5/70-150","150L",4.4000000000000004,"850x750x1351","1,7kW (230VAC)",6867]
[null,"Nova Duo 5/70-200","200L",4.4000000000000004,"850×750×1568","1,7kW (230VAC)",7141]
[null,"Nova Duo 5/70-300","300L",4.4000000000000004,"850×750×2001","1,7kW (230VAC)",7257]
[null,"Nova Duo 5/70-400","400L",4.4000000000000004,"1050×950×1685","1,7kW (230VAC)",7407]
[null,"Nova Duo 5/70-500","500L",4.4000000000000004,"1050×950×1917","1,7kW (230VAC)",7545]
[null,"Nova Duo 5/70-600","600L",4.4000000000000004,"1050×950×2150","1,7kW (230VAC)",7779]
[null,"Nova Duo 5/70-800","800L",4.4000000000000004,"1050×950×2615","1,7kW (230VAC)",8013]
[null,"Nova Duo 5/70-1000","1000L",4.4000000000000004,"1300×1200×2111","1,7kW (230VAC)",8267]
[null,"Nova Duo 5/70-1250","1250L",4.4000000000000004,"1300×1200×2437","1,7kW (230VAC)",8907]
[null,"Nova Duo 5/70-1600","1600L",4.4000000000000004,"1550×1450×2276","1,7kW (230VAC)",9963]
[null,"Nova Duo 5/70-2000","2000L",4.4000000000000004,"1550×1450×2608","1,7kW (230VAC)",10809]
[null,"Nova Duo 7/70-150","150L",5.6,"850x750x1351","2,26kW (230VAC)",7947]
[null,"Nova Duo 7/70-200","200L",5.6,"850×750×1568","2,26kW (230VAC)",8187]
[null,"Nova Duo 7/70-300","300L",5.6,"850×750×2001","2,26kW (230VAC)",8301]
[null,"Nova Duo 7/70-400","400L",5.6,"1050×950×1685","2,26kW (230VAC)",8451]
[null,"Nova Duo 7/70-500","500L",5.6,"1050×950×1917","2,26kW (230VAC)",8587]
[null,"Nova Duo 7/70-600","600L",5.6,"1050×950×2150","2,26kW (230VAC)",8825]
[null,"Nova Duo 7/70-800","800L",5.6,"1050×950×2615","2,26kW (230VAC)",9055]
[null,"Nova Duo 7/70-1000","1000L",5.6,"1300×1200×2111","2,26kW (230VAC)",9311]
[null,"Nova Duo 7/70-1250","1250L",5.6,"1300×1200×2437","2,26kW (230VAC)",10097]
[null,"Nova Duo 7/70-1600","1600L",5.6,"1550×1450×2276","2,26kW (230VAC)",11007]
[null,"Nova Duo 7/70-2000","2000L",5.6,"1550×1450×2608","2,26kW (230VAC)",11851]
[null,"Nova Duo 8/70-150","150L",8.5,"850x750x1351","2,2kW (230VAC)",8247]
[null,"Nova Duo 8/70-200","200L",8.5,"850×750×1568","2,2kW (230VAC)",8481]
[null,"Nova Duo 8/70-300","300L",8.5,"850×750×2001","2,2kW (230VAC)",8595]
[null,"Nova Duo 8/70-400","400L",8.5,"1050×950×1685","2,2kW (230VAC)",8743]
[null,"Nova Duo 8/70-500","500L",8.5,"1050×950×1917","2,2kW (230VAC)",8881]
[null,"Nova Duo 8/70-600","600L",8.5,"1050×950×2150","2,2kW (230VAC)",9113]
[null,"Nova Duo 8/70-800","800L",8.5,"1050×950×2615","2,2kW (230VAC)",9345]
[null,"Nova Duo 8/70-1000","1000L",8.5,"1300×1200×2111","2,2kW (230VAC)",9597]
[null,"Nova Duo 8/70-1250","1250L",8.5,"1300×1200×2437","2,2kW (230VAC)",10497]
[null,"Nova Duo 8/70-1600","1600L",8.5,"1550×1450×2276","2,2kW (230VAC)",11281]
[null,"Nova Duo 8/70-2000","2000L",8.5,"1550×1450×2608","2,2kW (230VAC)",12121]
[null,null,"* Za večje dimenzije in tlake se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-150",1,4697,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek:  1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-150",1,6667,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28778  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568 \nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-200",1,4865,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-200",1,6911,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23181",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-27999"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850x750x2001\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-300",1,4918,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-300",1,7025,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-22726",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28779  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-400","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-400",1,5129,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-400",1,7175,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23182",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28780"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-500",1,5265,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-500",1,7311,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21082",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21083"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 3/70-600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-600",1,5503,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-600",1,7549,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28781"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-800","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-800","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode   \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-800",1,5735,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-800",1,7779,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23183",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28782                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-1000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-1000",1,5991,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1000",1,8035,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23184",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28783                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-1250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-1250",1,6947,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1250",1,8867,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23185",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28784"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 3/70-1600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex 3/70-1600",1,7669,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-1600",1,9731,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23186",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28785 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  3/70-2000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-2000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek: 0,51kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 3/70-2000",1,8517,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek: 1,02kW (230VAC)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 3/70-2000",1,10575,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23187",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28787  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  5/70-150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni z izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-150",1,5047,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-150",1,6867,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-22085",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28788 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  5/70-200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z, mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-200",1,5303,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-200",1,7141,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-20614",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-27998"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  5/70-300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-300",1,5419,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-300",1,7257,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-26954  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-400","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-400",1,5567,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.:Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-400",1,7407,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21296",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28789 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  5/70-500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni z izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-500",1,5705,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-500",1,7545,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21357",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-22020"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-600",1,5941,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-600",1,7779,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28790 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-800","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-800","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-800",1,6171,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.:Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-800",1,8013,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21098",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28012"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-1000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-1000",1,6427,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1000",1,8267,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-27679"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-1250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-1250",1,7227,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1250",1,8907,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23171",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-27421"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-1600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-1600",1,8107,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-1600",1,9963,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21207",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-25055  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 5/70-2000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-2000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek: 0,85kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 5/70-2000",1,8955,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek:  1,7kW (230VAC)\nMaks. tlak: 4,4bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 5/70-2000",1,10809,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23172",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-26615"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-150",1,5647,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-150",1,7947,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23194",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28791 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-200",1,5963,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-200",1,8187,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23195",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28792 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  7/70-300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-300",1,6079,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-300",1,8301,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-22105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28793 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-400","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-400",1,6227,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-400",1,8451,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23196",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-25461"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-500",1,6365,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-500",1,8587,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23197",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28794  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-600",1,6601,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-600",1,8825,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23198",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28796 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-800","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-800","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-800",1,6831,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-800",1,9055,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28797 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-1000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-1000",1,7085,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1000",1,9311,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-21566",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28798 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-1250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-1250",1,7867,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1250",1,10097,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28799    "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  7/70-1600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-1600",1,8767,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-1600",1,11007,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23201",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28800                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 7/70-2000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-2000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek: 1,13kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 7/70-2000",1,9615,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek:  2,26kW (230VAC)\nMaks. tlak: 5,6bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 7/70-2000",1,11851,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28802                                                                                                                                                                                                                                                       "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 8/70-150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-150",1,5867,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1351 \nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-150",1,8247,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23209",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28803                                                                                                                                                                                                                                                      "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 8/70-200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-200",1,6145,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×1568\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-200",1,8481,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23210",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28804                                                                                                                                                                                                                                                    "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-300",1,6261,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 300l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  850×750×2001\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-300",1,8595,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28805"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-400","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-400",1,6411,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1685\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-400",1,8743,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23211",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28806"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 8/70-500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-500 ",1,6549,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 500l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x1917\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-500",1,8881,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-22475",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28807"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode \n  - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-600",1,6783,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2150\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-600",1,9113,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28808"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT 8/70-800","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-800","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-800",1,7015,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 800l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1050x950x2615\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-800",1,9345,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23214",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28809"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-1000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-1000",1,7271,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2111\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1000",1,9597,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23215",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28810"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-1250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-1250",1,8067,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1250l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1200x2437\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1250",1,10497,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28811"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-1600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-1600",1,8955,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n \nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 1600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2276\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-1600",1,11281,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23218",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-26601"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT  8/70-2000","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-2000","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka s črpalko  \n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom   \n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek: 1,1kW (230VAC)\nMaks. tlak:  8,5 bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT 8/70-2000",1,9797,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: \n\n - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje \" DE-GaSS \" v breztlačni posodi  \n - kompenzacija termičnih raztezkov vode  \n - vzdrževanje tlaka z dvema črpalkama\n - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100)  \n - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom \n - dodatno varnostjo obratovanja, ob izpadu ene črpalke avtomatsko deluje druga\n\nNaprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in dveh centrifugalnih črpalk z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico.   \n\nVelikost osnovne posode: 2000l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1550x1450x2608\nElektrični priključek:  2,2kW (230VAC)\nMaks. tlak: 8,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C  \n\nKot npr.: Giaflex Preso-MAT NOVA DUO 8/70-2000",1,12121,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-23217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naprava za vzdrževanje tlaka in pripravo vode","R-28812"]

{"sheet":"1b (alt) ","index":2,"n_rows":723,"n_cols":138,"rows_kept":723,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,4,4],[17,3,17,4],[72,3,72,4],[1,2,1,3]]}
[]
[null,null,"Multifunkciske naprave"]
[]
[]
[null,null,"AIRSEP Mini","Za več info kliknite na model"]
[]
[]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Statični tlak do (bar)","Material osnovne posode","Dimenzije (mm)2","Električni priključek2","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 20/2-K",20,1.6,"plastika Tmax=55°C","445x495x750","0,6kW(230V/50Hz)",2490]
[null,null,"AS-T 20/4-K",20,3,"plastika Tmax=55°C","445x495x750","0,6kW(230V/50Hz)",2650]
[null,null,"AS-T 20/2",20,1.6,"nerjavno jeklo Tmax=100°C","445x495x750","0,6kW(230V/50Hz)",2870]
[null,null,"AS-T 20/4",20,3,"nerjavno jeklo Tmax=100°C","445x495x750","0,6kW(230V/50Hz)",3030]
[null,null,"AS-T 48/4",48,3,"nerjavno jeklo Tmax=100°C","445x495x1260","0,6kW(230V/50Hz)",3335]
[]
[null,null,"* Za večje dimenzije in tlake se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,null,"AIRSEP Maxi","Za več info kliknite na model"]
[]
[null,null,"Statični tlak do 3bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 25m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 100/4",100,"560x560x1170","0,6kW(230V/50Hz)",6395]
[null,null,"AS-T 150/4",150,"560x560x1460","0,6kW(230V/50Hz)",7165]
[null,null,"AS-T 200/4",200,"560x560x1760","0,6kW(230V/50Hz)",7820]
[null,null,"AS-T 400/4",400,"790x790x1570","0,6kW(230V/50Hz)",8355]
[null,null,"AS-T 600/4",600,"1020x1020x1450","0,6kW(230V/50Hz)",10235]
[null,null,"AS-T 1200/4",1200,"1020x1020x1880","0,6kW(230V/50Hz)",12165]
[null,null,"AS-T 2400/4",2400,"1350x1350x2400","0,6kW(230V/50Hz)",17965]
[]
[null,null,"Statični tlak do 4,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 40m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 100/6",100,"560x560x1170","0,7kW(230V/50Hz)",6725]
[null,null,"AS-T 150/6",150,"560x560x1460","0,7kW(230V/50Hz)",7495]
[null,null,"AS-T 200/6",200,"560x560x1760","0,7kW(230V/50Hz)",8150]
[null,null,"AS-T 400/6",400,"790x790x1570","0,7kW(230V/50Hz)",8685]
[null,null,"AS-T 600/6",600,"1020x1020x1450","0,7kW(230V/50Hz)",10565]
[null,null,"AS-T 1200/6",1200,"1020x1020x1880","0,7kW(230V/50Hz)",12495]
[null,null,"AS-T 2400/6",2400,"1350x1350x2400","0,7kW(230V/50Hz)",18295]
[]
[null,null,"Statični tlak do 6,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 60m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 100/8",100,"560x560x1170","0,8kW(230V/50Hz)",7775]
[null,null,"AS-T 150/8",150,"560x560x1460","0,8kW(230V/50Hz)",8545]
[null,null,"AS-T 200/8",200,"560x560x1760","0,8kW(230V/50Hz)",9200]
[null,null,"AS-T 400/8",400,"790x790x1570","0,8kW(230V/50Hz)",9735]
[null,null,"AS-T 600/8",600,"1020x1020x1450","0,8kW(230V/50Hz)",11615]
[null,null,"AS-T 1200/8",1200,"1020x1020x1880","0,8kW(230V/50Hz)",13545]
[null,null,"AS-T 2400/8",2400,"1350x1350x2400","0,8kW(230V/50Hz)",19345]
[]
[null,null,"Statični tlak do 10bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 90m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 100/10",100,"840x560x1230","1,1kW(400V/50Hz)",10110]
[null,null,"AS-T 150/10",150,"840x560x1510","1,1kW(400V/50Hz)",10880]
[null,null,"AS-T 200/10",200,"840x560x1810","1,1kW(400V/50Hz)",11535]
[null,null,"AS-T 400/10",400,"1060x790x1630","1,1kW(400V/50Hz)",12070]
[null,null,"AS-T 600/10",600,"1300x1020x1470","1,1kW(400V/50Hz)",13950]
[null,null,"AS-T 1200/10",1200,"1300x1020x1900","1,1kW(400V/50Hz)",15880]
[null,null,"AS-T 2400/10",2400,"1700x1350x2400","1,1kW(400V/50Hz)",21680]
[]
[null,null,"Statični tlak do 13,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 125m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T 100/13",100,"840x560x1230","1,1kW(400V/50Hz)",12240]
[null,null,"AS-T 150/13",150,"840x560x1510","1,1kW(400V/50Hz)",13010]
[null,null,"AS-T 200/13",200,"840x560x1810","1,1kW(400V/50Hz)",13665]
[null,null,"AS-T 400/13",400,"1060x790x1630","1,1kW(400V/50Hz)",14200]
[null,null,"AS-T 600/13",600,"1300x1020x1470","1,1kW(400V/50Hz)",16080]
[null,null,"AS-T 1200/13",1200,"1300x1020x1900","1,1kW(400V/50Hz)",18010]
[null,null,"AS-T 2400/13",2400,"1700x1350x2400","1,1kW(400V/50Hz)",23810]
[]
[null,null,"* Za večje dimenzije in tlake se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,null,"AIRSEP Maxi Duo","Za več info kliknite na model"]
[]
[null,null,"Statični tlak do 3bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 25m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T-100/4-2",100,"1060x560x1170","2x0,6kW(230V/50Hz)",7995]
[null,null,"AS-T-150/4-2",150,"1060x560x1170","2x0,6kW(230V/50Hz)",8765]
[null,null,"AS-T-200/4-2",200,"1060x560x1450","2x0,6kW(230V/50Hz)",9420]
[null,null,"AS-T 400/4-2",400,"1040x790x1570","2x0,6kW(230V/50Hz)",9955]
[null,null,"AS-T 600/4-2",600,"1020x1020x1450","2x0,6kW(230V/50Hz)",11835]
[null,null,"AS-T 1200/4-2",1200,"1020x1020x1880","2x0,6kW(230V/50Hz)",13765]
[null,null,"AS-T 2400/4-2",2400,"1350x1350x2400","2x0,6kW(230V/50Hz)",19565]
[]
[null,null,"Statični tlak do 4,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 40m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T-100/6-2",100,"1060x560x1170","2x0,7kW(230V/50Hz)",8325]
[null,null,"AS-T-150/6-2",150,"1060x560x1170","2x0,7kW(230V/50Hz)",9095]
[null,null,"AS-T-200/6-2",200,"1060x560x1450","2x0,7kW(230V/50Hz)",9752]
[null,null,"AS-T 400/6-2",400,"790x790x1570","2x0,7kW(230V/50Hz)",10285]
[null,null,"AS-T 600/6-2",600,"1020x1020x1450","2x0,7kW(230V/50Hz)",12165]
[null,null,"AS-T 1200/6-2",1200,"1020x1020x1880","2x0,7kW(230V/50Hz)",14095]
[null,null,"AS-T 2400/6-2",2400,"1350x1350x2400","2x0,7kW(230V/50Hz)",19895]
[]
[null,null,"Statični tlak do 6,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 60m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T-100/8-2",100,"1060x560x1170","2x0,8kW(230V/50Hz)",9375]
[null,null,"AS-T-150/8-2",150,"1060x560x1170","2x0,8kW(230V/50Hz)",10145]
[null,null,"AS-T-200/8-2",200,"1060x560x1450","2x0,8kW(230V/50Hz)",10800]
[null,null,"AS-T 400/8-2",400,"790x790x1570","2x0,8kW(230V/50Hz)",11815]
[null,null,"AS-T 600/8-2",600,"1020x1020x1450","2x0,8kW(230V/50Hz)",13695]
[null,null,"AS-T 1200/8-2",1200,"1020x1020x1880","2x0,8kW(230V/50Hz)",15625]
[null,null,"AS-T 2400/8-2",2400,"1350x1350x2400","2x0,8kW(230V/50Hz)",21425]
[]
[null,null,"Statični tlak do 10bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 90m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T-100/10-2",100,"840x560x1230","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T-150/10-2",150,"840x560x1510","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T-200/10-2",200,"840x560x1810","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 400/10-2",400,"1060x790x1630","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 600/10-2",600,"1300x1020x1470","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 1200/10-2",1200,"1300x1020x1900","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 2400/10-2",2400,"1700x1350x2400","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[]
[null,null,"Statični tlak do 13,5bar","(Vse naprave z osnovno posodo iz nerjavnega jekla Tmax=100°C)",null,null,"Max. statična višina= 125m"]
[null,null,"Model","Prostornina (l)","Dimenzije (mm)","Električni priključek","Cena (€)"]
[null,null,"AS-T-100/13-2",100,"840x560x1230","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T-150/13-2",150,"840x560x1510","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T-200/13-2",200,"840x560x1810","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 400/13-2",400,"1060x790x1630","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 600/13-2",600,"1300x1020x1470","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 1200/13-2",1200,"1300x1020x1900","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[null,null,"AS-T 2400/13-2",2400,"1700x1350x2400","2x1,1kW(400V/50Hz)","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 100/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 20/2-K","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/4-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/4-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1170\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 100/4",1,{"$f":"G22","v":6395},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz plastike, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 2, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom.\n   \nVelikost osnovne posode: 20l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  445x495x750\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 1,6bar  \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 55°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 20/2-K",1,{"$f":"I9","v":2490},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/4-2",1,{"$f":"G80","v":9955},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/4-2",1,{"$f":"G77","v":7995},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001094",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001089",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001112",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001148"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 150/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 20/4-K","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/4-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/4-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1460\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 150/4",1,{"$f":"G23","v":7165},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz plastike, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 2, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. \n\nVelikost osnovne posode: 20l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  445x495x750\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar  \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 55°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 20/4-K",1,{"$f":"I10","v":2650},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/4-2",1,{"$f":"G81","v":11835},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 150°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/4-2",1,{"$f":"G78","v":8765},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001099",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001090",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001115",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001151"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 200/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 20/2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/4-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/4-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1760\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 200/4",1,{"$f":"G24","v":7820},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 2, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 20l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  445x495x750\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 1,6bar  \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 20/2",1,{"$f":"I11","v":2870},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/4-2",1,{"$f":"G82","v":13765},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1450\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/4-2",1,{"$f":"G79","v":9420},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001118",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001154"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 400/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 20/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/4-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/6-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 400/4",1,{"$f":"G25","v":8355},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 2, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 20l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  445x495x750\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar  \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 20/4",1,{"$f":"I12","v":3030},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 2x0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/4-2",1,{"$f":"G83","v":19565},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/6-2",1,{"$f":"G87","v":8325},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001103",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001121",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001149 "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 600/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 48/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/6-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/6-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkciska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 2,2bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 600/4",1,{"$f":"G26","v":10235},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 2, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 48l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  445x495x1260\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3 bar  \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 48/4",1,{"$f":"I13","v":3335},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/6-2",1,{"$f":"G90","v":10285},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/6-2",1,{"$f":"G88","v":9095},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001106",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001113",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001152"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 1200/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/6-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/6-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 1200/4",1,{"$f":"G27","v":12165},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/6-2",1,{"$f":"G91","v":12165},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1450\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/6-2",1,{"$f":"G89","v":9752},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001087",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001116",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001155"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 2400/4","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/6-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/8-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 0,6kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 3bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 2400/4",1,{"$f":"G28","v":17965},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/6-2",1,{"$f":"G92","v":14095},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/8-2",1,{"$f":"G97","v":9375},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001109",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001119",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001150"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 100/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/6-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/8-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1170\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 100/6",1,{"$f":"G32","v":6725},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 2x0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/6-2",1,{"$f":"G93","v":19895},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l\nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1170\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/8-2",1,{"$f":"G98","v":10145},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001095",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001122",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001153"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 150/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/8-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/8-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1460\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 150/6",1,{"$f":"G33","v":7495},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/8-2",1,{"$f":"G100","v":11815},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x560x1450\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/8-2",1,{"$f":"G99","v":10800},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001098",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001156"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 200/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/8-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1760\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n \nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 200/6",1,{"$f":"G34","v":8150},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/8-2",1,{"$f":"G101","v":13695},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1230\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001101",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001117",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 400/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/8-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 400/6",1,{"$f":"G35","v":8685},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/8-2",1,{"$f":"G102","v":15625},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1510\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001104",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001120",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 600/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/8-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 600/6",1,{"$f":"G36","v":10565},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.  \n\nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 2x0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/8-2",1,{"$f":"G103","v":21425},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1810\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001107",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001123",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 1200/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek:0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 1200/6",1,{"$f":"G37","v":12495},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x790x1630\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001086",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 2400/6","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 0,7kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 4,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 2400/6",1,{"$f":"G38","v":18295},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1470\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 100/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1170\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 100/8",1,{"$f":"G42","v":7775},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1900\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001096",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 150/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/10-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1460\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 150/8",1,{"$f":"G43","v":8545},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1700x1350x2400\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/10-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001097",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 200/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  560x560x1760\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 200/8",1,{"$f":"G44","v":9200},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1230\nElektrični priključek:  2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 100/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001102",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 400/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  790x790x1570\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 400/8",1,{"$f":"G45","v":9735},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1510\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 150/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 600/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1450\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 600/8",1,{"$f":"G46","v":11615},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1810\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 200/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001108",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 1200/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1020x1020x1880\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 1200/8",1,{"$f":"G47","v":13545},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x790x1630\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 400/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001088",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 2400/8","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1350x1350x2400\nElektrični priključek: 0,8kW(230V/50Hz)\nMaks. tlak: 6,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 2400/8",1,{"$f":"G48","v":19345},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1470\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 600/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001111",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 100/10","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n  \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1230\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 100/10",1,{"$f":"G52","v":10110},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1900\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 1200/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001124",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 150/10","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/13-2","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1510\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n \nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 150/10",1,{"$f":"G53","v":10880},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, izvedba z dvama tlačnima črpalkama za dodatno varnost obratovanja v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1700x1350x2400\nElektrični priključek: 2x1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep Maxi-Duo AS-T 2400/13-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001126",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 200/10","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1810\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 200/10",1,{"$f":"G54","v":11535},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001128"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 400/10","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x790x1630\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 400/10",1,{"$f":"G55","v":12070},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001130"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 600/10","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1470\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 600/10",1,{"$f":"G56","v":13950},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001132"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 1200/10","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulija.\n   \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1900\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 1200/10",1,{"$f":"G57","v":15880},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001134"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 2400/10","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1700x1350x2400\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 10bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 2400/10",1,{"$f":"G58","v":21680},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001136"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 100/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 100l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1230\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 100/13",1,{"$f":"G62","v":12240},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001125"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 150/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 150l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1510\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 150/13",1,{"$f":"G63","v":13010},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001127"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 200/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  840x560x1810\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 200/13",1,{"$f":"G64","v":13665},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001129"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 400/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1060x790x1630\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 400/13",1,{"$f":"G65","v":14200},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001131"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 600/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n\nVelikost osnovne posode: 600l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1470\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 600/13",1,{"$f":"G66","v":16080},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001133"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 1200/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n \nVelikost osnovne posode: 1200l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1300x1020x1900\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 1200/13",1,{"$f":"G67","v":18010},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001135"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Giaflex Airsep AS-T 2400/13","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih z DIN 4751. Naprava omogoča: \n\n - kompenzacijo termičnih raztezkov vode  \n - adiabatno (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l)  \n - dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW\n - čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij \n - pripravo vode (pH=8,5...10)\n - varnostno prelivanje iz posode v primeru prevelike količine vode v sistemu.   \n\nHranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, mikroprocesorsko krmiljenje z zaslonom na dotik in z brezpotencialnim kontaktom za prikaz napak. Pribor  1 za priklop sveže vode z zapornim ventilom, lovilnikom nesnage, vodnim števcem in fleksibilno cevjo in pribor 3, za priklop na ogrevalni ali hladilni sistem, kapastim ventilom, fleksibilno cevjo, zapornimi ventili in povezovalnim modulom. Skupaj z vodotesno čistilno odprtino (pribor 4) za čiščenje posode in odstranjevanje mulja.\n   \nVelikost osnovne posode: 2400l \nDimenzije naprave (D×Š×V)[mm]:  1700x1350x2400\nElektrični priključek: 1,1kW(400V/50Hz)\nMaks. tlak: 13,5bar \nNajvišja temperatura brez hladilne posode: 100°C  \n\nKot npr.: Giaflex Airsep AS-T 2400/13",1,{"$f":"G68","v":23810},"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Multifunkcijska naprava","T001137"]

{"sheet":"2a(alt)","index":3,"n_rows":251,"n_cols":31,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2]]}
[]
[]
[null,"Krmilniki Trovis in aplikacije"]
[]
[]
[null,null,"Glejte legendo"]
[null,"Tip krmilnika","Št. Krmilnih krogov 3T","TTL","RS232","RS485","M-BUS","Vodilo naprav","Zvezni izhod (0-10V) (št.)","Cena€"]
[null,"Trovis 5573-1",2,"ü","A","B+E ali B+T","D","ne","da, (1)",330]
[null,"Trovis 5573-11Mbus",2,"ü","A","B+E ali B+T","ü","ne","da, (1)",469]
[null,"Trovis 5575",2,"X","X","X","X","da","ne",429]
[null,"Trovis 5576",2,"X","ü","C+T ali F","X","da","ne",599]
[null,"Trovis 5576Mbus",2,"X","ü","C+T ali F","ü","da","da, (2)",849]
[null,"Trovis 5578",3,"ü","A","B+E ali B+T","ü","da","da, (1)",559]
[null,"Trovis 5579",3,"X","ü","C+T ali F","X","da","da, (3)",649]
[null,"Trovis 5579Mbus",3,"X","ü","C+T ali F","ü","da","da, (3)",899]
[null,"Trovis 5590","Internetni vmesnik za vse komunkacijsko sposobne krmilnike",null,null,null,null,null,null,499]
[]
[null,"Legenda:"]
[null,"Mbus","Standard po katerem krmilnik lahko komunicira z merili s tem istim standardom"]
[null,"Krmilni krogi","To so trotočkovni ali zvezni regulacijski signali ki praviloma krmilijo ventile. "]
[null,"Komunikacija","Pomeni da se krmilnik lahko pogovarja z nadrejenim nadzornim sistemom in omogoča priklop na tak sistem"]
[null,"Vodilo naprav","Omogoča, da se krmilnik pogovarja z drugimi krmilniki in usklajuje parametre kot so datum, ura, zunanjo temperaturo ipd."]
[null,"Zvezni izhod","Ta izhod omogoča priklop zveznih regulacijskih elementov (ventilov) na krmilnik"]
[]
[]
[null,"Opcijsko:"]
[null,"A","Pretvornik iz TTL na RS232"]
[null,"B","Pretvornik iz TTL na RS485 2 žilno"]
[null,"C","Kabelski pretvornik iz RS232 na RS 485 2 žilno"]
[null,"D","M-Bus/Modbus GW, samostojno za RS485 ali poleg 5573-0, -1, za 6 M-Bus naprav"]
[null,"E","SA5000 - prenapetostna zaščita za RS 485 2 žilno"]
[null,"F","SACO55 - prenapetostna zaščita in pretvornik RS232/RS485 2 žilno"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5573-1","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator z grafičnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ dveh (2) regulacijskih krogov:\n \n - primarni izmenjevalec/kotel, direktni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul. Analiza shranjenih podatkov na grafičnem prikazovalniku.\nModbus RTU za povezavo s PC/CNS/WEB preko TTL/RS232 ali TTL/RS485 vmesnika.\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nOsvetljen grafični prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n8 analognih vhodov Pt1000, PTC, Ni1000\n2 digitalna vhoda\n1 analogni vhod/izhod 0-10V\n2 3-točkovna ali 2-točkovna izhoda\n3 relejski izhodi za črpalke,\n \nObratovalna napetost: 85-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  2VA\n \nKot npr.:  Samson TROVIS™ 5573-1",1,330,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S128702"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5573-11Mbus","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator z grafičnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ dveh (2) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, direktni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog,\n         \nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul. Analiza shranjenih podatkov na grafičnem prikazovalniku.\nModbus RTU za povezavo s PC/CNS/WEB preko TTL/RS232 ali TTL/RS485 vmesnika.\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nIntegriran M-bus vmesnik za priklop do 3-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen grafični prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n8 analognih vhodov Pt1000, PTC, Ni1000\n2 digitalna vhoda\n1 analogni vhod/izhod 0-10V\n2 3-točkovna ali 2-točkovna izhoda\n3 relejski izhodi za črpalke,\n \nObratovalna napetost: 85-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  2VA\nKot npr.: Samson TROVIS™ 5573-11Mbus",1,469,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S129050"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5575-001X","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator s simbolnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ dveh (2) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, sekundarni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz/na zunanji shranjevalni modul.\nNotranje vodilo RS485 za posredovanje podatkov med krmilniki za bolj zahtevne sisteme z več ogrevalnimi krogi.\nOsvetljen simbolni prikazovalnik\n \nVhodi/izhodi:\n8 analognih vhodov (Pt1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100)\n1 analogni vhod 0-10V/0-20mA\n2 digitalna vhoda,\n2 3-točkovna ali 2-točkovna izhoda,\n4 relejski izhodi za črpalke,\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  4VA\n \nKot npr.: Samson TROVIS™ 5575-001X",1,429,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S036515"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5576","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator s simbolnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature z vgrajenim serijskim vodilom (RS232) za povezavo s PC/CNS. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ dveh (2) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, sekundarni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko z biomaso ogrevanega zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n         \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz/na zunanji shranjevalni modul.\nNotranje vodilo RS485 za posredovanje podatkov med krmilniki za bolj zahtevne sisteme z več ogrevalnimi krogi.\nModbus RTU RS232 za povezavo s PC/CNS/WEB.\nMožnost vgradnje M-bus kartice za priklop do 6-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen simbolni prikazovalnik.\n         \nVhodi/izhodi:\n15 analognih/digitalnih vhodov (Pt1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100, Ni1000/Pt100, Pt500/Pt100)\n1 analogni vhod 0-10V/0-20mA\n2 3-točkovna ali 2-točkovna ali 0-10V izhoda\n4 relejski izhodi za črpalke,\n2 polprevodniška izhoda za krmiljenje črpalk ali indikacijo napak\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  5VA\n \nKot npr.: Samson TROVIS™ 5576",1,599,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S036518"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5576 Mbus","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator s simbolnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature z vgrajenim serijskim vodilom (RS232) za povezavo s PC/CNS. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ dveh (2) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, sekundarni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko z biomaso ogrevanega zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul.\nModbus RTU RS232 za povezavo s PC/CNS/WEB, z možnostjo pretvorbe na RS485.\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nVgrajena M-bus kartica za priklop do 6-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen simbolni prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n15 analognih/digitalnih vhodov (Pt1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100, Ni1000/Pt100, Pt500/Pt100)\n1 analogni vhod 0-10V/0-20mA\n2 3-točkovna ali 2-točkovna ali 0-10V izhoda\n4 relejski izhodi za črpalke,\n2 polprevodniška izhoda za krmiljenje črpalk ali indikacijo napak\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  5VA\n \nUstreza Samson TROVIS™ 5576 MBUS",1,849,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S036519"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5578","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator z grafičnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature z vgrajenim serijskim vodilom (TTL) za povezavo s PC/CNS. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ treh (3) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, 2× mešalni ogrevalni krog, 1× direktni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko z biomaso ogrevanega zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul. Analiza shranjenih podatkov na grafičnem prikazovalniku.\nModbus RTU za povezavo s PC/CNS/WEB preko TTL/RS232 ali TTL/RS485 vmesnika.\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nIntegriran  M-bus vmesnik za priklop do 3-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen grafični prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n17 analognih/digitalnih vhodov (Pt1000, PTC, Ni1000)\n1 analogni vhod 0-10V\n1 analogni izhod 0-10V in PWM\n3 3-točkovni ali 2-točkovni izhodi\n5 relejski izhodi za črpalke,\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  4VA\nUstreza Samson TROVIS™ 5578",1,599,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S129052"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5579","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator s simbolnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature z vgrajenim serijskim vodilom (RS232) za povezavo s PC/CNS. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ treh (3) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, 2× meš. ogrevalni krog, 1× dir. ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko z biomaso ogrevanega zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev).\n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul. \nModbus RTU za povezavo s PC/CNS/WEB preko RS232 vmesnika, z možnostjo pretvorbe na RS485.\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nMožnost vgradnje M-bus kartice za priklop do 6-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen simbolni prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n17 analognih/digitalnih vhodov (Pt1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100, Ni1000/Pt100, Pt500/Pt100)\n1 analogni vhod 0-10V/0-20mA\n3 3-točkovni ali 2-točkovni ali 0-10V izhodi\n5 relejski izhodi za črpalke,\n2 polprevodniška izhoda za krmiljenje črpalk ali indikacijo napak\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  6VA\n \nUstreza Samson TROVIS™ 5579",1,649,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S036520"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis 5579 Mbus","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektronski digitalni regulator s simbolnim prikazovalnikom za ogrevanje in daljinsko ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature z vgrajenim serijskim vodilom (RS232) za povezavo s PC/CNS. Prednaložene aplikacije za krmiljenje največ treh (3) regulacijskih krogov:\n         \n - primarni izmenjevalec/kotel, 2× meš. ogrevalni krog, 1× dir. ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode,\n - ogrevalni krog, ogrevalni krog, ogrevalni krog,\nAplikacije primerne tudi za individualne kotlovnice (ogrevanje s kotlom, mešalni krog in ogrevanje sanitarne vode preko z biomaso ogrevanega zalogovnika in s pomočjo solarnih kolektorjev). \n \nMožnost beleženje ali prenašanja podatkov iz notranjega spomina ali na zunanji shranjevalni modul. \nModbus RTU za povezavo s PC/CNS/WEB preko RS232 vmesnika, z možnostjo pretvorbe na RS485\nModbus TCP/IP za povezavo s PC/CNS/WEB preko Modbus TCP/IP prehoda.\nVgrajena M-bus kartica za priklop do 6-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\nOsvetljen simbolni prikazovalnik.\n \nVhodi/izhodi:\n17 analognih/digitalnih vhodov (Pt1000/Pt100, PTC/Pt100, NTC/Pt100, Ni1000/Pt100, Pt500/Pt100)\n1 analogni vhod 0-10V/0-20mA\n3 3-točkovni ali 2-točkovni ali 0-10V izhodi\n5 relejski izhodi za črpalke,\n2 polprevodniška izhoda za krmiljenje črpalk ali indikacijo napak\n \nObratovalna napetost: 165-250V, 48-62Hz\nLastna poraba:  6VA\n \nUstreza Samson TROVIS™ 5579 MBUS",1,899,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","S036521"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trovis Webixy","KOS ","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Internet (WAN)/Intranet (LAN) vmesnik za vizualizacijo podatkov s krmilnikov TROVIS 5100, 5400, 5500, 5600 in industrijskim krmilnikom TROVIS 6495-2 preko Modbus TCP/IP protokola. Strojne sheme, nastavitve in urnike delovanja lahko upravljamo preko vsakega internet brskljalnika (HTML5). \n         \nPodatki s krmilnikov so periodično shranjeni v napravi ni jih lahko grafično pregledujemo ali pa jih izvozimo v excel (.csv). Napake v delovanju krmilnikov lahko posredujemo največ štirim naslovnikom e-pošte.\n         \nModbus komunikacija s krmilniki preko dveh priključkov RS232 ali RS232/RS485 (2 ali 4 žilni) in enega  TTL priključka . Povezujemo lahko dva lokalna krmilnika preko RS232 vodila in enega preko TTL vodila ali skupino oddaljenih krmilnikov preko RS485 vodila in še dva lokalna krmilnika preko RS232 in TTL vodila hkrati.\n         \nObseg priključenih krmilnikov je omejen na 4 strojne sheme in 256 podatkovnih točk.\nIntegriran M-bus vmesnik za priklop do 6-ih kalorimetrov (EN 1434-3).\n \nPriključki:\nRS232-1 (2,4 – 19,2kb/s)\nRS232-2 (2,4 – 19,2kb/s)\nRS485 (2,4 – 19,2kb/s)\nTTL (5573 in 5578)\nM-bus\nLAN 10/100 MB\n \nObratovalna napetost: 230V, 50/60Hz\nLastna poraba:  3VA\n \nUstreza Samson TROVIS™ 5590 WEB MODUL",1,499,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Šifra","R-15086"]

{"sheet":"2b(alt)","index":4,"n_rows":201,"n_cols":61,"rows_kept":201,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,60,85,60],[113,60,114,60],[144,60,145,60],[173,60,174,60],[28,32,29,32],[28,33,29,33],[28,34,29,34],[80,34,81,34],[28,60,29,60]]}
[]
[]
[]
[null,null,"Temperaturna tipala in termostati"]
[]
[]
[null,"Tipala:"]
[null,"5277-2","Potopno temperaturno tipalo (-20...150°C), za delovanje potrebuje še tulko"]
[null,"5227-2","Zunanje temperaturno tipalo -35°C…85°C"]
[null,"5267-2","Naležno temperaturno tipalo 20…120°C"]
[null,"5207-60","Hitroodzivno temp. tipalo za STV -5…90°C - se montira brez tulke!"]
[null,"5257-1","Prostorsko temperaturno tipalo -35…70°C"]
[null,"5257-5","Prostorsko temp. tipalo s korektorjem in izborom načina obratovanja -20…60°C"]
[]
[]
[null,"Termostati:"]
[null,"5343-3","Varnostni termostat z avtomatskim resetom (STW) 70…130°C"]
[null,"5345-1","Varnostni termostat z ročnim resetom (STB) 70…130°C"]
[null,"5344-1","Delovni termostat (TR) območje nastavitve 0…120°C"]
[null,"5348-1","Dvojni termostat delovni (TR) 0…120°C + varnostni (STW) 70…130°C z avtomatskim resetom "]
[null,"5347-1","Dvojni termostat delovni (TR) 0…120°C + varnostni (STB) 70…130°C z ročnim resetom "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Potopno tipalo tip 5277-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojni termostat STW 5343-3","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Potopno temperaturno tipalo z merilnim členom PT1000, kabel dolžine 2,0m, izdelan iz silikona, max. temp. 180°C, material senzorja nerjavno jeklo, dolžine 50mm. Merilno območje  -20…150°C, stopnja zaščite IP54. Premer tipalnega elementa 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5277-2",1,44,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipsko preizkušen enojni termostat, z avtomatskim resetom (STW), ki se lahko vgradi kot naležni ali kot potopni termostat, preklop 16A 230V, stopnja zaščite IP54. Območje nastavitve od 70…130°C. Premer tipalnega elementa 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5343-3",1,77.790000000000006,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Potopno tipalo","S541596",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat brez tulke","S094842"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tulka medenina 100mm za tipalo 5277-2","Stročnica izdelana iz medenine, PN16, max. temp. 300°C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 100mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka medenina 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz ponikljane medenine, PN40, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tulka SS 250mm za tipalo 5277-2","Stročnica izdelana iz nerjavnega jekla 1.4404, PN40, max. temp. 300°C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 250mm. Primerna za vgradno v bojler za pitno vodo in za agresivne medije.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka SS 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz nerjavnega jekla CrNiMo (1.4571), PN80, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v sisteme STV in za agresivne medije.",1,"Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tulka ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zunanje tipalo tip 5227-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojni termostat STB 5345-1","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zunanje temperaturno tipalo z merilnim členom PT1000, v ohišju iz plastične mase. Merilno območje in dopustna temperatura okolice -35…85°C, stopnja zaščite IP44. \n\nKot npr.: Samson tip 5227-2",1,26,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipsko preizkušen enojni termostat, z ročnim resetom (STB), ki se lahko vgradi kot naležni ali kot potopni termostat, preklop 16A 230V, stopnja zaščite IP54. Območje nastavitve od 70…130°C. Premer tipalnega elementa 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5345-1",1,82.58,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zunanje tipalo","S036448",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat brez tulke","S094436"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka medenina 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz ponikljane medenine, PN40, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka SS 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz nerjavnega jekla CrNiMo (1.4571), PN80, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v sisteme STV in za agresivne medije.",1,"Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naležno tipalo tip 5267-2","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojni termostat TR 5344-1","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naležno temperaturno tipalo z merilnim členom PT1000, v ohišju iz plastične mase, skupaj s pritrdilno objemko. Merilno območje -20…120°C, stopnja zaščite IP42.\n\nKot npr.: Samson tip 5267-2",1,38.299999999999997,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipsko preizkušen enojni termostat, (TR), ki se lahko vgradi kot naležni ali kot potopni termostat, preklop 16A 230V, stopnja zaščite IP54. Območje nastavitve od 0…120°C. Premer tipalnega elementa 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5344-1",1,74.19,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naležno tipalo","S036460",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat brez tulke","S094893"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka medenina 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz ponikljane medenine, PN40, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Enojna tulka SS 150mm za enojne termostate","Enojna stročnica izdelana iz nerjavnega jekla CrNiMo (1.4571), PN80, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v sisteme STV in za agresivne medije.",1,"Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hitroodzivno potopno tipalo 5207-60","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojni termostat TR/STW 5348-1","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hitroodzivno potopno temperaturno tipalo z merilnim členom PT1000 in kablom dolžine 2,0m. Kabel izdelan iz PVC, material senzorja iz medenine. Primeren za vijačenje v mufo z notranjim navojem G1/4\". Merilno območje  -5…90°C, dopustna temperatura okolice -5...80°C. \n\nKot npr.: Samson tip 5277",1,98.62,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipsko preizkušen dvojni termostat, z avtomatskim resetom (TR/STW), ki se lahko vgradi kot naležni ali kot potopni termostat, preklop 16A 230V, stopnja zaščite IP54. Območje nastavitve za TR = 0…120°C in STW=70-130°C. Premer tipalnih elementov 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5348-1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Potopno tipalo ","S540918",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pov."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojna tulka medenina 150mm za dvojne termostate","Dvojna stročnica izdelana iz ponikljane medenine, PN40, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojna tulka SS 150mm za dvojne termostate","Dvojna stročnica izdelana iz nerjavnega jekla CrNiMo (1.4571), PN80, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v sisteme STV in za agresivne medije.",1,"Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prostorsko tipalo s korektorjem 5257-1","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojni termostat TR/STB 5347-1","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sobno  temperaturno tipalo z merilnim členom PT1000, v ohišju iz plastične mase. Merilno območje in dopustna temperatura okolice -35…70°C, stopnja zaščite IP20. \n\nKot npr.: Samson tip 5257-1",1,63.44,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipsko preizkušen dvojni termostat, z ročnim resetom (TR/STB), ki se lahko vgradi kot naležni ali kot potopni termostat, preklop 16A 230V, stopnja zaščite IP54. Območje nastavitve za TR = 0…120°C in STB=70-130°C. Premer tipalnih elementov 6mm, primerno za vstavitev v stročnico.\n\nKot npr.: Samson tip 5348-1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prostorsko tipalo","S036453",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pov."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojna tulka medenina 150mm za dvojne termostate","Dvojna stročnica izdelana iz ponikljane medenine, PN40, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v ogrevalne in hladilne sisteme.",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dvojna tulka SS 150mm za dvojne termostate","Dvojna stročnica izdelana iz nerjavnega jekla CrNiMo (1.4571), PN80, max. temp. 300C. Vijačenje s ključem Sw27, na tulki je zunanji navoj G 1/2\". Dolžina stročnice znaša 150mm. Primerna za vgradnjo v sisteme STV in za agresivne medije.",1,"Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prostorski nastavljalnik 5257-5","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sobno  temperaturno tipalo s korektorjem in izbirnikom delovanja, z merilnim členom PT1000, v ohišju iz plastične mase. Merilno območje in dopustna temperatura okolice -20…60°C, stopnja zaščite IP20. \n\nKot npr.: Samson tip 5257-5",1,63.44,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prostorski nastavljalnik","S095185"]

{"sheet":"2c","index":5,"n_rows":44,"n_cols":3,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,2,22,2]]}
[]
[null,null,"Na osnovi vaše strojne sheme vam lahko pripravimo rešitev vključno z popisom strojnih elementov in opisa funkcionalnosti delovanja"]
[]
[null,null,"CNS v verziji spletnega CNS modula:"]
[null,null,"1x Internet/Intranet vmesnik SAMSON TROVIS 5590-1 WEB MODUL 512-podatkovnih točk"]
[null,null,"za vizualizacijo podatkov s krmilnikov TROVIS 5100, 5400, 5500, 5600 in industrijskim krmilnikom TROVIS 6495-2 preko TCP/IP protokola. Strojne sheme, nastavitve in urnike delovanja lahko upravljamo preko internet brskalnika."]
[null,null,"Internetni vmesnik je popolnoma prostoprogramabilen za prilagoditev krmiljeni aplikaciji in sistemu."]
[null,null,"Deluje hkrati tudi kot TCP/IP prehod za morebitne druge nadzorne sisteme ali za dostop do določenih podatkov."]
[null,null,"Omogoča:"]
[null,null,"- dostop preko internet brskalnikov preko PCjev in preko vseh pametnih naprav ter pametnih mobilnih telefonov brez dodatne softverske opreme."]
[null,null,"- istočasni dostop uporabnikov"]
[null,null,"- dostop zaščiten z štirimi različnimi nivoji dostopa"]
[null,null,"- grafični prikaz sistema preko za aplikacijo namensko narejenih prikazov"]
[null,null,"- nastavitve sistema , krivulje, limite,…  ( odvisno od uporabnikovih pravic)"]
[null,null,"- ročno upravljanje-krmiljenje črpalk , ventilov,...  ( odvisno od uporabnikovih pravic – predvsem v servisne namene)"]
[null,null,"- hranjenje in pregled zgodovine (trendi) – tudi izvoz v csv,"]
[null,null,"- spremljanje alarmov in  pošiljanje alarmov na do štiri e-mail naslove"]
[null,null,"- spreminjanje časovnih programov, praznikov, počitnic"]
[null,null,"- direkten priklop do 6 M-Bus naprav (kalorimetrov, el. števcev,..) in pretvorbo v modbus protokol"]
[null,null,"- priklop tudi drugih naprav preko komunikacije modbus ( 232, 485 in modbus TCP/IP)"]
[]
[null,null,"STORITVE"]
[]
[null,null,"A) Izdelava funkcionalnega programa za delovanje krmilnika, programiranje krmilnikov - vnos programa,  testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test),  osnovna navodila za uporabnika,…"]
[null,null,"Sistem mora biti sprogramiran tako, da deluje kot celota in deluje v smislu minimalne porabe energije."]
[]
[]
[null,null,"B) CNS; programiranje - izdelava web aplikacije za nadzorni sistem na web modulu (grafični prikazi, alarmiranje, prikazi zgodovine),  testiranje signalov in delovanja, osnovna navodila, poučitev uporabnika."]
[null,null,"- dostop do CNS aplikacije, prikazi in upravljanje mora biti zaščiteno z gesli"]
[null,null,"- grafični vmesnik – slikovni prikaz mora biti izdelan namensko za prikaz uporabnikovega sistema"]
[null,null,"- zajete morajo biti vse točke za popolno upravljanje s sistemom in ne samo nadzor"]
[null,null,"- alarmiranje - pošiljanje alarmov na mail"]
[null,null,"- beleženje zgodovine in prikaz v obliki trendov"]
[null,null,"- prikaz vrednosti kalorimetrov,"]
[null,null,"- izvedena mora biti možnost ročnega krmiljenja"]
[null,null,"- izvedena mora biti možnost nastavljanja časovnih programov"]
[]
[null,null,"C)  Sodelovanje pri izgradnji, sestanki, sodelovanje z izvajalci (enkratni obisk na objektu do cca 4h + km)"]
[]
[null,null,"D) Zagoni"]
[null,null,"- Zagon sistema krmiljenja ogrevanja"]
[null,null,"- Zagon Web nadzornega sistema"]
[null,null,"- Poučitev uporabnika za upravljanje s krmilnikom in sistema ogrevanja na lokalnem nivoju"]
[null,null,"- Poučitev uporabnika za upravljanje s krmilnikom parne postaje in sistema ogrevanja na nivoju CNS"]

{"sheet":"3a","index":6,"n_rows":4574,"n_cols":39,"rows_kept":4574,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,18,1],[1,12,18,12],[1,6,18,6]]}
[]
[null,"Toplotne postaje namenjene ogrevanju","Toplotne postaje Giaflex Frame - HEAT",null,null,null,"Toplotne postaje namenjene ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode z bojlerjem","Toplotne postaje Giaflex Frame - BHW",null,null,null,null,"Toplotne postaje namenjene ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode s hranilnikom tople vode","Toplotne postaje Giaflex Frame - DHW"]
[null,null,"(kot Danfoss HKY-O)",null,null,null,null,"(kot Danfoss HKY-O-SB)",null,null,null,null,null,"(kot Danfoss HKY-O-SA)"]
[]
[null,null,"Temperaturni režim primar 110/60°C sekundar 55/75°C","Moč",null,null,null,"Temperaturni režim primar 110/60°C sekundar 55/75°C","Moč ogrevanje","Moč STV",null,null,null,"Temperaturni režim primar 110/60°C sekundar 55/75°C","Moč ogrevanje","Moč STV"]
[null,null,"Giaflex Heat 50kW","50kW",null,null,null,"Giaflex BHW 50kW","50kW","50kW",null,null,null,"Giaflex DHW 50kW","50kW","50kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 75kW","75kW",null,null,null,"Giaflex BHW 75kW","75kW","50kW",null,null,null,"Giaflex DHW 75kW","75kW","50kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 100kW","100kW",null,null,null,"Giaflex BHW 100kW","100kW","50kW",null,null,null,"Giaflex DHW 100kW","100kW","50kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 150kW","150kW",null,null,null,"Giaflex BHW 150kW","150kW","50kW",null,null,null,"Giaflex DHW 150kW","150kW","50kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 200kW","200kW",null,null,null,"Giaflex BHW 200kW","200kW","75kW",null,null,null,"Giaflex DHW 200kW","200kW","75kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 250kW","250kW",null,null,null,"Giaflex BHW 250kW","250kW","75kW",null,null,null,"Giaflex DHW 250kW","250kW","75kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 300kW","300kW",null,null,null,"Giaflex BHW 300kW","300kW","75kW",null,null,null,"Giaflex DHW 300kW","300kW","75kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 400kW","400kW",null,null,null,"Giaflex BHW 400kW","400kW","75kW",null,null,null,"Giaflex DHW 400kW","400kW","75kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 500kW","500kW",null,null,null,"Giaflex BHW 500kW","500kW","100kW",null,null,null,"Giaflex DHW 500kW","500kW","100kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 750kW","750kW",null,null,null,"Giaflex BHW 750kW","750kW","100kW",null,null,null,"Giaflex DHW 750kW","750kW","100kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 1000kW","1000kW",null,null,null,"Giaflex BHW 1000kW","1000kW","100kW",null,null,null,"Giaflex DHW 1000kW","1000kW","100kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 1500kW","1500kW",null,null,null,"Giaflex BHW 1500kW","1500kW","100kW",null,null,null,"Giaflex DHW 1500kW","1500kW","100kW"]
[null,null,"Giaflex Heat 2000kW","2000kW",null,null,null,"Giaflex BHW 2000kW","2000kW","100kW",null,null,null,"Giaflex DHW 2000kW","2000kW","100kW"]
[null,null,"* Za druge temp. režime in moči se obrnite na prodaja@gia.si",null,null,null,null,"* Za druge temp. režime in moči se obrnite na prodaja@gia.si",null,null,null,null,null,"* Za druge temp. režime in moči se obrnite na prodaja@gia.si"]
[null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 50kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 50kW\n- primar: 110/60°C, DN25, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN32, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,986kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,45kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN25\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 25, Kvs = 8,1 m3/h, merilno območje 10...40 l/min, priklop notranji navoj G1\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 152 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN15/20 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",6025.9260000000004]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 75kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 75kW\n- primar: 110/60°C, DN32, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN40, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47A**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,790kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=25,51kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN40","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 32, Kvs = 17 m3/h, merilno območje 20...70 l/min, priklop notranji navoj G11/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 161 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: dobavljeno posebej"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",6420.5]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 100kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 100kW\n- primar: 110/60°C, DN32, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN50, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pimar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-50H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=2,275kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=10,44kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",6832.6369999999997]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 150kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 150kW\n- primar: 110/60°C, DN32, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN50, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-60H**; maks. temp. 225°C\nQ=150kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,835kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-150kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",7465.5559999999996]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 200kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 200kW\n- primar: 110/60°C, DN40, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN65, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN25\nkvs=8 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-100H**; maks. temp. 225°C\nQ=200kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,928kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=14,86kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN40","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-200kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",8358.0519999999997]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 250kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 250kW\n- primar: 110/60°C, DN50, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN65, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-80L**; maks. temp. 225°C\nQ=250kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=6,105kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,95kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-250kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",9376.7369999999992]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 300kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 300kW\n- primar: 110/60°C, DN50, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN65, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-38M**; maks. temp. 225°C\nQ=300kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,595kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=18,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-300kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena ","","",10798.19]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 400kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 400kW\n- primar: 110/60°C, DN50, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN80, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-46M**; maks. temp. 225°C\nQ=400kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,411kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=23,78kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z65-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-400kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",12366.65]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 500kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 500kW\n- primar: 110/60°C, DN65, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN80, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN40\nkvs=16 m3/h3\ndp = 38,38 kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-76M**; maks. temp. 225°C\nQ=500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,057kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=17,41kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z80-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 80, Kvs = 166 m3/h, merilno območje 75...450 l/min, priklop prirobnični DN80 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-500kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",14269.15]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 750kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 750kW\n- primar: 110/60°C, DN65, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN100, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN50\nkvs=32 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-64M**; maks. temp. 225°C\nQ=750kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,995kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,53kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 65/115-1,5/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 100, Kvs = 208 m3/h, merilno območje 100...650 l/min, priklop prirobnični DN100 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/65 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN50, L=300mm\nVnom = 15m3/h\nVmin = 0,150 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-750kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",18179.54]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 1000kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 1000kW\n- primar: 110/60°C, DN80, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN100, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-80M**; maks. temp. 225°C\nQ=1000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,608kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,29kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN80","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1000kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",21000.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 1500kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 1500kW\n- primar: 110/60°C, DN100, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN125, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-150M**; maks. temp. 225°C\nQ=1500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,951kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=22,12kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN125\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN125","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1500kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",23770.39]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči ogrevanja 2000kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč: 2000kW\n- primar: 110/60°C, DN100, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, DN150, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar: "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN80\nkvs=80 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB300-124M**; maks. temp. 225°C\nQ=2000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=13,41kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,26kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN65 PN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN100 PN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/140-4/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN150\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN150","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 4,24-77 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN80 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN65/100 tip 12.903 za toplovodni sistem po TRD721.\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN80, L=300mm\nVnom = 40m3/h\nVmin = 0,400 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-2000kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",27998.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 50kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 50kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,986kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,45kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN25\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 25, Kvs = 8,1 m3/h, merilno območje 10...40 l/min, priklop notranji navoj G1\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 152 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN15/20 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-50kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",9289.6110000000008]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 75kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 75kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47A**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,790kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=25,51kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN40","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 32, Kvs = 17 m3/h, merilno območje 20...70 l/min, priklop notranji navoj G11/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 161 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-75kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",9684.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 100kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 100kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-50H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=2,275kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=10,44kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-100kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",10096.32]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 150kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 150kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-60H**; maks. temp. 225°C\nQ=150kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,835kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-150kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",10676.09]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 200kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 200kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN25\nkvs=8 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-100H**; maks. temp. 225°C\nQ=200kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,928kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=14,86kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN40","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-200kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",11832.09]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 250kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 250kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-80L**; maks. temp. 225°C\nQ=250kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=6,105kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,95kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-250kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",12374.39]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 300kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 300kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-38M**; maks. temp. 225°C\nQ=300kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,595kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=18,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-300kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",13795.83]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 400kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 400kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-46M**; maks. temp. 225°C\nQ=400kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,411kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=23,78kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z65-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-400kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena",null,null,15404.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 500kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 500kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN40\nkvs=16 m3/h3\ndp = 38,38 kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-76M**; maks. temp. 225°C\nQ=500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,057kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=17,41kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z80-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 80, Kvs = 166 m3/h, merilno območje 75...450 l/min, priklop prirobnični DN80 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825 /3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-500kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",17374.669999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 750kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 750kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN50\nkvs=32 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-64M**; maks. temp. 225°C\nQ=750kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,995kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,53kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 65/115-1,5/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 100, Kvs = 208 m3/h, merilno območje 100...650 l/min, priklop prirobnični DN100 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/65 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN50, L=300mm\nVnom = 15m3/h\nVmin = 0,150 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-750kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",20544.8]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 1000kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 1000kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-80M**; maks. temp. 225°C\nQ=1000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,608kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,29kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1000kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",22387.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 1500kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 1500kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-150M**; maks. temp. 225°C\nQ=1500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,951kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=22,12kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN125\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN125","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825 /3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1500kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",25117.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 2000kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 2000kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN80\nkvs=80 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB300-124M**; maks. temp. 225°C\nQ=2000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=13,41kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,26kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN65 PN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN100 PN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/140-4/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN150\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN150","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 4,24-77 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN80 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN65/100 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN80, L=300mm\nVnom = 40m3/h\nVmin = 0,400 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825 /3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-2000kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",28995.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 50kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 50kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,986kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,45kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN25\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 25, Kvs = 8,1 m3/h, merilno območje 10...40 l/min, priklop notranji navoj G1\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 152 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN15/20 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=16,18kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=3,638kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN25 (1\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-50kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",10344.64]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 75kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 75kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47A**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=7,790kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=25,51kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z25-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN40","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 32, Kvs = 17 m3/h, merilno območje 20...70 l/min, priklop notranji navoj G11/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 161 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=16,18kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=3,638kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN25 (1\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-75kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",10739.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 100kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 100kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-50H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=2,275kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=10,44kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/25 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=16,18kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=3,638kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,075kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN25 (1\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-100kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",11151.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 150kW ogrevanje in 50kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 150kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 50kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-60H**; maks. temp. 225°C\nQ=150kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,835kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN32\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z30-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 40, Kvs = 30 m3/h, merilno območje 30...120 l/min, priklop notranji navoj G11/2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 173 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-29A**; maks. temp. 225°C\nQ=50kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=16,18kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=3,638kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 1\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN25 (1\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN25 (1\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-150kW-DHW-50kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",11731.13]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 200kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 200kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN25\nkvs=8 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB30-100H**; maks. temp. 225°C\nQ=200kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,928kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=14,86kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN40\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN40","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN25/32 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nV =2,57 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-39H**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=12,90kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=6,632kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",2]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-200kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",12966.97]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 250kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 250kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-80L**; maks. temp. 225°C\nQ=250kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=6,105kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=21,95kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN20 (3/4\") z navojno matico dimenzije 1\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN25 (1\") z navojno matico dimenzije 6/4\"","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 50, Kvs = 54 m3/h, merilno območje 50...200 l/min, priklop notranji navoj G2\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 197 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-39H**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=12,90kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=6,632kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-250kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",13509.27]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 300kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 300kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-38M**; maks. temp. 225°C\nQ=300kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,595kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=18,92kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z50-7\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN32/40 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm\nVnom = 6m3/h\nVmin = 0,060 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-39H**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=12,90kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=6,632kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-300kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",14930.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 400kW ogrevanje in 75kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 400kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 75kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN32\nkvs=12,5 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-46M**; maks. temp. 225°C\nQ=400kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,411kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=23,78kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN50","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z65-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 65, Kvs = 85 m3/h, merilno območje 60...325 l/min, priklop prirobnični DN65 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-39H**; maks. temp. 225°C\nQ=75kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=12,90kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=6,632kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-400kW-DHW-75kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",16499.18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 500kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 500kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz rdeče litine,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN40\nkvs=16 m3/h3\ndp = 38,38 kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB110-76M**; maks. temp. 225°C\nQ=500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,057kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=17,41kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN40 (6/4\") z navojno matico dimenzije 2\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-Z80-10\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 80, Kvs = 166 m3/h, merilno območje 75...450 l/min, priklop prirobnični DN80 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN40/50 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN40, L=300mm\nVnom = 10m3/h\nVmin = 0,100 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=17,79kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=9,104kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-500kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",18555.11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 750kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 750kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 5825-20/3T/230V z varnostno funkcijo,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN50\nkvs=32 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-64M**; maks. temp. 225°C\nQ=750kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,995kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=20,53kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN65\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN65","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 65/115-1,5/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass, DN 100, Kvs = 208 m3/h, merilno območje 100...650 l/min, priklop prirobnični DN100 (EN - 1092 -1). Material ohišja siva litina. Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 240 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/65 Gerhard Götze tip 651HN za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN50, L=300mm\nVnom = 15m3/h\nVmin = 0,150 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=17,79kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=9,104kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-750kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",21725.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 1000kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 1000kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-80M**; maks. temp. 225°C\nQ=1000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=4,608kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,29kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN80\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN80","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=17,79kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=9,104kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1000kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",23527.759999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 1500kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 1500kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN65\nkvs=63 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB200-150M**; maks. temp. 225°C\nQ=1500kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=3,951kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=22,12kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN80 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/115-2,2/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN125\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN125","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 3,24-55,9 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN65 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN50/80 Gerhard Götze tip 352 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN65, L=300mm\nVnom = 25m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=17,79kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=9,104kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6 \nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-1500kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",26297.919999999998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","enota","količina"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja GIAFLEX nazivne moči 2000kW ogrevanje in 100kW sanitarna voda z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- priključna  moč ogrevanja: 2000kW\n- primar: 110/60°C, PN16 \n- sekundar: 55/75°C, PN10\n- priključna moč STV: 100kW \n- primar: 70/35°C, PN16\n- sekundar: 10/60°C, PN10\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda, sanitarna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ogrevanje"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator s prirobničnimi priključki Samson 42-36E s pogonom 3374-21/3T/230V z varnostno funkcijo, ohišje iz sive litine,  maks. temperatura medija 150°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN80\nkvs=80 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB300-124M**; maks. temp. 225°C\nQ=2000kW; PN25, \nprimar: 110/60°C Dp=13,41kPa\nsekundar: 55/75°C Dp=24,26kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN65 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nestandardna prirobnica iz jekla\nDN100 PN25","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN100","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo IP-E 80/140-4/2 skupaj z toplotno izolacijo\nP=4,0kW/400V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN150\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN150","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 4,24-77 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN80 PN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN65/100 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), .\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip US-BR673, PN16 DN80, L=300mm\nVnom = 40m3/h\nVmin = 0,400 m3/h","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sanitarna voda"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- kombinirani količinski in temperaturni regulator z navojnimi priključki Samson 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, ohišje iz rdeče litine, maks. temperatura medija 130°C\nPN16 DN20\nkvs=6,3 m3/h3\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CBH18-47H**; maks. temp. 225°C\nQ=100kW; PN25, \nprimar: 70/35°C Dp=17,79kPa\nsekundar: 10/60°C Dp=9,104kPa","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-snemljiva izolacija za ogrevanje iz puliuretana z ABS oplaščenjem","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- varilni nastavek dimenzije DN15 (1/2\") z navojno matico dimenzije 3/4\"","kos",4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo TOP-S L=180 25/10, PN16\nP=0,19kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN32","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sekundar:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5347-1, termostat in varnostni omejilnik (TR+STB) za območje TR = 0-120°, STB = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-nepovratni ventil z navojnimi priključki 5/4\" ohišje iz medenine (primeren tudi za STV) Tmax=90°C \nPN12","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- obtočna črpalka primerna za sanitarno toplo vodo s trostopenjsko izbiro hitrosti, Wilo STAR-Z25-6\nP=0,146kW/230V/50Hz~","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage z navojnim priključkom, iz medenine (primeren tudi za STV),finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom, maks. temperatura 150°C\nDN32 (5/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Balansirni ventil z merilcem pretoka tip GA-TacoSetter Bypass SD, DN 20, Kvs = 5 m3/h, merilno območje 8...30 l/min, priklop notranji navoj G3/4\" (DIN 2999 / ISO 7). Material ohišja medenina (primerna tudi za STV). Max. tlak PN10, max. temperatura 100 °C. Vgradna dolžina 129 mm.","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- navojna krogelna pipa, ohišje iz medenine (primerna tudi za STV), maks. temp. medija 100°C.\nPN16 DN32 (5/4\")","kpl",3]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sekundarnega sistema"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varnostni ventil DN20/20 Gerhard Götze tip 651, primeren STV, skladen  DRG 97/23 EC , .\ntlak odpiranja: 6/8/10 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključek za priklop ekspanzijske posode","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vgradnja toplotnega števca"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z baterijami za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN20, L=130mm\nVnom = 2,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\n","kpl",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami","kos",1]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krmilnik"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1,null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba: Zunanje tipalo priloženo v elektro omari."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX -HEAT-2000kW-DHW-100kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material\n",0,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prodajna cena","","",30452.59]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]

{"sheet":"3b","index":7,"n_rows":244,"n_cols":9,"rows_kept":244,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,3]]}
[]
[]
[null,null,"Toplotne postaje Giaflex S / L stenske izvedbe"]
[]
[null,null,"Oznaka","Moč"]
[null,null,"Giaflex S (samo ogrevanje)","10-60kW*"]
[null,null,"Giaflex L (samo ogrevanje)","50-120kW*"]
[null,null,"Giaflex S Aqoflow (Ogrevanje in pretočna priprava STV","10-60kW*"]
[null,null,"Giaflex S AqoAcu (Ogrevanje in priprava STV z bojlerjem)","10-60kW*"]
[]
[]
[null,null,"*Točna toplotna moč postaj je odvisna od temp. režima na primarni in sekundarni strani."]
[null,null,"Prav tako se lahko verzije postaj razlikujejo z različnimi kalorimetri ter primarnimi ventili."]
[]
[]
[]
[null,null,"VZOREC Toplotna postaja Giaflex S"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Toplotna postaja za  ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode z naslednjimi podatki:",null,null,null,null,null,"Opomba: na sliki niso prikazani vsi elementi v sklopu postaje, ampak samo standardni!"]
[null,null,"- izvedba: stenska, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč: 10-50kW\n- primar: 110/60°C, PN16 DN25\n- sekundar: 75/55°C, PN6 DN25\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[null,null," a) primar: \n- kombinirani temperaturno količinski regulacijski ventil z navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3\ndp=__kPa","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-36H; maks. temp. 225°C\nQ=10-60kW; PN25, \nprimar: 110/60°C in dp<5kPa\nsekundar: 75/55°C in dp<15kPa","kos",1]
[null,null,"- integrirani lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita 0,8 mm\nPN16 DN25","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer F60mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,"- odzračevalni ventil maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"b) sekundar:"]
[null,null,"- enojni termostat z avtomatskim resetom (STW) Imit TC2 za območje STW = 50-200°C, skupaj s tulko","kpl",1]
[null,null,"- lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita maks. 0,8 mm\nPN10 DN25","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-150°C","kos",2]
[null,null,"- manometer 60mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,"- obtočna črpalka za ogrevanje, s frekvenčno regulacijo za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, Wilo Pico 25/1-6 skupaj z toplotno izolacijo (dobavljena posebej)","kos",1]
[null,null,"P=41,3 W/230V/50Hz~"]
[null,null,"V = __ m3/h"]
[null,null,"dp = __ kPa"]
[]
[null,null,"c) skupno primar in sekundar"]
[null,null,"- snemljiva toplotna izolacija primerna za temperature do 130°C","kpl",1]
[null,null,"- konzole za pritrditev toplotne postaje","kos",1]
[null,null,"- tehnična dokumentacija z navodili za upravljanje skupaj z dokazilom o tlačnem preizkusu","kpl",1]
[null,null," - pripravljalna dela, zarisovanje in  zaključna dela; \ntransportni in manipulativni stroški","kpl",1]
[]
[null,null,"d) digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5576 Mbus. Dva trotočkovna / zvezna izhoda (0-10V), 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1]
[null,null," "]
[null,null,"Varovanje sekundarnega sistema toplotne postaje"]
[]
[null,1,"Ekspanzijska posoda primerna za ogrevno vodo maks. temp do 70°C z membrano iz perbunana (dobavljena posebej)","kpl",1]
[null,null,"V=35l"]
[null,2,"Varnostni ventil DN15/20  za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3"]
[null,null,"Komplet z montažnim materialom","kos",1]
[]
[null,null,"Vgradnja toplotnega števca "]
[]
[null,1,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, z barerijami za 11 let za neprekinjeno napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN15, L=110mm\nVnom = 1,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h\nDodatna oprema: \n- Mbus kartica\n- omrežno napajanje","kpl",1]
[]
[null,2,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: GIAFLEX-S-10-60kW"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"VZOREC Toplotna postaja Giaflex L"]
[]
[null,1,"Toplotna postaja za  ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode z naslednjimi podatki:",null,null,null,null,null,"Opomba: na sliki niso prikazani vsi elementi v sklopu postaje, ampak samo standardni!"]
[null,null,"- izvedba: stenska na nosilni konstrukciji, z nosilno konzolo, v sendvič izolacijski konstrukciji\n- priključna  moč: 50-120kW\n- primar: 95/60°C, PN16 DN32\n- sekundar: 75/55°C, PN10 DN40\n- medij:  primar - kemijsko pripravljena voda iz vročevoda\n             sekundar - topla ogrevna voda\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[null,null," a) primar: \n- kombinirani prehodni regulacijski ventil, s tlačno razbremenitvijo in   navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5825-10/3T/230V z varnostno funkcijo,  maks. temperatura medija 130°C, varnostna funkcija skladna z DIN EN 14597\nPN16 DN25\nkvs=8 m3/h3\ndp = __ kPa ","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-50H; maks. temp. 225°C\nQ=50-120kW; PN25, \nprimar: 95/60°C in dp=<10kPa\nsekundar: 55/75°C in dp=29,27kPa","kos",1]
[null,null,"- intergrirani lovilnik nesnage z magnetnim vložkom in veliko površino mrežice, finost sita maks. 0,8 mm\nPN16 DN32","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,"- integrirani termometer 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer skupaj z zapornim elementom, premer 60mm območje 0-16bar","kos",2]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"b) sekundar:"]
[null,null,"- enojni termostat z avtomatskim resetom (STW) Imit TC2 za območje STW = 50-200°C, skupaj s tulko,nastavljen na 95°C","kpl",1]
[null,null,"- integrirani lovilnik nesnage z magnetnim vložkom in veliko površino mrežice, finost sita maks. 0,8 mm\nPN16 DN40","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN40","kos",2]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 200°C","kos",1]
[null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C (priloženo v elekro omarici)","kos",1]
[null,null,"- integrirani termometer 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer skupaj z zapornim elementom, premer 60mm območje 0-6bar","kos",2]
[]
[null,null,"c) skupno primar in sekundar"]
[null,null,"- snemljiva toplotna izolacija primerna za temperature do 150°C","kpl",1]
[null,null,"- konzole za pritrditev toplotne postaje","kos",1]
[null,null,"- tlačni preizkus s hladno vodo. ","kpl",1]
[null,null,"- tehnična dokumentacija z navodili za upravljanje skupaj z izjavo o skladnosti"]
[null,null," - pripravljalna dela, zarisovanje in  zaključna dela; \ntransportni in manipulativni stroški","kpl",1]
[]
[null,null,"d) digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5573 Mbus. Dva trotočkovna izhoda, 10 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi). Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 V~.","kpl",1]
[null,null," "]
[null,null,"Varovanje sekundarnega sistema toplotne postaje"]
[]
[null,1,"Priključek za priklop raztezne posode ali modula za vzdrževanje tlaka","kpl",1]
[]
[null,2,"Varnostni ventil DN20/25 za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 3 bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3"]
[null,null,"Komplet z montažnim materialom","kos",1]
[]
[null,null,"Vgradnja toplotnega števca "]
[]
[null,1,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma,  skupaj z modulom za baterijsko napajanje, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN25, L=260mm.\n\nSkupaj z dodatno interno RF kartico.\n\nV =3,43 m3/h\nVnom = 3,5 m3/h\nVmin = 0,035 m3/h","kpl",1]
[]
[null,2,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, z zunanjim  navojem","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: GIAFLEX -L 120 kW"]
[]
[null,null," * pri vsem vgrajenem materialu zajeti tesnila in vijačni material"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"VZOREC Toplotna postaja Giaflex S Aqoflow"]
[]
[null,1,"Toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode  30kW z naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: stenska, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč: 30kW\n- primar: 85/60°C, PN16 DN25\n- sekundar: 55/75°C, PN6 DN25 \n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null," a1) primar ogrevanje: \n- kombinirani temperaturno količinski regulacijski ventil z navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5857-10/3T/230V, maks. temperatura medija 130°C.\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-36H; maks. temp. 225°C\nQ=30kW; PN25, \nprimar: 85/60°C in dp<5kPa\nsekundar: 55/75°C in dp<10kPa","kos",1]
[null,null,"- integrirani lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita 0,8 mm\nPN16 DN25","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer F60mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,"- odzračevalni ventil maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null," a2) primar STV: \n- kombinirani temperaturno količinski regulacijski ventil z navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, maks. temperatura medija 130°C.\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-30H; maks. temp. 225°C\nQ=25kW; PN25, \nprimar: 85/65°C in dp<5kPa\nsekundar: 50/70°C in dp<15kPa ","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[]
[null,null,"b1) sekundar ogrevanje:"]
[null,null,"- lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita maks. 0,8 mm\nPN10 DN25","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer 60mm območje 0-6bar","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 120°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"b2) sekundar STV:"]
[null,null,"- obtočna črpalka, primerna za STV, izdelana iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- balansirni ventil za regulacijo in nastavitev pretoka cirkulacije","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- pretočno stikalo \"flow switch\" za hitrejše ogrevanje hladne vode ","kos",1]
[null,null,"- termostatski mešalni ventil za primešavanje hladne in tople vode in zmanjšanje vodnih oblog","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil, iz medenine, primeren za pitno vodo, notranji navoj\nPN16 DN20 (3/4\")","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C, skupaj s prigrajenim termometrom\nPN16 DN25","kos",3]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 120°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"c) skupno primar in sekundar"]
[null,null,"- snemljiva toplotna izolacija primerna za temperature do 110°C","kpl",1]
[null,null,"- konzole za pritrditev toplotne postaje","kos",1]
[null,null,"- tehnična dokumentacija z navodili za upravljanje skupaj z dokazilom o tlačnem preizkusu","kpl",1]
[null,null," - pripravljalna dela, zarisovanje in  zaključna dela; \ntransportni in manipulativni stroški","kpl",1]
[]
[null,null,"d) digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5573 Mbus. Dva trotočkovna izhoda, 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prenapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1]
[null,null," "]
[null,null,"Varovanje sekundarnega sistema toplotne postaje"]
[]
[null,1,"Varnostni ventil DN15/20  za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 3 bar (n)"]
[]
[null,2,"Varnostni ventil DN15/20  primeren za sistem pitne tople tople vode po, komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 8 bar (n)"]
[null,null,"Komplet z montažnim materialom","kos",1]
[]
[null,null,"Vgradnja toplotnega števca "]
[]
[null,1,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, z omrežnim napajanjem in M-bus kartico, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN15, L=110mm\nVnom = 1,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h","kpl",1]
[]
[null,2,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: GIAFLEX-S-Aqoflow 30kW "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"VZOREC Toplotna postaja Giaflex S AqoAcu"]
[]
[null,1,"Toplotna postaja za  ogrevanje in akumulacijsko pripravo tople sanitarne vode  z naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: stenska, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč: 30kW\n- primar: 85/60°C, PN16 DN25\n- sekundar: 55/75°C, PN6 DN25 \n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - topla ogrevna voda\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null," a1) primar ogrevanje: \n- kombinirani temperaturno količinski regulacijski ventil z navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5857-10/3T/230V, maks. temperatura medija 130°C.\nPN16 DN15\nkvs=4,0 m3/h3","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-36H; maks. temp. 225°C\nQ=30kW; PN25, \nprimar: 85/60°C in dp<5kPa\nsekundar: 55/75°C in dp<10kPa","kos",1]
[null,null,"- integrirani lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita 0,8 mm\nPN16 DN25","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer F60mm območje 0-10bar","kos",2]
[null,null,"- odzračevalni ventil maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null," a2) primar STV: \n- kombinirani temperaturno količinski regulacijski ventil z navojnimi priključki Samson tip 2488 s pogonom 5825-13/3T/230V, maks. temperatura medija 130°C.\nPN16 DN15\nkvs=2,5 m3/h3","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z originalno izolacijo in uvarnimi ali prirobničnimi priključki tip Alfalaval CB60-30H; maks. temp. 225°C\nQ=25kW; PN25, \nprimar: 85/65°C in dp<5kPa\nsekundar: 50/70°C in dp<15kPa ","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[]
[null,null,"b1) sekundar ogrevanje:"]
[null,null,"- lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, finost sita maks. 0,8 mm\nPN10 DN25","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- termometer območje 0-130°C","kos",2]
[null,null,"- manometer 60mm območje 0-6bar","kos",1]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C.\nPN16 DN25","kos",2]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 120°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"b2) sekundar STV:"]
[null,null,"- obtočna cirkulacijska črpalka, primerna za STV, izdelana iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- obtočna polnilna črpalka, primerna za STV, izdelana iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- balansirni ventil za regulacijo in nastavitev pretoka cirkulacije","kos",1]
[null,null,"- balansirni ventil za regulacijo in nastavitev polnilnega pretoka","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje-10…150°C, maks. temp. medija 150°C","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil, iz medenine, primeren za pitno vodo, notranji navoj\nPN16 DN20 (3/4\")","kos",2]
[null,null,"- navojna krogelna pipa, telo iz medenine, maks. temp.  medija do 120°C, skupaj s prigrajenim termometrom\nPN16 DN25","kos",3]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 120°C\nPN16 DN15","kos",1]
[]
[null,null,"c) skupno primar in sekundar"]
[null,null,"- snemljiva toplotna izolacija primerna za temperature do 110°C","kpl",1]
[null,null,"- konzole za pritrditev toplotne postaje","kos",1]
[null,null,"- tehnična dokumentacija z navodili za upravljanje skupaj z dokazilom o tlačnem preizkusu","kpl",1]
[null,null," - pripravljalna dela, zarisovanje in  zaključna dela; \ntransportni in manipulativni stroški","kpl",1]
[]
[null,null,"d) digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5573 Mbus. Dva trotočkovna izhoda, 15 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prenapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1]
[null,null," "]
[null,null,"Varovanje sekundarnega sistema toplotne postaje"]
[]
[null,1,"Varnostni ventil DN15/20  za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 3 bar (n)"]
[]
[null,2,"Varnostni ventil DN15/20  primeren za sistem pitne tople tople vode po, komplet z montažnim materialom.\ntlak odpiranja: 8 bar (n)"]
[null,null,"Komplet z montažnim materialom","kos",1]
[]
[null,null,"Vgradnja toplotnega števca "]
[]
[null,1,"Toplotni  števec, komplet  z vgradnim kompletom in  računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, z omrežnim napajanjem in M-bus kartico, proizvod  Allmess tip CF Echo II, PN16 DN15, L=110mm\nVnom = 1,5 m3/h\nVmin = 0,025 m3/h","kpl",1]
[]
[null,2,"Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam  toplotnega števca, za  vgradnjo v času poskusnega obratovanja  namesto toplotnega števca, s holandci","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: GIAFLEX-S-AqoAcu 30kW "]

{"sheet":"3c","index":8,"n_rows":203,"n_cols":12,"rows_kept":203,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,2,69,2],[100,2,101,2],[135,2,136,2],[173,2,174,2],[11,11,12,25],[1,2,1,3],[3,4,3,7],[4,8,4,9],[5,8,5,9],[6,8,6,9],[7,8,7,9],[4,4,4,7],[5,4,5,7],[6,4,6,7],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[40,2,41,2],[16,2,17,2],[9,4,9,7],[9,8,9,9],[8,8,8,9]]}
[]
[null,null,"Toplotne postaje Cetetherm podometne izvedbe"]
[]
[null,null,null,"STV","Ogrevanje",null,null,null,"Št. krogov ogrevanja",null,null,"Opis delovanja***"]
[null,null,"Micro DPC","da, pretočno","direktno samo dp regulator",null,null,null,1,null," -->","Ni regulacije ogrevanja, vgrajen je samo regulator diferenčnega tlaka. Ni primerno za talno ogrevanje."]
[null,null,"Micro RTC","da, pretočno","direktno dp reg. + reg. Ventil",null,null,null,1,null," -->","Regulacija ogrevanja s prehodnim regulacijskim ventilom. Regulacija poteka prek brezžičnega termostata. Ni primerno za talno ogrevanje."]
[null,null,"Micro STC","da, pretočno","direktno, mešalni ventil",null,null,null,1,null," -->","Regulacija ogrevanja z mešalno progo (ventil in črpalka). Vgrajen Honeywellov krmilnik ter notranje (in zunanje) tipalo. Primerno za talo ogrevanje."]
[null,null,"Micro STC2","da, pretočno","direktno, mešalni ventil + dodatna veja",null,null,null,"2 (direktni in indirektni)",null," -->","Regulacija ogrevanja z eno direktno in eno mešalno vejo. Direktna veja se lahko uporabi za radiatorje v kopalnici, mešalna veja za talno ogrevanje."]
[null,null,"Mini City","da, pretočno","indirektno, en krog",null,null,null,1,null," -->","Regulacija ogrevanja prek prenosnika toplote. Primerno za talno ogrevanje."]
[null,null,"Mini ECO","da, pretočno","indirektno, en krog",null,null,null,1,null," -->","Regulacija ogrevanja prek prenosnika toplote. Primerno za talno ogrevanje. Identična rešitev kot zgoraj, samo drugačne dimenzije postaje."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*** Sanitarna topla voda se povsod pripravlja s prenosnikom toplote v pretočnem načinu. Uporabljen je Cetethermov patentom, kjer je termostatska tekočina zaprta v prvih dveh ploščah, kar omogoča zelo kratek odzivni čas."]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Micro DPC"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode z naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 10kW pri temp. režimu s temp. razliko 10°C\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje: PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- regulator diferenčnega tlaka izdelan iz rdeče litine, navojni priključek, maks. temperatura medija 100°C.","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (7kos)","kpl",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar"]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Micro DPC ali enakovredno","kpl",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Micro RTC"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode z radijsko povezavo in naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 10kW pri temp. režimu s temp. razliko 10°C\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje: PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- regulator diferenčnega tlaka izdelan iz rdeče litine, navojni priključek, maks. temperatura medija 100°C.","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- prehodni regulacijski ventil navojne izvedbe z elektromotornim pogonom 230VAC."]
[null,null,"- lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (7kos)","kpl",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar","kpl",1]
[null,null,"- elektroomarica z integriranim krmilnikom za vodenje in nadziranje ogrevanja","kpl",1]
[null,null,"- sobni termostat z nadzorno ploščo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Micro RTC ali enakovredno","kpl",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Micro STC"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode z integriranim krmilnikom in naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 10kW pri temp. režimu (80-50/50-70)\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje: PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- regulator diferenčnega tlaka izdelan iz rdeče litine, navojni priključek, maks. temperatura medija 100°C.","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- prehodni regulacijski ventil navojne izvedbe z elektromotornim pogonom 230VAC."]
[null,null,"- obtočna črpalka za ogrevanje navojne izvedbe, 230VAC"]
[null,null,"- temperaturno tipalo ogrevalnega kroga"]
[null,null,"- lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (7kos)","kpl",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar","kpl",1]
[null,null,"- elektroomarica z integriranim krmilnikom za vodenje in nadziranje ogrevanja","kpl",1]
[null,null,"- sobno temperaturno tipalo"]
[null,null,"*** opcija: varnostni termostat ogrevanja (za talno ogrevanje)","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: zunanje temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Micro STC ali enakovredno","kpl",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Micro STC2"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje z dvema krogoma in pretočno pripravo tople sanitarne vode z integriranim krmilnikom in naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 10kW pri temp. režimu (80-50/50-70)\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje: PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- regulator diferenčnega tlaka izdelan iz rdeče litine, navojni priključek, maks. temperatura medija 100°C.","kpl",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- prehodni regulacijski ventil navojne izvedbe z elektromotornim pogonom 230VAC.",null,1]
[null,null,"- obtočna črpalka za ogrevanje navojne izvedbe, 230VAC",null,1]
[null,null,"- temperaturno tipalo ogrevalnega kroga",null,1]
[null,null,"- lovilnik nesnage z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (9kos)","kpl",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar","kpl",1]
[null,null,"- elektroomarica z integriranim krmilnikom za vodenje in nadziranje ogrevanja","kpl",1]
[null,null,"- sobno temperaturno tipalo"]
[null,null,"*** opcija: varnostni termostat ogrevanja (za talno ogrevanje)","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: zunanje temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Micro STC ali enakovredno","kpl",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Mini City "]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode z integriranim krmilnikom in naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 14kW pri temp. režimu (85-47/45-60°C)\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje primar/sekundar: PN16/PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe za pripravo STV, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe za ogrevanje, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom.","kos",1]
[null,null,"- prehodni regulacijski ventil za ogrevanje, navojne izvedbe z elektromotornim pogonom 230VAC."]
[null,null,"- obtočna črpalka za ogrevanje navojne izvedbe, 230VAC"]
[null,null,"- temperaturno tipalo ogrevalnega kroga"]
[null,null,"- lovilnik nesnage za ogrevanje primar z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- lovilnik nesnage za ogrevanje sekundar z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- omejevalnik temperature STV","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- ekspanzijska posoda izdelana iz barvane pločevine in membrane in perbunana"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (7kos)","kpl",1]
[null,null,"- manometer za ogrevanje","kos",1]
[null,null,"- varnostni ventil za ogrevanje nastavljen na tlak 3bar","kos",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar","kpl",1]
[null,null,"- elektroomarica z integriranim krmilnikom za vodenje in nadziranje ogrevanja","kpl",1]
[null,null,"- polnilno praznilna pipa","kpl",2]
[null,null,"- sobno temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: zunanje temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Mini City ali enakovredno","kpl",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cetetherm Mini Eco"]
[null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,1,"Stanovanjska toplotna postaja za  ogrevanje in pretočno pripravo tople sanitarne vode z integriranim krmilnikom in naslednjimi podatki:"]
[null,null,"- izvedba: podometna, v celoti izolirana  v sendvič samonosilni konstrukciji iz estrudiranega polistirena.\n- priključna  moč ogrevanje: 14kW pri temp. režimu (85-47/45-60°C)\n- priključna moč priprava STV : 35kW pri temp. režimu (65-30/10-50°C)\n- minimalen padec tlaka na postaji: 50kPa (max. 400kPa)\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) kotlovska voda\n- najvišja temperatura toplotne postaje: 100stC\n- najvišji tlak toplotne postaje primar/sekundar: PN16/PN10\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe za pripravo STV, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom, z integrirano termostatsko tekočino v ploščah za ogrevanje tople sanitarne vode.","kos",1]
[null,null,"- prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe za ogrevanje, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), spojene z bakrenim lotom.","kos",1]
[null,null,"- prehodni regulacijski ventil za ogrevanje, navojne izvedbe z elektromotornim pogonom 230VAC."]
[null,null,"- obtočna črpalka za ogrevanje navojne izvedbe, 230VAC"]
[null,null,"- temperaturno tipalo ogrevalnega kroga"]
[null,null,"- lovilnik nesnage za ogrevanje primar z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- lovilnik nesnage za ogrevanje sekundar z navojnim priključkom, z mrežico, izdelan iz rdeče litine","kos",1]
[null,null,"- termostatski tlačno razbremenjen regulacijski ventil za ogrevanje sanitarne vode, ohišje izdelano iz rdeče litine, z navojnimi priključki.","kos",1]
[null,null,"- omejevalnik temperature STV","kos",1]
[null,null,"- nepovratni ventil za hladno potrošno vodo izdelan iz medenine"]
[null,null,"- ekspanzijska posoda izdelana iz barvane pločevine in membrane in perbunana"]
[null,null,"- komplet zapornih armatur za ogrevanje in STV (7kos)","kpl",1]
[null,null,"- manometer za ogrevanje","kos",1]
[null,null,"- varnostni ventil za ogrevanje nastavljen na tlak 3bar","kos",1]
[null,null,"- varnostni ventil za STV nastavljen na tlak 6bar","kpl",1]
[null,null,"- elektroomarica z integriranim krmilnikom za vodenje in nadziranje ogrevanja","kpl",1]
[null,null,"- polnilno praznilna pipa","kpl",2]
[null,null,"- sobno temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: zunanje temperaturno tipalo","kpl",1]
[null,null,"*** opcija: toplotni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma, ter M-Bus kartico za komunikacijo","kos",1]
[null,null,"*** opcija: števec porabe tople vode, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",2]
[null,null,"*** opcija: števec porabe hladne, vodni števec ultrazvočne izvedbe, skupaj z računsko enoto, pulzni izhodni signal","kos",1]
[]
[null,null,"Ustreza: Cetetherm Mini Eco ali enakovredno","kpl",1]

{"sheet":"3d","index":9,"n_rows":67,"n_cols":14,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"PARNE TOPLOTNE POSTAJE"]
[]
[null,null,"Zaradi preveč mogočih kombinacij toplotnih postaj se prosim z zahtevkom obrnite na nas. Za pravilno dimenzioniranje postaj potrebujemo sledeče osnovne podatke:"]
[]
[null,"a. ","Toplotna moč [kW]"]
[null,null,"Primar:"]
[null,"b. ","- tlak pare [barg]"]
[null,"c. ","- povratni tlak na strani kondenzata [barg] - če je na voljo"]
[null,"d.","- pohlajevanje kondenzata (če je potrebno) [°C]"]
[null,null,"Sekundar:"]
[null,"e.","- temperatura vstop / izstop [°C]"]
[null,"f. ","- črpalka Da/Ne, če črpalko potrebujete, še zunanji tlak črpalke [kPa]"]
[null,"g.","- dodatne zahteve (npr. možnost krmiljenja veje s tremi regulacijskimi ventili)"]
[]
[null,null,"Pred toplotno postajo mora biti na parni strani vedno vgrajena proga za odvod kondenzata da ne prihaja do neželenih tlačnih udarov kot posledica vodnih šokov!"]
[]
[]
[null,"I","Vzorec postaja s spiralnim prenosnikom (para temperature >140°C)"]
[null,"II","Vzorec postaja z vijačenim prenosnikom toplote  (para temperature <140°C)"]
[]
[]
[null,"I","VZOREC  POSTAJA S SPIRALNIM PRENOSNIKOM (temp. pare >140°C)",null,null,null,null,null,null,null,"II","VZOREC  POSTAJA Z VIJAČENIM PRENOSNIKOM (T<150°C)"]
[null,null,null,"enota","količina",null,null,null,null,null,null,null,"enota","količina"]
[]
[null,null,"Toplotna postaja Giaflex FRAME toplotne moči 1150kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- vir energije: visokotlačna para\n- priključna  moč: 1150kW\n- primar: \n  para 11barg,  PN25 DN65, (DN40 \n  kondenzat)\n- sekundar: voda 70/90°C, PN10 DN125 \n- medij:  primar - para\n             sekundar - ogrevna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna postaja Giaflex FRAME nazivne moči ogrevanja 990 kW z naslednjimi podatki:\n\n- izvedba: samostoječa\n- vir energije: para 0,5barg\n- priključna  moč: 990kW\n- primar: \n  para 0,5barg ,  PN16 DN200/50\n- sekundar: voda 60/80°C, PN10 DN125\n- medij:  primar - vroča pripravljena (mehčana) voda\n             sekundar - ogevna voda / sanitarna voda\n- maks. padec tlaka na primarni strani: XYkPa\n- razpoložljivi padec tlaka na sekundarni strani: XYkPa\n\nPostaja je sestavljena iz naslednjih elementov:"]
[null,null,"Primar para: ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Primar para: "]
[null,null,"- prenosnik toplote spiralne izvedbe, cevi iz nerjavnega jekla AISI 321, plašč iz nerjavnega jekla 304, prirobnični priključki tip Giaflex JAD-X 9.88.08.65 MF.STA.CS; maks. temp. prim 250°C, vertikalna vgradnja.\nQ=1150kW; PN25/PN16, \nprimar: para 11barg °C Dp= - kPa\nsekundar: voda 90/70°C Dp= 13kPa","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- prenosnik toplote ploščne vijačene izvedbe, plošče iz nerjavnega jekla 1.4404 (AISI 316), Tesnila EPDMP in  prirobničnimi priključki tip Alfalaval M10-MFM**; maks. temp. 150°C\nQ=990kW; PN10, \nprimar: para 0,5barg Dp=5kPa\nsekundar: 60/80°C Dp=13kPa","kos",1]
[null,null,"- snemljiva izolacija iz mineralne volne z oplaščenjem iz aluminija AMWI-C","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- regulacijski prehodni ventil s prirobničnimi priključki Samson 3214 s pogonom z varnostno funkcijo 3374-21 24VAC, tritočkovni signal, ohišje iz sive litine, maks. temperatura medija 220°C\nPN16 D125\nkvs=200 m3/h\ndp = xy kPa ","kpl",1]
[null,null,"- regulacijski prehodni ventil s prirobničnimi priključki Samson 3214 s pogonom z varnostno funkcijo 582-20 24VAC, zvezni signal 4-20mA, ohišje iz nodularne litine, maks. temperatura medija 220°C\nPN25 DN50\nkvs=32 m3/h\ndp = xy kPa ","kpl",1,null,null,null,null,null,null,"- lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, fino sito, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN200\nPN16","kos",1]
[null,null,"- regulacijski prehodni ventil s prirobničnimi priključki Samson 3214 s pogonom z varnostno funkcijo 5825-10 24VAC, zvezni signal 4-20mA, ohišje iz nodularne litine, maks. temperatura medija 220°C\nPN25 DN20\nkvs=6,3 m3/h\ndp = xy kPa ","kpl",1,null,null,null,null,null,null,"- prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN200","kos",2]
[null,null,"- medprirobnični nepovratni ventil, ohišje iz jekla, disk iz nerjavnega jekla, s kovinskim tesnjenjem  Tmax=300°C\nDN40\nPN40","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- uvarna krogelna pipa, maks. temp. medija 150°C.\nPN16 DN15","kos",1]
[null,null,"- vakuum breaker ARI  655-2 z navojnim priključkom DN15-1,2\" PN40","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-150°C","kos",2]
[null,null,"- lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz nodularne litine, fino sito, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 300°C\nDN80\nPN25","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-6bar","kos",2]
[null,null,"- lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz nodularne litine, fino sito, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 300°C\nDN40\nPN25","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- prirobnični sedežni zaporni ventil, iz sive litine, maks. temp. medija do 150°C\nPN16\nDN50","kos",3]
[null,null,"- prirobnični sedežni zaporni ventil, iz nodularne litine, maks. temp. medija do 300°C\nPN25\nDN80","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN50\nPN16","kos",1]
[null,null,"- prirobnični sedežni zaporni ventil, iz nodularne litine, maks. temp. medija do 300°C\nPN25\nDN40","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- odvajalec kondenzata ARI tip CONA S Fig. 12.631.1 velikost DN50 nadzornik R8-S, ohišje siva litina, prirobnični priključki","kpl",1]
[null,null,"- ravni termometer 80mm 0-220°C","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- vakuum breaker ARI  655-2 z navojnim priključkom DN15-1,2\" PN40","kos",1]
[null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-16bar","kos",2,null,null,null,null,null,null,"Sekundar ogrevanje:"]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje -5…90°C, maks. temp. medija 130°C","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- hitro odzivno direktno temperaturno tipalo Samson 5207-60, temp. območje-10…90°C, maks. temp. medija 120°C","kos",2]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 220°C\nPN16 DN15","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1]
[null,null,"Sekundar ogrevanje:",null,null,null,null,null,null,null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 100°C\nPN16 DN20","kos",1]
[null,null,"- enohitrostna obtočna črpalka Wilo Stratos IPL 65/175-7,5/2\nP=7,2kW/400V/50Hz~","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- kapasti ventil (ali krogelna pipa z zaklopom) za zaščito proti nepooblaščenemu zapiranju ekspanzijske posode\nDN50 (2\")\nPN16","kos",1]
[null,null,"- dvojni termostat Samson 5348-1, termostat in varnostni nadzornik (TR+STW) za območje TR = 0-120°, STW = 70-130°C, skupaj s tulko\n","kpl",1,null,null,null,null,null,null,"-lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, z magnetnim vložkom,maks. temperatura 150°C\nDN125\nPN16","kos",1]
[null,null,"- cevno temperaturno tipalo Samson 5277-2, temp. območje -5…90°C, maks. temp. medija 130°C","kos",2,null,null,null,null,null,null,"-medprirobnični nepovratni ventil , ohišje iz jekla, disk iz nerjavnega jekla, s kovinskim tesnjenjem  Tmax=150°C\nDN125 \nPN40","kos",1]
[null,null,"- lovilnik nesnage s prirobničnim priključkom, iz sive litine, finost sita maks. 0,8mm, maks. temperatura 150°C\nDN100\nPN16","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- balansirni ventil z merilcem pretoka tip Danfoss MSV-F2 merilno območje 10,5-196 m3/h, priklop prirobnični. Material ohišja siva litina EN-GJL 250 PN16, max. tlačna razlika 1,5bar. max. temperatura 130 °C. \nDN125 PN16","kos",1]
[null,null,"- medprirobnična zaporna loputa, material ohišja siva litina, manšeta iz EPMD, z večpoložajno ročko, maks. temp. medija do 130°C\nPN16\nDN100","kos",5,null,null,null,null,null,null,"- termometer premer 80mm 0-80°C","kos",2]
[null,null,"- medprirobnični nepovratni ventil , ohišje iz jekla, disk iz nerjavnega jekla, s tesnenje EPDM  Tmax=120°C\nDN100\nPN40","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",1]
[null,null,"- termometer premer 80mm 0-120°C","kos",2,null,null,null,null,null,null,"Varovanje sistema :"]
[null,null,"- manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- varnostni ventil DN65/100 tip 12.903 za toplovodni sistem po TRD721.\ntlak odpiranja: 8,0bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1]
[null,null,"- tlačno tipalo 1/2\" območje 0-10bar, pmax=16bar, aktivni izhod 0-10V","kos",2,null,null,null,null,null,null,"- kapasti ventil (ali krogelna pipa z zaklopom) za zaščito proti nepooblaščenemu zapiranju ekspanzijske posode\nDN20 (3/4\")\nPN16","kos",1]
[null,null,"- izpustna pipa z nastavkom za fleksibilno cev, maks. temp. medija 150°C\nPN16 DN15","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- ekspanzijska posoda Zilmet tip Cal Pro 200L za ogrevalne sisteme, ohišje iz hladnega valjanega jekla, membrana iz SBR gume. Maks. temperatura 99°C, maks. tlak 6bar, priključek 3/4\" prostornina 200l.","kos",1]
[null,null,"Varovanje sistema :",null,null,null,null,null,null,null,null,"Avtomatika:"]
[null,null,"- varnostni ventil DN65/100 tip 12.903 za toplovodni sistem po TRD721.\ntlak odpiranja: 4,0bar (n)\niztočni koeficient: alfa = 0,3","kos",1,null,null,null,null,null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5571WEB. Štirje zvezni izhodi (0-10V), 10 konfirugabilnih binarnih stikalinih izhodov, 2 binarna izhoda majhne moči, 17 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU.Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1]
[null,null,"- kapasti ventil (ali krogelna pipa z zaklopom) za zaščito proti nepooblaščenemu zapiranju ekspanzijske posode\nDN20 (3/4\")\nPN16","kos",1,null,null,null,null,null,null,"Programiranje aplikacije","kpl",1]
[null,null,"- ekspanzijska posoda Zilmet tip Cal Pro 200L za ogrevalne sisteme, ohišje iz hladnega valjanega jekla, membrana iz SBR gume. Maks. temperatura 99°C, maks. tlak 6bar, priključek 3/4\" prostornina 200l.","kos",1,null,null,null,null,null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,"- hladilna predposoda prostornine 100l za hlajenje membranske posode, max. tlak 6bar, max temp. 120°C.","kos",1,null,null,null,null,null,null,null,"",""]
[null,null,"Avtomatika:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustreza: GIAFLEX FRAME STEAM 990kW\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material","",1]
[null,null,"Digitalni elektronski regulator za vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature Samson 5571WEB. Štirje zvezni izhodi (0-10V), 10 konfirugabilnih binarnih stikalinih izhodov, 2 binarna izhoda majhne moči, 17 konfigurabilnih vhodov (tipala, binarni vhodi), Mbus kartica za povezavo s kalorimetrom in možnostjo kontinuiranega omejevanja moči. Mogoč priklop na nadzorni sistem prek sistemskega vodila RS232, s protokolom ModBus RTU. Mogoča izbira različnih tipskih strojnih shem, ki vključujejo ogrevanje, pripravo STV in izkoriščanje drugih virov energije. Vključuje elektro omaro z regulatorjem, kabliranjem, prednapetostno zaščito in ozemljitvijo. Vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na omrežje 230 ali 380 V~.","kpl",1]
[null,null,"Programiranje aplikacije","kpl",1]
[null,null,"- zunanje temperaturno tipalo Samson 5227-2 temp. območje -35…85°C","kos",1]
[null,null,""]
[]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"","",""]
[null,null,"Kot npr. Giaflex FRAME 1150W\n\n * pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material"]

{"sheet":"4a(alt)","index":10,"n_rows":948,"n_cols":352,"rows_kept":948,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[721,270,721,271],[147,316,147,317],[188,316,188,317],[227,316,227,317],[266,316,266,317],[308,316,308,317],[345,316,345,317],[382,316,382,317],[420,316,420,317],[456,316,456,317],[492,316,492,317],[535,316,535,317],[571,316,571,317],[609,316,609,317],[646,316,646,317],[535,270,535,271],[571,270,571,271],[609,270,609,271],[646,270,646,271],[685,270,685,271],[148,194,148,195],[149,194,149,195],[150,194,150,195],[188,270,188,271],[492,270,492,271],[420,270,420,271],[456,270,456,271],[308,270,308,271],[345,270,345,271],[382,270,382,271],[148,276,148,277],[149,276,149,277],[150,276,150,277],[227,270,227,271],[266,270,266,271],[1,1,1,7],[16,4,16,14],[32,4,32,17],[46,4,46,14],[147,270,147,271],[131,4,131,17],[24,4,24,14],[97,4,97,17],[111,4,111,11],[121,4,121,11],[56,4,56,14],[66,4,66,17],[81,4,81,11],[89,4,89,11],[143,4,143,11]]}
[]
[null,"Prehodni regulacijski ventili z elektromotornim pognom v štirih opcijah"]
[]
[null,"A: Tritočkovni signal"]
[null,"B: Zvezni signal"]
[null,"C: Varnostna funkcija in tritočkoven signal "]
[null,"D: Varnostna funkcija in zvezen signal"]
[null,"E: Pretočna priprava STV skupaj z varnostno funkcijo in trotočkovnim signalom"]
[]
[null,"Opcija A","Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Tritočkovni - brez varnostne funkcije - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (navojni)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,8,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"-Rdeča litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,8,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"-Nodularna litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3214 PN16 (PN25 opcijsko)",null,"DN",15,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,230,340,620,750]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,25,20,20,16,12,12,10,10]
[null,"- Siva litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10","5824-10","5824-10","5824-10","5824-20","5824-20","5824-20","3374-11","3374-11","3374-11","3374-10","3374-10","3374-10","3374-10"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15","240/30","240/30","240/30","240/30"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Opcija B","Za več info klikni na DN"]
[]
[null,"Zvezni - brez varnostne funkcije - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (navojni)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,8,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Rdeča litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]",null,"x",null,"x",null,"x",null,"x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,8,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"-Nodularna litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]",null,"x",null,"x",null,"x",null,"x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3214 PN16",null,"DN",15,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,230,340,620,750]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,25,20,20,16,12,12,10,10]
[null,"- Siva litina","Napajanje","[V]","24V AC "]
[null,null,"Krmilni signal 0…10 V ali 4…20mA","[/]","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10","5824-10","5824-10","5824-10","5824-20","5824-20","5824-20","3374-11","3374-11","3374-11","3374-10","3374-10","3374-10","3374-10"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15","240/30","240/30","240/30","240/30"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Opcija C","Za več info klikni na DN"]
[]
[null,"Tritočkovni - z varnostno funkcijo - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (navojni)","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Rdeča litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Nodularna litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3214 PN16",null,"DN",15,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Ksv vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,230,340,620,750]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. Tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,25,20,20,16,12,12,10,10]
[null,"- Siva litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20","3374-21","3374-21","3374-21","3274-23","3274-23","3274-23","3274-23"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15","120/30","120/30","120/30","120/30"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Opcija D","Za več info klikni na DN"]
[]
[null,"Zvezni - z varnostno funkcijo - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (navojni)","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Rdeča litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Nodularna litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20"]
[null,null,"Regulaciski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3214 PN16",null,"DN",15,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,230,340,620,750]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,25,20,20,16,12,12,10,10]
[null,"- Siva litina","Napajanje","[V]","24V AC "]
[null,null,"Krmilni signal 0…10 V ali 4…20mA","/","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20","3374-21","3374-21","3374-21","3274-23","3274-23","3274-23","3274-23"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15","240/30","240/30","240/30","240/30"]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija D"]
[]
[null,"Opcija E","Za več info klikni na DN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija E"]
[null,"Trotočkovni - pretočna priprava STV skupaj z varnostno funkcijo - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3222 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (navojni)","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,12,12,12]
[null,"- Rdeča litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5825-13","5825-13","5825-13","5825-13","5825-13","5825-23","5825-23","5825-23"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","18/6","18/6","18/6","18/6","18/6","36/12","36/12","36/12"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS ","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,356.63,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,964.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,484.71,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1092.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=1\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,540.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1051.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,668.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 ksv = 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-10 24V AC",null,1,1179.72,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=1\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-13 230VAC 3T",1,704.89,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501507",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505900",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501509",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505901",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501919",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506312",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501918",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506311",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,453.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\n\nPN 16\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,914.29,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,581.62,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 kvs= 4 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1042.0999999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,540.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1001.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,668.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN15 ksv = 4 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-10 24V AC",null,1,1129.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-13 230VAC 3T",1,704.89,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505888",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501034",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505889",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501907",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501906",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506299",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857  230VAC 3T",1,356.63,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25 ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,931.05,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,484.71,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN20 kvs= 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1058.9000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,540.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1018.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 4 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,668.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN20 ksv = 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-10 24V AC",null,1,1146,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-13 230VAC 3T",1,704.89,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502707",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505870",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502709",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505871",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501910",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501909",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506281",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,453.55,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,937.05,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,581.62,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN25 kvs= 8 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1064.9000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",null,664.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1024.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 ksv = 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,792.13,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN25 ksv = 8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-10 24V AC",null,1,1152.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-13 230VAC 3T",1,828.17,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502623",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505891",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505892",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501901",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506303",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501900",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506302",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,479.91,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN32 kvs= 16\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1282.92,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,607.99,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25ba.\n\nPN16\nDN32 kvs= 16 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1410.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,668.99,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1369.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 ksv = 8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,796.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar oz. PN.\n\nPN16\nDN32 ksv = 16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-20 24V AC",null,1,1497.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-13 230VAC 3T",1,832.96,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502704",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505969",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502706",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505970",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501898",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506380",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501897",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506381",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,576.83000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN40 kvs= 20\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1292.49,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,704.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN40 kvs= 20 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1420.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs= 16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,865.25,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1379.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 ksv = 16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,993.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN40 ksv = 20 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-20 24V AC",null,1,1507.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=16 \nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-23 230VAC 3T",1,975.36,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502620",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505979",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502621",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505980",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502245",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506392",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502246",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506393",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,484.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN50 kvs= 32\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1339.16,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5857  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,612.78,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN50 kvs= 32 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1466.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs= 20 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,922.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN50 kvs =32 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1426.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 ksv = 20 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,1050.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 25bar.\n\nPN16\nDN50 ksv = 32 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 5825-20 24V AC",null,1,1554.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=20\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-23 230VAC 3T",1,1032.81,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502701",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S500110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502703",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S505972",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502248",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506383",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502249",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S506384",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,581.62,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN65 kvs= 50\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,2260.65,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,709.69,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN65 kvs= 50 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,2604.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs= 25 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,965.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,2500.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 ksv = 25 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,1093.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN65 ksv = 50 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-21 24V AC",null,1,2831.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon hitre izvedbe s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=25\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-23 230VAC 3T",1,1075.8800000000001,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502617",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508538",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502618",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508539",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S502251",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511006",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S502252",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511008",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","/"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs= 16\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,777.89,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z  razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN80 kvs= 80\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,2409.06,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs= 16\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,905.96,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN80 kvs= 80 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,2752.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,693.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,2648.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,821.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim mehom. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN16\nDN80 ksv = 80 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-21 24V AC",null,1,2980.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501267",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501268",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508565",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502201",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511026"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs= 20\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,835.34,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z r EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN100 kvs= 125\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,3490.93,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs= 20\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,963.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 16bar.\n\nPN16\nDN100 kvs= 125 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-11 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,3834.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,693.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 16bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,3730.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,821.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 16bar.\n\nPN16\nDN100 ksv = 125 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-21 24V AC",null,1,4061.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501270",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508551",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501271",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S508552",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502162",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502161",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S511017"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25-DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs= 25\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,878.41,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN125 kvs= 230\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T",1,4784.62,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navo 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs= 25\nKot npr.: Samson tip 3222 z elekromotornnim pogonom 5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1006.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano.Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN125 kvs= 230 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,4320.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs= 4 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,669.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 230 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3274-23 230VAC 3T",1,4977.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,798.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 230 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3274-23 24V AC",null,1,5599.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S501273",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509894",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavka","S501274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509896",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502138",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S513310",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502137",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S537241"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs= 2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,509.63,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN150 kvs= 340\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T",1,6443.32,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,637.70000000000005,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN150 kvs= 340 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,5363.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,843.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano.Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 340 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3274-23 230VAC 3T",1,6019.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,937,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 340 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3274-23 24V AC",null,1,6641.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S501702",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509844",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501704",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509846",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502159",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S513255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S537141"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs= 2,5\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,606.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z  EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 10bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN200 kvs= 620\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T",1,11036.44,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=2,5\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,734.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 10bar .\n\nPN16\nDN200 kvs= 620 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,8809.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,868.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 10bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 620 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3274-23 230VAC 3T",1,9465.2999999999993,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,996.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 10bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 620 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3274-23 24V AC",null,1,10087.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S501228",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509854",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501229",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509856",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502156",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S513266",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502155",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S537161"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN 16 - DN250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3214 PN16 - DN250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,509.81,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 10bar ali tlačna stopnja.\n\nPN 16\nDN250 kvs= 750\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 230VAC 3T",1,16910.080000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=4\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,613.70000000000005,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 10bar.\n\nPN16\nDN250 kvs= 750 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3214 z elektromotornim pogonom 3374-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,11597.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs= 16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,1090,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo. napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 10bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 750 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromagntnim pogonom 3274-23 230VAC 3T",1,12253.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 16 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-2024VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,1218.0999999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z EPDM razbremenilno membrano. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-GJL-250) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni ki ga zapira ventil je 10bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 750 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3214 z elektromotornim pogonom 3274-23 24V AC",null,1,12875.22,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502758",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509874",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501686",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S509876",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502224",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S513288",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502225",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S537201"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN15 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs= 4\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,606.73,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs=4\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,734.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs= 20 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,1152.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 20 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,1280.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502674",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S502675",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502218",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502219"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,659.42,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,752.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs= 25 m3/h\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,1235.9000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 25 m3/h\nKot npr.: Samson tim 3222 z elektromagnetnim pogonom 5825-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",null,1,1363.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502764",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501740",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodulirana litina ","S502221",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502222"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN20 ","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,756.34,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs= 6,3\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,884.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502680",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S502681"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 230VAC 3T",1,684.56,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5857 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,812.64,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501734"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN 25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,781.48,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs= 8\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,909.3,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S502677",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S502678"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN 25\nDN32 kvs= 16\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1002.89,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs= 16\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1130.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S501282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501283"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN 25\nDN40 kvs= 20\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1065.1199999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs= 20\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1192.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S501276",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501277"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3222 PN 25 - DN 50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN 25\nDN50 kvs= 25\nKot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1148.8699999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz nodularne litine (EN-GJS-400-18-LT) , enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs= 25\nKot npr.:Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5824-20 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1276.5999999999999,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S501279",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodoularna litina","S501280"]

{"sheet":"Cenik","index":11,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[34,12,34,13],[34,14,34,15],[35,12,35,13],[35,14,35,15],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,9,34,10],[35,9,35,10],[31,12,31,13],[31,14,31,15],[32,12,32,13],[32,14,32,15],[33,12,33,13],[33,14,33,15],[35,6,35,7],[35,4,35,5],[33,4,33,5],[33,6,33,7],[34,4,34,5],[34,6,34,7],[27,2,28,2],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[18,8,18,9],[19,8,19,9],[20,8,20,9],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[11,2,12,2],[13,2,14,2],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9]]}
[]
[null,null,"SAMSON CENIK 2019"]
[]
[null,null,"4a(alt)"]
[]
[null,null,"Prehodni regulacijski ventili z elektromotornim pognom v štirih opcijah"]
[]
[]
[null,null,"Tip 3222 navojni/prirobnični priklop"]
[null,null,null,"DN",15,15,20,25,32,40,50]
[null,null,"Ksv vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,25]
[null,null,"Rdeča litina CC499K, navojni priklop","Var-ID",null,1108265,1107534,1107529,1108277,1111101,1111111]
[null,null,null,"EUR",null,156.77000000000001,280.05,284.83999999999997,427.24,484.69,527.76]
[null,null,"Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT, prirobnični","Var-ID",null,1170917,1249968,1206030,1176786,1122679,1139886]
[null,null,null,"EUR",null,309.95,459.56,484.7,652.24,714.47,798.22]
[]
[null,null,"Elektromotorni pogon 5824-10, 5824-20, 5857"]
[null,null,"Prirobnica","DN","15 - 25",null,"15 - 25",null,"32 - 50"]
[null,null,"Navoj","[/]","G 1/2 do G 1",null,"G 1/2 do G 1",null,"-"]
[null,null,"Elektromotorni pogon","Tip","5824-10",null,5857,null,"5824-20"]
[null,null,"Napajanje/krmilni signal ","[V]","230 V, 50 Hz",null,"230 V, 50 Hz",null,"230 V, 50 Hz"]
[null,null,null,"Var-ID",1008820,null,1058688,null,108821]
[null,null,null,"EUR",296.77999999999997,null,199.86,null,350.65]
[]
[null,null,"Tip 3214 PN16"]
[null,null,null,"DN",15,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250]
[null,null,"Ksv vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,230,340,620,750]
[null,null,"Lito železo, EN-GJL-250, PN 16, prirobnični","Var-ID",null,1100220,1080102,1100651,1071431,1084249,1071432,5915079,5915082,5915087,5915090,5915095,5915101,5938269]
[null,null,null,"EUR",null,617.51,634.27,640.27,932.27,941.84,988.51,1504.29,1652.7,2734.57,4028.26,5686.96,10280.08,16153.72]
[]
[null,null,"Elektromotorni pogon 5824-10, 5824-20",null,null,null,null,null,null,"Elektromotorni pogon 3374-11, 3374-10"]
[null,null,"Prirobnica","DN","15 - 25",null,"32 - 50",null,null,"Prirobnica",null,"DN","65 - 100",null,"125 - 250 "]
[null,null,"Elektromotorni pogon","Tip","5824-10",null,"5824-20",null,null,"Elektromotorni pogon",null,"Tip","3374-11",null,"3374-10"]
[null,null,"Napajanje/krmilni signal ","[V]","230 V, 50 Hz",null,"230 V, 50 Hz",null,null,"Napajanje/krmilni signal ",null,"[V]","230 V, 50 Hz",null,"230 V, 50 Hz"]
[null,null,null,"Var-ID",1008820,null,108821,null,null,null,null,"Var-ID",1007518,null,1063729]
[null,null,null,"EUR",296.77999999999997,null,350.65,null,null,null,null,"EUR",756.36,null,756.36]

{"sheet":"4b(alt)","index":12,"n_rows":1286,"n_cols":80,"rows_kept":1286,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[67,4,67,11],[17,4,17,14],[25,4,25,14],[33,4,33,11],[47,4,47,14],[57,4,57,14]]}
[]
[null,"Tripotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom"]
[]
[]
[]
[null,"A: Tritočkovni signal"]
[null,"B: Zvezni signal"]
[]
[]
[]
[null,"Opcija A","Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Tritočkovni - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3226 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,10,10,16,25,40]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,4,4,4,2.6,4,1.8,1.7,1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[null,"-Rdeča litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3260 PN16",null,"DN",15,15,20,20,25,25,32,40,50,65,80]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",4,4,6.3,6.3,10,10,16,25,40,60,80]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,4,2.6,4,1.8,1.7,1.1000000000000001,1.1000000000000001,1.3,1.3]
[null,"-Siva litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-20","5824-20","5824-20","5824-30","5824-30"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","70/12","70/12","70/12","90/15","90/15"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3260 PN16",null,"DN",65,80,100,100,125,125,150,150]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",60,80,160,160,250,250,320,320]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,2.8,4,1.7,2.8,1.7,2.8]
[null,"-Siva litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","230V AC -tritočkovni"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","3374-11","3374-11","3374-10","3274-13","3374-10","3274-13","3374-10","3274-13"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","120/15","120/15","240/30","120/30","240/30","120/30","240/30","120/30"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Opcija B","Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Zvezni - max temp. 150 °C"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3226 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,20,25,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,2.5,4,4,6.3,6.3,10,10,16,25,40]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,4,4,4,2.6,4,1.8,1.7,1.1000000000000001,1.1000000000000001]
[null,"-Rdeča litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]","x",null,"x",null,"x",null,"x",null,"x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","70/12","70/12","70/12"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3260 PN16",null,"DN",15,15,20,20,25,25,32,40,50,65,80]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",4,4,6.3,6.3,10,10,16,25,40,60,80]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,4,2.6,4,1.8,1.7,1.1000000000000001,1.1000000000000001,1.3,1.3]
[null,"-Siva litina","Napajanje","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]","x",null,"x",null,"x",null,"x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-10",5857,"5824-20","5824-20","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","35/6","20/6","35/6","20/6","35/6","20/6","70/12","70/12","70/12","90/15","90/15"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"3260 PN16",null,"DN",65,80,100,100,125,125,150,150]
[null,"-Priklop (prirobnični)","Kvs vrednost","[m3/h]",60,80,160,160,250,250,320,320]
[null,"-Mešalni / delilni ventil","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,2.8,4,1.7,2.8,1.7,2.8]
[null,"-Siva litina","Napajanje/krmilni signal ","[V]","24V AC"]
[null,null,"Krmilni signal 0…10V","[V]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Krmilni signal 4…20mA","[mA]","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,null,"Elekromotorni pogon","tip","3374-11","3374-11","3374-10","3274-13","3374-10","3274-13","3374-10","3274-13"]
[null,null,"Regulacijski čas/ hod","[s/mm]","120/15","120/15","240/30","120/30","240/30","120/30","240/30","120/30"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opcija B"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,506.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs = 2,5\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,634.20000000000005,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514989",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514990"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,409.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs = 2,5\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5857  24VAC/DC 0...10V",1,537.29999999999995,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515067",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515069"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,506.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs = 4 \nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,634.20000000000005,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514983",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514984"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,409.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN15 kvs = 4 \nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5857  24VAC/DC 0...10V",1,537.29999999999995,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515061",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515063"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,521.70000000000005,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,649.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514986",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514987"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,6bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,424.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,6 bar.\n\nPN 25\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5857  24VAC/DC 0...10V",1,552.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515070",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515072"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,530.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN 25\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-10 24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,658.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514980",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S514981"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,8bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,433.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,8 bar.\n\nPN 25\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5857  24VAC/DC 0...10V",1,561.20000000000005,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515073",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515075"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7bar.\n\nPN25\nDN 32 kvs = 16\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,640.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN 25\nDN32 kvs = 16\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,768.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515037",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515038"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar.\n\nPN25\nDN 40 kvs = 25\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,673.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1 bar.\n\nPN 25\nDN40 kvs = 25\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,801.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515040",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515041"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3226 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar.\n\nPN25\nDN 50 kvs = 40\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,704.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1 bar.\n\nPN 25\nDN50 kvs = 40\nKot npr.: Samson tip 3226 z elektromagnetnim pogonom 5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,832.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S515044"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,{"$f":"574.4","v":574.4},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,702.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504723",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504724"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,477.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5857  24VAC/DC 0...10V",1,605.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504885",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504887"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,{"$f":"574.4","v":574.4},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,702.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504726",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504727"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,6bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,477.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,6 bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5857  24VAC/DC 0...10V",1,605.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504888",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504890"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-10 230 VAC 3T",1,{"$f":"574.4","v":574.4},"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,702.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504729",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504730"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,8bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5857 230 VAC 3T",1,477.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,8 bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5857  24VAC/DC 0...10V",1,605.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504873",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504875"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,679.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,807.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504693",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504694"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 25\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,721.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1 bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 25\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,849.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504696",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504697"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 40\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-20 230 VAC 3T",1,749,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1 bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 40\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-20  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,877,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504699",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504700"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,3bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 60\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-30 230 VAC 3T",1,1037.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,3 bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 60\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-30  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1165.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504774",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504775"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,3bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom 5824-30 230 VAC 3T",1,1447.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,3 bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  5824-30  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1575.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504777",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504778"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 60\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3374-11 230 VAC 3T",1,1337.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 60\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3374-11  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,1682.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504381",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504382"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3374-11 230 VAC 3T",1,1748.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3374-11  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,2092.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504389"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 160\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3374-10 230 VAC 3T",1,2466,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8 bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 160\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3374-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,2810.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504444",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504446"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 160\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3274-13 230 VAC 3T",1,3504.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4 bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 160\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3274-13  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,4125.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504516",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S536472"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3374-10 230 VAC 3T",1,2872.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3374-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,3216,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504450",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504452"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8 bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3274-13 230 VAC 3T",1,3908.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8 bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3274-13  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,4531.1000000000004,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S536477"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 320\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3374-10 230 VAC 3T",1,3460.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo,  napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,7 bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 320\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3374-10  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,3804.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504456",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504458"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 3260 PN16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila,  mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8 bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 320\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektronskim pogonom  3274-13 230 VAC 3T",1,4497.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tripotni mešalni regulacijski ventil z prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A 126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C.\nElektromotorni pogon v izvedbi z oblikovno zvezo, napajalna napetost 24VAC 50Hz, zvezni regulacijski signal 0-10 (2-10V) ali 0-20 (4-20mA). Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 2,8 bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 320\nKot npr.: Samson tip 3260 z elektromotornim pogonom  3274-13  24VAC/DC 0...10V/4...20mA",1,5119.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S504532",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S536482"]

{"sheet":"4cl(alt)","index":13,"n_rows":2522,"n_cols":184,"rows_kept":2522,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[5,2,5,4],[48,2,53,2],[48,3,53,3],[29,4,29,12],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[44,2,47,2],[44,3,47,3]]}
[]
[null,"Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[]
[]
[]
[null,"Reducirni prehodni ventili","Za več info kliknite na območja tlakov"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"44-0B PN25",null,"G","1/2\"","3/4\"","1\"","DN15","DN25","DN40"]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Priklop","-","navojni","navojni","navojni","prirobnični","prirobnični","prirobnični"]
[null,"-Priklop (notranji navoj/prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",3.2,4,5,3.2,5,16]
[null,"-Max temp. (200°C)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",16,16,16,16,16,8]
[null,"-Primeren za paro","Območje tlakov 1","[bar]","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,"-Rdeča/nodulirana litina","Območje tlakov 2","[bar]","2…6","2…6","2…6","2…6","2…6","2…6"]
[null,null,"Območje tlakov 3","[bar]","4…10","4…10","4…10","4…10","4…10","4…10"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"44-2 PN25",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,12,12]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje tlakov 1","[bar]","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,"-Ni primeren za paro","Območje tlakov 2","[bar]","2…4,2","2…4,2","2…4,2","2…4,2","2…4,2","2…4,2"]
[null,"-Rdeča litina","Območje tlakov 3","[bar]","2,4…6,3","2,4…6,3","2,4…6,3","2,4…6,3","2,4…6,3","2,4…6,3"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","6…10,5","6…10,5","6…10,5","6…10,5","6…10,5","6…10,5"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"41-23 PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,25,20,16]
[null,"-Max temp. (300°C)","Sila vzmeti","[N]","4400/8000 za območje nastavitve 8…16bar"]
[null,"-Primeren za paro(opcija)","Območje tlakov 1","[bar]","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6"]
[null,"-Siva litina","Območje tlakov 2","[bar]","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2"]
[null,null,"Območje tlakov 3","[bar]","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5"]
[null,null,"Območje tlakov 5","[bar]","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2333 (v kombinaciji)",null,"DN",125,150,200,250]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",250,380,650,800]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",12,12,10,10]
[null,"-Primeren za paro (opcija)","Pilotni ventil:\n 44-0B (200°C)\nObmočje tlakov ","[bar]","0,2…2","0,2…2","0,2…2","0,2…2"]
[null,null,null,null,"1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,null,null,null,"2…6","2…6","2…6","2…6"]
[null,null,null,null,"4…10","4…10","4…10","4…10"]
[null,null,"Pilotni ventil:\n 44-1B (150°C)\nObmočje tlakov ","[bar]","0,2…2","0,2…2","0,2…2","0,2…2"]
[null,null,null,null,"1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,null,null,null,"2…6","2…6","2…6","2…6"]
[null,null,null,null,"4…10","4…10","4…10","4…10"]
[null,null,"Pilotni ventil:\n 41-23 (350°C)\nObmočje tlakov ","[bar]","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6"]
[null,null,null,null,"0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2"]
[null,null,null,null,"0,8…2,5","0,8..2,5","0,8…2,5","0,8…2,5"]
[null,null,null,null,"2…5","2…5","2…5","2…5"]
[null,null,null,null,"4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10"]
[null,null,null,null,"8…16","8…16","8…16","8…16"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,453.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 2,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,692.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2431.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004537",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004736",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521792",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,453.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 2,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,692.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2181.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004542",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004685",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521786",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,453.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 2,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,692.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2012.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004535",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004687",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521777",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,456.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 ksv = 2,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,692.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,1973,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004548",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004699",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521768",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,456.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 ksv = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,696.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,1973,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004563",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004660",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521759",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,456.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 ksv = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,696.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2511.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004558",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004661",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521793",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,477.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 ksv = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,696.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2261.6999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004550",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004662",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521787",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,477.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 ksv = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,696.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2091.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004541",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004663",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521778",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,477.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj  5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 ksv = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,739.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2053.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem ","S004536",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004665",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521769",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,606.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 ksv = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,739.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2053.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095240",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004666",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521760",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,606.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 ksv = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,739.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2560.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095243",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004667",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521794",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,606.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 ksv = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,739.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2310.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom : 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095246",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004668",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521788",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,677.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 ksv = 12,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1209.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2141.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom : 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004711",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521779",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,677.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 ksv = 12,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1209.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2102.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom :1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095244",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004745",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521770",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,677.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 ksv = 12,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1209.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2102.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom  : 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004682",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-1B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,1508.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 ksv = 12,5\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1209.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2738.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-1B DN15 primeren za tekočine in pline do 150°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom  : 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095242",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004746",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521795",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,1508.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 ksv = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1621.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2488.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095245",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004680",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521789",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-0B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 200°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10bar\nKot npr.: Samson tip 44-0B",1,1508.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 ksv = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1621.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2319.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095248",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004747",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521780",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 ksv = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1621.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2280.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004679",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521771",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 ksv = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1621.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2280.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004709",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521762",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50ksv = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1779.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2822.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004698",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521796",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50ksv = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...4,2bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1779.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2572.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004724",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521790",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50ksv = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2,4...6,3bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1779.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2403.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004683",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521781",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50ksv = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 6...10,5bar\nKot npr.: Samson tip 44-2",1,1779.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2364.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004686",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521772",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2364.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521763",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6bar\nKot npr.: Samson tim 41-23",1,2968.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521797",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2718.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521791",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2549.6999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521782",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2510.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521773",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,2510.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521764",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3701.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521802",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 44-0B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3451.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-0B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521798",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3283,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521783",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3243.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521774",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3243.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521765",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3977.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521803",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3727,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521799",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3558.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521784",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3518.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521775",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,3518.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521766",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,5016.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521801",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,4766.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521800",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,4598,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521785",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,4558.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521776",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-23 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-23",1,4558.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S521767",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,6...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 ksv = 250\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 ksv = 380\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN200 ksv = 650\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2333 v kombinaciji s 41-23","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reducirni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-23 DN15 primeren za tekočine in pline do 350°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4 bar.\n\nPN16\nDN250 ksv = 800\nŽeleno območje tlaka za ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2333",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]

{"sheet":"4cll(alt)","index":14,"n_rows":1932,"n_cols":159,"rows_kept":1932,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[45,2,50,2],[45,3,50,3],[6,2,6,4],[20,4,20,11],[30,4,30,12],[41,2,44,2],[41,3,44,3]]}
[]
[null,"Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Prelivni prehodni ventili","Za več info kliknite na območja tlakov"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"44-6B PN25",null,"G","1/2\"","3/4\"","1\"","DN15","DN25","DN40"]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Priklop","-","navojni","navojni","navojni","prirobnični","prirobnični","prirobnični"]
[null,"-Priklop (notranji navoj/prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",3.2,4,5,3.2,5,16]
[null,"-Max temp. (150°C)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",16,16,16,16,16,8]
[null,"-Primeren za paro","Območje tlakov 1","[bar]","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,"-Rdeča/nodularna litina","Območje tlakov 2","[bar]","2…6","2…6","2…6","2…6","2…6","2…6"]
[null,null,"Območje tlakov 3","[bar]","4…10","4…10","4…10","4…10","4…10","4…10"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"44-7 PN25",null,"DN",15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",11]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje tlakov 1","[bar]","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,"-Ni primeren za paro","Območje tlakov 2","[bar]","2…4,4","2…4,4","2…4,4","2…4,4","2…4,4","2…4,4","2…4,4","2…4,4"]
[null,"-Rdeča litina","Območje tlakov 3","[bar]","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6","2,4…6,6"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","6…11","6…11","6…11","6…11","6…11","6…11","6…11","6…11"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"41-73 PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,20,20,16]
[null,"-Max temp. (300°C)","Sila vzmeti","[N]","4400/8000 za območje nastavitve 8…16bar"]
[null,"-Primeren za paro (opcija)","Območje tlakov 1","[bar]","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6"]
[null,"-Siva litina","Območje tlakov 2","[bar]","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2"]
[null,null,"Območje tlakov 3","[bar]","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5"]
[null,null,"Območje tlakov 5","[bar]","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2335 (v kombinaciji)",null,"DN",125,150,200,250]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",250,380,650,800]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",12,12,10,10]
[null,"-Primeren za paro (opcija)","Pilotni ventil:\nVentil 44-6B (200°C)\nObmočje tlakov ","[bar]","0,2…2","0,2…2","0,2…2","0,2…2"]
[null,null,null,null,"1…4","1…4","1…4","1…4"]
[null,null,null,null,"2…6","2…6","2…6","2…6"]
[null,null,null,null,"4…10","4…10","4…10","4…10"]
[null,null,"\nPilotni ventil: \nVentil 41-73\n (300°C)\nObmočje tlakov ","[bar]","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6"]
[null,null,null,null,"0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2","0,2…1,2"]
[null,null,null,null,"0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5","0,8…2,5"]
[null,null,null,null,"2…5","2…5","2…5","2…5"]
[null,null,null,null,"4,5…10","4,5…10","4,5…10","4,5…10"]
[null,null,null,null,"8…16","8…16","8…16","8…16"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,368.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2755.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004864",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004980",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,368.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2505.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004860",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004997",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524579",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,368.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2336.6999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004872",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004982",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524570",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,382.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2297.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004865",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004988",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524561",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,382.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2297.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004866",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004952",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524518",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,382.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2867.94,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004867",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,390.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2617.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004857",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S042366",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524580",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,390.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2449.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN25\nDN150kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004859",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004948",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524571",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,390.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2409.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventil z notranjim navojem","S004861",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004990",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524562",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2409.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005026",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524519",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3061.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004951",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN15, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,694,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2811.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN200kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524581",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,774.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5  bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2643,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004971",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524572",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,774.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2603.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524563",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN25, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,774.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2603.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004961",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524520",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 44-6B","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,1365.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,774.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3113.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 44-6B DN15 primeren za tekočine in pline do 200°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN25\nDN250kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095253",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005037",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524610",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,1365.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,874.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2863.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095254",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004953",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524588",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-6B PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz nodularne litine EN-JS 1049, prirobnica DN40, enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4...10 bar\nKot npr.: Samson tip 44-6B",1,1365.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,874.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2694.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična izvedba","S095255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005013",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524573",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,874.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2655,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004954",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,874.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2655,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2....5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004955",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524521",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1443,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3377.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004998",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1443,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3127.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 250\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S042360",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524589",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN32\n\nPrelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 5/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1443,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2958.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004962",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524574",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1443,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2919.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004983",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524565",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1863,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,2919.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004970",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524522",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1863,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3459,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom:2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004981",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524606",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1863,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3208.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom:4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004956",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524578",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,1863,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3040.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 12bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,45bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 380\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005008",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524569",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 1...4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,2007.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3000.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004959",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524560",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...4,4 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,2007.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3000.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1.2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004972",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524517",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2,4...6,6 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,2007.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,4205.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004960",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524617",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 44-7 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 11bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 6...11 bar\nKot npr.: Samson tip 44-7",1,2007.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3955.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S004989",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524587",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3786.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524577",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3747.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN200 kvs = 650\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524568",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3747.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524525",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,4332.3999999999996,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524616",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,4082.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524586",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3913.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524576",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3874.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524567",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipi 2335 v kombinaciji s 41-73","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,3874.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s pilotnim ventilom in prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilno membrano izdelano iz EPDM. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pilotni ventil je tip 41-73 DN15 primeren za tekočine in pline do 300°C. Skupaj s setom povezovalnih cevi med glavnim in pilotnim ventilom. Najvišji diferenčni tlak znaša 10bar, najnižji diferenčni tlak, ki je potreben za pravilno delovanje pa 0,4bar.\n\nPN16\nDN250 kvs = 800\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 8...16 bar\nKot npr.: Samson tip 2335",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN100 kvs =125\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,6304.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524618"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN100 kvs =125\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,2...1,2 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,6054.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524590"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN100 kvs =125\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 0,8...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,5885.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524575"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN100 kvs =125\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,5846,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524566"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 41-73 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prelivni prehodni regulacijski ventil brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim izstopnim tlakom odpira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 300°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja). Skupaj s setom povezovalnih cevi in kondenčno posodico za paro.\n \nPN16\nDN100 kvs =125\nŽeleno območje tlaka pred ventilom: 4,5...10 bar\nKot npr.: Samson tip 41-73 ",1,5846,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S524523"]

{"sheet":"4clll(alt)","index":15,"n_rows":2141,"n_cols":75,"rows_kept":2141,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,5,4],[1,1,1,3]]}
[]
[null,"Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[]
[]
[]
[null,"Regulatorji diferenčnega tlaka","Za več info kliknite na območja tlakov"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"45-2 PN25",null,"DN",15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",2.5,4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,16,16]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje tlakov 1","[bar]","0,1…0,5","0,1…0,5","0,1…0,5","0,1…0,5","0,1…0,5","/","/"]
[null,"-Ni primeren za paro","Območje tlakov 2","[bar]","0,1…1","0,1…1","0,1…1","0,1…1","0,1…1","0,2…1","0,2…1"]
[null,"-Rdeča litina","Območje tlakov 3","[bar]","0,5…2","0,5…2","0,5…2","0,5…2","0,5…2","0,5…2","0,5…2"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4","1…4"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"42-24A PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Razbremenilni meh","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,25,25,25,25,25,20,20,16]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje tlakov 1","[bar]","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6","0,1…0,6"]
[null,"-Ni primeren za paro","Območje tlakov 2","[bar]","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1","0,2…1"]
[null,"-Siva litina","Območje tlakov 3","[bar]","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5","0,5…1,5"]
[null,null,"Območje tlakov 4","[bar]","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5","1…2,5"]
[null,null,"Območje tlakov 5","[bar]","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5","2…5"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2242.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525102"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2242.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005242",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525103"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005243",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005324",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005258",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2353,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005252",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525108"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,668.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2353,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005327",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525109"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,672.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,672.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005254",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,672.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005271",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,672.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2401.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005262",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525114"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,710.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2401.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005330",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525115"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,710.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005263",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,710.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005280",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,710.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1164.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2602.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005309",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525120"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1164.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2602.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005266",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525121"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1164.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005265",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1164.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1562.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2882.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525126"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1562.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2882.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005277",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525127"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1562.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,5 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","/","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1713.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...2 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1713.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2977.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005253",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525132"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EMPD tesnilo sedeža. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...4 bar \nKot npr.: Samson tip 45-2",1,1713.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5..,1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,2977.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005283",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525133"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,3739.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525138"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 05...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,3739.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525139"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,3879.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525144"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,3879.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525145"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,1...0,6 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,2...1 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,5186,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525090"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 0,5...1,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,5186,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S525091"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 1...2,5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-24A PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenilno membrano. Ventil z naraščajočim diferenčnim tlakom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nŽeleno območje diferenčnega tlaka: 2...5 bar\nKot npr.: Samson tip 42-24A",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","Pov.","Pov."]

{"sheet":"4clV(alt)","index":16,"n_rows":481,"n_cols":153,"rows_kept":481,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[4,4,4,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,21,6],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[27,6,29,6],[27,11,29,11],[27,12,29,12],[19,8,21,8],[19,9,21,9],[19,10,21,10],[19,11,21,11],[19,12,21,12],[26,4,26,9],[27,7,29,7],[27,8,29,8],[27,9,29,9],[27,10,29,10],[19,7,21,7]]}
[]
[null,"Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[]
[]
[null,"Regulatorji volumskega pretoka brez EM ventila ",null,null,"Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"45-9 PN10/16",null,"DN",15,15,15,15,15,15,20,25]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",1,2.5,0.4,1,2.5,4,6.3,8]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,10,10,10,10,10,10]
[null,"-Max temp. (110/130°C)","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,02…0,5","0,05…1","0,01…0,2","0,02…0,64","0,02…1,2","0,1…1,3","0,1…2,3","0,1…3,5"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Rdeča litina"]
[null,null,"Imenski tlak","[PN]","PN10","PN10","PN16","PN16","PN16","PN16","PN16","PN16"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"45-9 PN25",null,"DN",15,15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",0.4,1,2.5,4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,20,20,20,20,16,16]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,01…0,2","0,02…0,64","0,02…1,2","0,1…1,3","0,1…2,3","0,1…3,5","0,3…5,8","0,4…9,1","0,4…14,1"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Rdeča litina"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"42-36 PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,null,null,null,null,null,20,20,16]
[null,"-Max temp. (150°C)","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,05…2","0,15…3","0,25…3,5","0,4…7","0,6…11","0,9…16","2…28","3,5…35","6,5…63"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Siva litina"]
[]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN10 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN10\nDN 15 kvs = 1\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,02...0,5 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,258.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,489.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4 \nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,05...2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,2150.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S094338",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005537",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528455"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9N PN10 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 110°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN10\nDN 15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,05...1 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,258.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 1\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,02...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,489.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,15...3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,2168.6999999999998,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S094318",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005510",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528459"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,312.39999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,02...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,489.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,25...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,2481.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005579",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005512",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528479"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 15 kvs = 1\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,02...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,312.39999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,489.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,4...7 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,2651.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005514",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005525",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528483"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,02...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,312.39999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nRegulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,577.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,6...11 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,2852.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005513",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005535",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528499"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,312.39999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,705.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,9...16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,3030.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005538",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005531",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528511"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,393.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN 32 kvs =12,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,3...5,8 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,1178.5999999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 2...28 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,3865.73,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005530",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005526",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528527"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 31 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN 25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,1...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,477.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN 40 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,4...9,1 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,1602.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3,5...35 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,4081.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005539",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina ","S528531"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 45-9 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36 PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN 50 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,4...14,1 m3/h\nKot npr.: Samson 45-9",1,1733.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka brez pomožne energije, prehodne izvedbe,  s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN10 kvs = 125\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 6,5...63 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36",1,6403.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S005529",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina "," S528543"]

{"sheet":"4cV(alt)","index":17,"n_rows":749,"n_cols":227,"rows_kept":749,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[79,6,81,6],[79,10,81,10],[79,11,81,11],[79,12,81,12],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[68,5,70,5],[68,6,70,6],[39,10,41,10],[39,11,41,11],[39,12,41,12],[44,4,44,12],[57,6,59,6],[56,4,56,9],[57,12,59,12],[84,4,84,12],[79,7,81,7],[79,8,81,8],[79,9,81,9],[57,2,59,2],[57,3,59,3],[57,4,59,4],[57,5,59,5],[79,2,81,2],[79,3,81,3],[79,4,81,4],[79,5,81,5],[73,4,73,6],[78,4,78,9],[62,4,62,12],[68,2,70,2],[57,7,59,7],[57,8,59,8],[57,9,59,9],[57,10,59,10],[57,11,59,11],[33,4,33,6],[38,4,38,9],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[39,6,41,6],[39,7,41,7],[39,8,41,8],[39,9,41,9],[17,10,19,10],[17,11,19,11],[17,12,19,12],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[22,4,22,12],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,6,30,6],[16,4,16,9],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7],[17,8,19,8],[17,9,19,9]]}
[]
[null,"Regulatorji volumskega pretoka, kombiniran z elektromotornim pogonom"]
[]
[]
[]
[null,"- A: Tritočkovni pogon brez varnostne funkcije"]
[null,"- B: Tritočkovni pogon z varnostno funkcijo"]
[]
[]
[null,"Opcija A","Za več info kliknite na DN"]
[]
[]
[null,"Tritočkovni - brez varnostne funkcije "]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2488 PN16/25",null,"DN",15,15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Kvs vrednost","[m3/h]",0.4,1,2.5,4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]","10bar za PN16,  20bar za PN25",null,null,null,null,null,20,16,16]
[null,"-Max temp. 150°C (PN16 130°C) ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,01…0,2","0,12…0,64","0,2…1,2","0,6…1,3","0,8…2,3","0,8…3,5","2…5,8","3…9,1","4…14,1"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Rdeča/nodulirana litina (130/150°C)"]
[null,null,"Elektromotorni pogon ","tip","5824-10","5824-10","5824-10","5824-10","5824-10","5824-10","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2488 PN25",null,"DN",32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",12.5,16,20]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,16,16]
[null,"-Max temp. 150°C ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","2…5,8","3…9,1","4…14,1"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Nodularna litina"]
[null,null,"Elektromotorni pogon ","tip","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","70/12","70/12","70/12"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"42-36E PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,null,null,null,null,null,20,20,16]
[null,"-Max temp. 150°C  ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,5…2","0,5…3","0,8…3,5","2…7","3…11","3…16","5…28","7…35","10…63"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Delovni tlak 0,2 bar"]
[null,"-Siva litina","Elektromotorni pogon ","tip","5824-10","5824-10","5824-10","5824-20","5824-20","5824-20","3374-11","3374-11","3374-11"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","45/7,5","45/7,5","45/7,5","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[null,"Opcija B","Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Tritočkovni - z varnostno funkcijo"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2488 PN16/25",null,"DN",15,15,15,15,20,25,32,40,50]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Kvs vrednost","[m3/h]",0.4,1,2.5,4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]","10bar za PN16,  20bar za PN25",null,null,null,null,null,"PN25-20","PN25-16","PN25-16"]
[null,"-Max temp. 150°C (PN16 130°C) ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,01…0,2","0,12…0,64","0,2…1,2","0,6…1,3","0,8…2,3","0,8…3,5","2…5,8","3…9,1","4…14,1"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Rdeča/nodulirana litina (130/150°C)"]
[null,null,"Elektromotorni pogon ","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","35/6","70/12","70/12","70/12"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"2488 PN25",null,"DN",32,40,50]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",12.5,16,20]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,16,16]
[null,"-Max temp. 150°C ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","2…5,8","3…9,1","4…14,1"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Nodularna litina"]
[null,null,"Elektromotorni pogon ","tip","5824-20","5824-20","5824-20"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","70/12","70/12","70/12"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"42-36E PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125]
[null,"-Tlačno razbremenjen ","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,null,null,null,null,null,20,20,16]
[null,"-Max temp. 150°C  ","Območje nastavitve pri\nobratovalnem tlaku 0,2 bar","[m3/h]","0,5…2","0,5…3","0,8…3,5","2…7","3…11","3…16","5…28","7…35","10…63"]
[null,"-Ni primeren za paro"]
[null,"-Delovni tlak 0,2 bar"]
[null,"-Siva litina","Elektromotorni pogon ","tip","5825-10","5825-10","5825-10","5825-20","5825-20","5825-20","3374-21","3374-21","3374-21"]
[null,null,"Regulacijski čas / hod","[/]","45/7,5","45/7,5","45/7,5","70/12","70/12","70/12","120/15","120/15","120/15"]
[null,null,"Napajanje/Krmilni signal","[V]","230V AC - tritočkovni"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,688.9,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,851.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,5...2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-10 230VAC 3T",1,2519.6999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,779.2,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 0,4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,01...0,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,939.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,5...2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,2607.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524703",null,"Brez nastavkov","S535569",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528717",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524743",null,"Brez nastavkov","S535626",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528682"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 1\nObmočje nastavitve pretoka: 0,12...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,711.9,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nObmočje nastavitve pretoka: 0,12...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,851.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,5...3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-10 230VAC 3T",1,2889.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 1\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,12...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,799.3,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 1\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,12...0,64 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,939.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,5...3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,2976.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524679",null,"Brez nastavkov","S524793",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528801",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524719",null,"Brez nastavkov","S524809",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528766"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve pretoka: 0,2...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,711.9,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve pretoka:  0,2...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,851.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-10 230VAC 3T",1,3029.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,2...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,799.3,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 2,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,2...1,2 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,939.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T",1,3116.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524673",null,"Brez nastavkov","S524796",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528861",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524713",null,"Brez nastavkov","S524812",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528826"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN15","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve pretoka: 0,6...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,711.9,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve pretoka:  0,6...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,851.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 2...7 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-20 230VAC 3T",1,3310.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,6...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,799.3,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,6...1,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,939.3,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 2...7 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,3397.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524682",null,"Brez nastavkov","S524802",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528945",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524722",null,"Brez nastavkov","S524818",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528909"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN20","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN20","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve pretoka: 0,8...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,805.3,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve pretoka:  0,8...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1116.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...11 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-20 230VAC 3T",1,3511.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,892.6,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...2,3 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,1203.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...11 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,3598.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524676",null,"Brez nastavkov","S524790",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529005",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524716",null,"Brez nastavkov","S524806",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S528969"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN25","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN16 - DN25","KOS","CENA","Tip 2488 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve pretoka: 0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,911.7,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve pretoka:  0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-10 230VAC 3T",1,1238.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5842-20 230VAC 3T",1,3689.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 130°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,999.1,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 0,8...3,5 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T\n\n",1,1325.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 25bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...16 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T",1,3777.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524685",null,"Brez nastavkov","S524799",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529077",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524725",null,"Brez nastavkov","S524815",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529041"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve pretoka:  2...5,8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,1827,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 5...28 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,5416.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 2...5,8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,1914.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 5...28 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,5656.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524847",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529113",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524856",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529269"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve pretoka:  3...9,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,2250.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 7...35 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,5631.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...9,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,2337.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 7...35 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,5872.3,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524838",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529377",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524862",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529533"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 42-36E PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 16\nObmočje nastavitve pretoka:  4...14,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,2380.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 10...63 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-11 230VAC 3T",1,7316.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 4...14,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,2468.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe brez pomožne energije s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040), enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Pogon ventila izdelan iz pločevine (stW22), membrana iz EPDM. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s oblikovno zvezo, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar (oz. tlačna stopnja).\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 10...63 m3/h\nKot npr.: Samson tip 42-36E z elektromotornim pogonom 3374-21 230VAC 3T",1,7556.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524835",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529641",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S524859",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S529797"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve pretoka: 2...5,8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,2051.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 2...5,8 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,2139.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524853"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve pretoka:  3...9,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,2480.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe zprirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 3...9,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,2567.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524841",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524865"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 2488 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 16\nObmočje nastavitve pretoka:  4...14,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2588 z elektromotornim pogonom 5824-20 230VAC 3T",1,2651.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regulator pretoka prehodne izvedbe z prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočim pretokom zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, prirobnično ohišje, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. Vgrajena je merilna zaslonka s padcem tlaka 0,2bar. \nElektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Varnostna funkcija, kombinacija ventila in pogona tipsko preizkušena po DIN 14597. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve omejitve pretoka: 4...14,1 m3/h\nKot npr.: Samson tip 2488 z elektromotornim pogonom 5825-20 230VAC 3T\n\n",1,2738.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524844",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S524868"]

{"sheet":"4d(alt)","index":18,"n_rows":1303,"n_cols":318,"rows_kept":1303,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,6],[73,3,73,6],[1,1,1,4]]}
[]
[null,"Regulacijske armature brez pomožne energije"]
[]
[]
[]
[null,"Prehodni temperaturni regulatorji",null,"Za več info klikni na temp območje"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"43-2 PN25",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Tlačno razbremenjen sedež","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,12.5,16,20]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,20,12,12,12]
[null,"-Max temp (150°C)","Priključek za tipalo","[bar]","G 1/2\"","G 1/2\"","G 1/2\"","G 3/4\"","G 3/4\"","G 3/4\""]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje)","Temp. območje","[°C]","0-35","0-35","0-35","0-35","0-35","0-35"]
[null,"-Termostat za ventil 2430","Temp. območje","[°C]","25-70","25-70","25-70","25-70","25-70","25-70"]
[null,"-Rdeča litina","Temp. območje","[°C]","40-100","40-100","40-100","40-100","40-100","40-100"]
[]
[null,"Tip ventila:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"43-6 PN25",null,"G","1/2\"","3/4\"","1\""]
[null,"-NI tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",3.2,4,5]
[null,"-Priklop(notranji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",6,6,6]
[null,"-Max temp (150°C)","Priključek za tipalo","[bar]","G1/2\"","G1/2\"","G1/2\""]
[null,"-Aplikacija (hlajenje)","Temp. območje","[°C]","0-35","0-35","0-35"]
[null,"-Termostat za ventil 2430","Temp. območje","[°C]","25-70","25-70","25-70"]
[null,"-Rdeča litina","Temp. območje","[°C]","40-100","40-100","40-100"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"43-6 PN25",null,"DN",15,25,32,40,50]
[null,"-NI tlačno razbremenjen","Priklop","[/]","prirobnični","prirobnični","navojni ","navojni ","navojni"]
[null,"-Priklop (zunanji navoj/prirobnica)","Kvs vrednost","[m3/h]",3.2,5,12.5,16,20]
[null,"-Max temp (150°C)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",16,16,8,8,8]
[null,"-Aplikacija (hlajenje)","Priključek za tipalo","[bar]","G1/2\"","G1/2\"","G3/4\"","G3/4\"","G3/4\""]
[null,"-Termostat za ventil 2430","Temp. območje","[°C]","0-35","0-35","0-35","0-35","0-35"]
[null,"-Rdeča litina / nerjavno jeklo","Temp. območje","[°C]","25-70","25-70","25-70","25-70","25-70"]
[null,null,"Temp. območje","[°C]","40-100","40-100","40-100","40-100","40-100"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"1 ali 4 PN16/25",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",25,16,14,25,25,25]
[null,"-Max temp (220°C)","Imenski tlak","[PN]",25,25,25,16,16,16]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje)","Tip regulatorja","[/]","Tip 1","Tip 1","Tip 1","Tip 4","Tip 4","Tip 4"]
[null,"-Dolžina povezovalne cevke 3m","Tlačno razbremenjen","[/]","ne","ne","ne","da","da","da"]
[null,"-Siva/nodularna litina","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,null,"Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"Tip 4 PN16",null,"DN",65,80,100,125,150]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Kvs vrednost","[m3/h]",50,80,125,190,280]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Dopustni dif. tlak ","[bar]",16,16,16,16,12]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,"-Max temp (220°C)","Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje)"]
[null,"-Siva litina"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"Tip 1u PN25",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,8,8,8]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",12,12,12,8,8,8]
[null,"-Max temp (150°C)","Tlačno razbremenjen","[/]","ne","ne","ne","oboje","oboje","oboje"]
[null,"-Aplikacija (hlajenje)","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,"-Nodularna litina","Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"Tip 4u PN16",null,"DN",65,80,100,125,150]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Kvs vrednost","[m3/h]",50,80,125,190,280]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Dopustni dif. tlak ","[bar]",20,20,16,16,12]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,"-Max temp (220°C)","Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[null,"-Aplikacija (hlajenje)"]
[null,"-Siva litina"]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Tripotni temperaturni regulatorji",null,"Za več info klikni na temp območje"]
[]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"43-3 PN25",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Ni tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,10,12.5,16]
[null,"-Priklop (zunanji navoj)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4.4000000000000004,2.6,1.8,0.9,0.6,0.6]
[null,"-Max temp. (150°C)","Priključek za tipalo","[/]","G1/2\"","G1/2\"","G1/2\"","G3/4\"","G3/4\"","G3/4\""]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje/hlajenje)","Temp. območje","[°C]","0…35","0…35","0…35","0…35","0…35","0…35"]
[null,"-Rdeča litina","Temp. območje","[°C]","25…70","25…70","25…70","25…70","25…70","25…70"]
[null,"-Mešalni / delilni","Temp. območje","[°C]","40…100","40…100","40…100","40…100","40…100","40…100"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"Tip 8 PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50]
[null,"-Ni tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,10,16,20,32]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",4,4,4,1.7,1.7,1.7]
[null,"-Max temp. (150°C)","Velikost termostata","[/]",150,150,150,150,150,150]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje/hlajenje)","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"Tip 9 PN16",null,"DN",15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150]
[null,"-Tlačno razbremenjen","Kvs vrednost","[m3/h]",4,6.3,8,16,20,32,50,80,125,160,200]
[null,"-Priklop (prirobnica)","Dopustni dif. tlak ","[bar]",10,10,10,16,16,12,12,10,10,10,8]
[null,"-Max temp. (220°C)","Tlačno razbremenjen","[/]","ne","ne","ne","da","da","da","da","da","da","da","da"]
[null,"-Aplikacija (ogrevanje/hlajenje)","Temp. območje","[°C]","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90","-10...90"]
[null,"-Termostat za ventil 2231","Temp. območje","[°C]","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120","20…120"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,393.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1/2\" kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 4 \nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,1571,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,1665.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4,4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,430.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,1879.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,2210,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523030",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523195",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S500007",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522167",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523275",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522616",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522721"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN15","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,393.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1/2\" kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar.\n\nPN25\nDN 15 kvs = 4 \nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4,4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,430.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523029",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523194",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1/2\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1/2\" kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN 20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,1673.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,1738.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4,4bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,2009,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,2383.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S500011",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522174",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522623",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522728"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN20","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,496.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n3/4\" kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN 20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 2,6bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,431.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523045",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523190",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523285",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,496.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n3/4\" kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 14bar.\n\nPN25\nDN 25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,1736.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,1824.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 2,6bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,431.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,2105.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,2527,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523044",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523189",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","S500015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522181",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523284",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522630",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522735"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 3/4\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN25","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n3/4\" kvs = 4\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 14bar.\n\nPN25\nDN 25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 1",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 2,6bar.\n\nPN25\nDN20 kvs = 6,3\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 4bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 10\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nodularna litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,534.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1\" kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,2811.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,1981.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,8bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,445,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,2314.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,3122.8,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523040",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522258",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522223",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523295",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522679",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522805"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN32","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,534.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1\" kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,8bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,445,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN32 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523039",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","S523199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523294",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 1\"","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, notranji navoj 1\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 6bar.\n\nPN 25\n1\" kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,2984,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,2084.3000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 1/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,8bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,2475.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,3297.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rdeča litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522265",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522637",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522833"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN40","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,959.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1090,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,9bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 10\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,680.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN40 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523091",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523220",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,959.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1090,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: -10...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,3091.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,2190.8000000000002,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,9bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 10\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,680.9,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,2808.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,3400.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523089",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523219",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522272",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","S522230",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523304",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522686",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522861"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 1u PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 8 PN16 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN15 kvs = 3,2\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 25bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 8\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 1u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,9bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 10\nObmočje nastavitve temperature: 40...100°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 1,7bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 8",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN50 kvs = 32\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nerazbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve:0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,1001.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1251.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 65 kvs = 50\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,3886.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50 \nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,4306,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 0...35°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,751.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,4472.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523096",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523225",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522360",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","S522544",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523316",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522886"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,1001.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1251.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 65 kvs = 50\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50 \nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 25...70°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,751.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN65 kvs = 50\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523094",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523224",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523314",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z prirobničnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Prirobnično ohišje izdelano iz nerjavnega jekla WN 1.4408. Enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN25\nDN25 kvs = 5\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 80 kvs = 80\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,3992.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80 \nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,4412.6000000000004,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 40...100°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,4863.7,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522364",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","S522550",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522902"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,1142.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1537.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 80 kvs = 80\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 20bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80 \nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature:0...35°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,792.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN80 kvs = 80\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523106",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523231",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523326",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,1142.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 25...70  °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1537.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 100 kvs = 125\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,5335.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125 \nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,5755,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 25...70°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,792.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,6361.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523104",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523229",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","S522574",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523324",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522918"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-2 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-3 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-2",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 1 3/4\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN32 kvs = 12,5\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 100 kvs = 125\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125 \nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, z navojnimi priključki. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 0,6bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 40...100°C\nKot npr.: Samson tip 43-3",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN100 kvs = 125\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1547.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 125 kvs = 190\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,6987.7,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 190 \nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,7826.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 160\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,8051.1,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522396",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","S522582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522934"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 25...70°C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1547.1,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 16bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 125 kvs = 190\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 16bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 190 \nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 10bar.\n\nPN16\nDN125 kvs = 160\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523239",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN40 kvs = 16\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 150 kvs = 280\nObmočje nastavitve temperature: -10...90 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,10008.299999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 280\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,10844.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 200\nObmočje nastavitve temperature: -10...90°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,11709.9,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","S522408",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","S522594",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","S522954"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4 PN16 - DN 150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 4u PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Termostat tip 9 PN 16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 0...35 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1586.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Ventil z naraščajočo temperaturo zapira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 12bar ali tlačna stopnja.\n\nPN16\nDN 150 kvs = 280\nObmočje nastavitve temperature: 20...120 °C\nKot npr.: Samson termostat tip 4\n\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, s prirobničnimi priključki. Ventil je tlačno razbremenjen s kovinskim mehom in z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 12bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 280\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson tip 4u",1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije tripotne izvedbe, s prirobničnimi priključki, tlačno razbremenjen s kovinskim mehom. Primeren je za ogrevalne in hladilne aplikacije. Ohišje izdelano iz sive litine EN-JL1040, enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon s prikazom temperature in nastavitvenim ključem, v izvedbi z prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz brona in 3m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz bakra.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 220°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN16\nDN150 kvs = 200\nObmočje nastavitve temperature: 20...120°C\nKot npr.: Samson termostat tip 9\n",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523236",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Siva litina","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Razbremenjen","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mešalni ventil","Pov.","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 25...70 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,1586.6,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","S523234"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 43-6 PN25 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni regulator brez pomožne energije prehodne izvedbe, z navojnimi priključki. Ventil z naraščajočo temperaturo odpira. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 2 1/2\", enakoprocentna karakteristika ventila, EPDM tesnilo sedeža. \nTermostatski pogon skupaj z nastavitvenim kolesom, v izvedbi s prekrivno matico, temperaturnim tipalom izdelanim iz bakra in  2m dolgo povezovalno impulzno cevjo iz istega materiala.\nNajvišja dovoljena temperatura medija je 150°C, največji diferenčni tlak 8bar.\n\nPN25\nDN50 kvs = 20\nObmočje nastavitve temperature: 40...100 °C\nKot npr.: Samson tip 43-6",1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Brez nastavkov","Pov.","Pov."]

{"sheet":"5(alt)","index":19,"n_rows":804,"n_cols":224,"rows_kept":804,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,3,7,4],[41,3,41,4],[75,5,75,6],[90,6,90,7],[2,1,2,3]]}
[]
[]
[null,"Zaporne armature:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Uvarne pipe: ",null,"Za več info kliknite na produkt"]
[]
[null,"Krogelne uvarne pipe z reduciranim prehodom in ročko"]
[null,"Produkt","DN","PN","Aplikacija","Reduciran prehod","Priklop","Posluževanje"]
[null,"100 010",10,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 015",15,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 020",20,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 025",25,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 032",32,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 040",40,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 050",50,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 065",65,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 080",80,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 100",100,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 125",125,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 150",150,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 200",200,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[null,"100 250",250,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Ročka"]
[]
[null,"Krogelne uvarne pipe z reduciranim prehodom in polžnim pogonom"]
[null,"Produkt","DN","PN","Aplikacija","Reduciran prehod","Priklop","Posluževanje"]
[null,"104 100",100,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 125",125,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 150",150,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 200",200,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 250",250,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 300",300,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 350",350,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 400",400,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 500",500,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"104 600",600,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[]
[null,null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[null,"Prirobnične pipe:",null,"Za več info kliknite na produkt"]
[]
[null,"Prirobnične krogelne pipe z reduciranim prehodom in ročko"]
[null,"Produkt","DN","PN","Aplikacija ","Reducirani prehod ","Priklop","Posluževanje"]
[null,"103 015",15,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 020 ",20,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 025",25,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 032",32,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 040",40,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 050",50,40,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 065",65,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 080",80,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 100",100,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 125",125,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 150",150,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 200",200,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[null,"103 250",250,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica","Ročka"]
[]
[null,"Prirobnične krogelne pipe z reduciranim prehodom inpolžnim pogonom"]
[null,"Produkt","DN ","PN ","Aplikacija ","Reducirani prehod","Priklop","Posluževanje"]
[null,"104 101",100,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 126",125,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 151",150,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 201",200,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 251",250,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 301",300,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 351",350,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 401 ",400,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 501",500,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[null,"104 601",600,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Prirobnica ","Polžni pogon"]
[]
[null,null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Uvarne zaporne kovinsko tesnjene lopute",null,null,null,"Za več info kliknite na produkt"]
[]
[null,"Produkt","DN","PN","Aplikacija ","Reducirani prehod","Priklop","Posluževanje"]
[null,"BFS300W1",300,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS350W1",350,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS400W1",400,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS450W1",450,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS500W1",500,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS600W1",600,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS700W1",700,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[null,"BFS800W1",800,25,"Daljinsko ogrevanje","DA","Uvarni","Polžni pogon"]
[]
[null,null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[null,"Prirobnične zaporne kovinsko tesnjene lopute",null,null,null,null,"Za več info kliknite na produkt"]
[]
[null,"Produkt","DN","PN","Aplikacija ","Reducirani prehod","Priklop","Posluževanje"]
[null,"BFS300F1",300,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS350F1",350,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS400F1",400,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS450F1",450,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS500F1",500,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS600F1",600,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS700F1",700,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[null,"BFS800F1",800,16,"Daljinsko ogrevanje","DA","Priribnica","Polžni pogon"]
[]
[null,null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 010 PN40 - DN10","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 100 PN25 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 015 PN40 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 101 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS300W1 PN25 - DN300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS300F1 PN16 - DN300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN10\nKor npr.: Vexve tip 100 010",1,30.271999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN100\nKot npr.: Vexve tip 104 100",1,402.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN15\nKot npr.: Vexve tip 103 015",1,62.012,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN100\nKot npr.. Vexve tip 104 101\n\n",1,518.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN300\nKot npr.. Vexve tip BFS300W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN300\nKot npr.: Vexve tip BFS300F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T000189",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000299",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001049",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000326",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000871",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","T001082"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 015 PN40 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 125 PN25 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 020 PN40 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 126 PN16 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS350W1 PN25 - DN350","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS350F1 PN16 - DN350","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN15\nKor npr.: Vexve tip 100 015",1,30.271999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN125\nKot npr.: Vexve tip 104 125",1,510.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN20\nKot npr.: Vexve tip 103 020",1,64.971999999999994,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN125\nKot npr.. Vexve tip 104 126\n\n",1,623.20000000000005,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN350\nKot npr.. Vexve tip BFS350W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN350\nKot npr.: Vexve tip BFS350F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001050",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000327",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000872",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 020 PN40 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 150 PN25 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 025 PN40 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 151 PN16 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS400W1 PN25 - DN400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS400F1 PN16 - DN400","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN20\nKor npr.: Vexve tip 100 020",1,31.648,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN150\nKot npr.: Vexve tip 104 150",1,648,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN25\nKot npr.: Vexve tip 103 025",1,70.744,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN150\nKot npr.. Vexve tip 104 151\n\n",1,866.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN400\nKot npr.. Vexve tip BFS400W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN400\nKot npr.: Vexve tip BFS400F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000301",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001051",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000328",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000873",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","T001083"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 025 PN40 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 200 PN25 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 032 PN40 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 201 PN16 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS450W1 PN25 - DN450","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS450F1 PN16 - DN450","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN25\nKor npr.: Vexve tip 100 025",1,37.238,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN200\nKot npr.: Vexve tip 104 200",1,1086.4000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN32\nKot npr.: Vexve tip 103 032",1,75.48,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN200\nKot npr.. Vexve tip 104 201\n\n",1,1413.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN450\nKot npr.. Vexve tip BFS450W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN450\nKot npr.: Vexve tip BFS450F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001034",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000302",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001053",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000329",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000874",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 032 PN40 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 250 PN25 - DN250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 040 PN40 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 251 PN16 - DN250","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS500W1 PN25 - DN500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS500F1 PN16 - DN500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN32\nKor npr.: Vexve tip 100 032",1,38.786000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN250\nKot npr.: Vexve tip 104 250",1,1848,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN40\nKot npr.: Vexve tip 103 040",1,87.32,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN250\nKot npr.. Vexve tip 104 251\n\n",1,2383.1999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN500\nKot npr.. Vexve tip BFS500W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN500\nKot npr.: Vexve tip BFS500F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001035",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000303",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T001069",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000875",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","T001084"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 040 PN40 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 300 PN25 - DN300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 050 PN40 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 301 PN16 - DN300","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS600W1 PN25 - DN600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS600F1 PN16 - DN600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN40\nKor npr.: Vexve tip 100 040",1,49.02,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN300\nKot npr.: Vexve tip 104 300",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN50\nKot npr.: Vexve tip 103 050",1,102.86,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN300\nKot npr.. Vexve tip 104 301\n\n",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN600\nKot npr.. Vexve tip BFS600W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN600\nKot npr.: Vexve tip BFS600F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001036",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000304",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001054",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000330",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000876",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 040 PN40 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 350 PN25 - DN350","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 065 PN16 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 351 PN16 - DN350","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS700W1 PN25 - DN700","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS700F1 PN16 - DN700","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN40\nDN50\nKor npr.: Vexve tip 100 050",1,56.588000000000001,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN350\nKot npr.: Vexve tip 104 350",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN65\nKot npr.: Vexve tip 103 065",1,135.19999999999999,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN350\nKot npr.. Vexve tip 104 351\n\n",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN700\nKot npr.. Vexve tip BFS700W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN700\nKot npr.: Vexve tip BFS700F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001037",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000305",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001055",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T001070",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000877",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 065 PN25 - DN65","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 400 PN25 - DN400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 080 PN16 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 401 PN16 - DN400","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS800W1 PN25 - DN800","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip BFS800F1 PN16 - DN800","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN65\nKor npr.: Vexve tip 100 065",1,84.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN400\nKot npr.: Vexve tip 104 400",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN80\nKot npr.: Vexve tip 103 080",1,178.4,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN400\nKot npr.. Vexve tip 104 401\n\n",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa  z varilnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN25\ndpmax = 16bar\nDN800\nKot npr.. Vexve tip BFS800W1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zaporna loputa s prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje in industrijo. Material ohišja jeklo 1.0345, disk iz nerjavnega jekla 1.4408, sedež iz litine 825+HCr oplaščenje, tesnilo vretena FPM, ležaji PTFE+AISI 316, dimenzija priključka za pogon ISO 5211 F14. Posluževanje z redukotorjem in polžnim pogonom.  Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -40°C do 200°C. \n\nPN16\ndpmax = 16bar\nDN800\nKot npr.: Vexve tip BFS800F1",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001038",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T001048",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001056",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T001071",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna zaporna loputa","T000878",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična zaporna loputa","Pov."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 080PN25 - DN80","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 500 PN25 - DN500","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 100 PN16 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 501 PN16 - DN500","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN80\nKor npr.: Vexve tip 100 080",1,120,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN500\nKot npr.: Vexve tip 104 500",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN100\nKot npr.: Vexve tip 103 100",1,276,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN500\nKot npr.. Vexve tip 104 501\n\n",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001040",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001057",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000331"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 601 PN16 - DN600","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN600\nKot npr.. Vexve tip 104 601\n\n",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prirobnična krogelna pipa ","T000332"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 100 PN25 - DN100","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 104 600 PN25 - DN600","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 125 PN16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN100\nKor npr.: Vexve tip 100 100",1,164.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje z reduktorjem in polžnim pogonom. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN600\nKot npr.: Vexve tip 104 600",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN125\nKot npr.: Vexve tip 103 125",1,382.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001039",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Krogelna uvarna pipa ","T000307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001058"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 125 PN25 - DN125","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 150 PN16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN125\nKor npr.: Vexve tip 100 125",1,274.39999999999998,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN150\nKot npr.: Vexve tip 103 150",1,596.79999999999995,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001041",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001059"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 150 PN25 - DN150","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 200 PN16 - DN200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN150\nKor npr.: Vexve tip 100 150",1,411.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN200\nKot npr.: Vexve tip 103 200",1,1112,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001042",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001060"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 200 PN25 - DN200","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 103 250 PN16 - DN250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN200\nKor npr.: Vexve tip 100 200",1,820.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in prirobničnimi priključki, primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogle iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN16\nDN250\nKot npr.: Vexve tip 103 250",1,2108,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priribnična krogelna pipa","T001061"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 100 250 PN25 - DN250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prehodna krogelna pipa, z reducirnim prehodom in varilnimi priključki primerna za daljinsko ogrevanje. Ohišje ventila je iz jekla 1.0345, krogla iz nerjavnega jekla 1.4301, tesnilo krogle PTFE+ ogljik, material vretena nerjavno jeklo 1.4305 in tesnilo vretena FPM. Posluževanje s cinkano jekleno ročico. Armatura je obojestransko tesna po EN 12266-1, razred lekaže A. Dopustno temperaturno območje od -30°C do 200°C. \n\nPN25\nDN250\nKor npr.: Vexve tip 100 250",1,1558.4,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uvarna pipa","T001044"]

{"sheet":"6(alt)","index":20,"n_rows":402,"n_cols":68,"rows_kept":402,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[3,3,3,5]]}
[]
[null,"Balansirne armature"]
[]
[null,"Statični balansirni ventili",null,"Za več info kliknite na DN"]
[]
[null,"Navojni ventil"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,9505,"DN",10,15,20,25,32,40,50]
[null,"Kvs","[m/h3]",0.97,2.67,4.0999999999999996,6.4,12,19.5,29.8]
[null,"Teža","[g]",474,505,565,705,1005,1355,1925]
[null,"Tlačna stopnja","[PN]",25,25,25,25,25,25,25]
[null,"Max temperatura","[°C]",110,110,110,110,110,110,110]
[null,"Pretok","[l/min]","1,02 - 4,44","3,72 - 8,88","8,28 - 19,5","15,48 - 36,18","32,4 - 75","48,6 - 112,8","91,2-210,6"]
[]
[null,"Prirobnični ventil"]
[null,"Tip ventila:"]
[null,"9555P","DN",50,65,80,100,125,150,200,250,300]
[null,"Kvs","[m/h3]",32.200000000000003,88.8,113.4,184.7,285.10000000000002,390.2,710,1188,1504]
[null,"Teža","[kg]",8.3000000000000007,13.4,17.8,22.7,34,48.5,114.5,159,210.5]
[null,"Tlačna stopnja","[PN]",16,16,16,16,16,16,16,16,16]
[null,"Max temperatura","[°C]",110,110,110,110,110,110,110,110,110]
[null,"Pretok","[l/min]","91,2 - 210,6","181,2 -417","384 - 924,6","651 - 1562,4","1011-2385","1422,6-3414,6","2511,6-6028,2","3994,8-9406,8","5649,6-15359,4"]
[]
[null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN10","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN50","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 3/8\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 10, kvs = 0,97 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,29.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 50, KVS = 32,2 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26764",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-29024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN15","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN65","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 1/2\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 15, kvs = 2,67 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,29.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 65, KVS = 88,8 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,247,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26763",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26765"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN20","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN80","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 3/4\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 20, kvs =4,1 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,30.52,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 80, KVS = 113,4 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,317.64,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26762",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26766"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN25","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN100","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 1\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 25, kvs =6,4 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,35.159999999999997,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 100, KVS = 184,7 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,437.06,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26767"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN32","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN125","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 1 1/4\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 32, kvs = 12 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,50.04,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 125, KVS = 285,1 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,611.70000000000005,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26760",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26768"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN40","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN150","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 1 1/2\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 40, kvs = 19,5 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,63.5,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 150, KVS = 390,2m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,764.5,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26759",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26769"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9505 PN25 - DN50","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN200","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz brona, vreteno in stožec iz medenine, tesnilo ohišja je EPDM.  Navojni priključki z notranjim navojem 2\" po ISO 228.  Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 25\nDN 50, kvs = 29,8 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9505",1,83.86,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 200, KVS = 710 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,1667.2,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26758",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26770"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN250","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 250, KVS = 1188 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,2444.12,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26771"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tip 9555P PN16 - DN300","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje s spremenljivo zaslonko.  Omogoča zvezno nastavitev pretoka preko ročnega kolesa z numerično skalo, meritev pretoka in tlačne razlike preko samotesnilnih merilnih priključkov ter zaporno funkcijo. Telo ventila izdelano iz sive litine EN-JL 1040, vreteno iz stožec iz medenine, tesnilo ohišja EPDM.  Prirobnični priključki po EN1092-2, vgradna dolžina po EN 558-1. Najvišja dopustna temperatura je 110°C.\n\nPN 16\nDN 300, KVS = 1504 m3/h\nKot npr.: Giaflex tip 9555P",1,3312.18,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Statični regulacijski ventil ","R-26772"]

{"sheet":"7(alt2)","index":21,"n_rows":1258,"n_cols":1432,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[894,1002,898,1002],[541,1049,545,1049],[584,1049,588,1049],[629,1049,633,1049],[684,1049,688,1049],[734,1049,738,1049],[794,1049,798,1049],[844,1049,848,1049],[894,1049,898,1049],[794,960,798,960],[844,960,848,960],[541,1002,545,1002],[584,1002,588,1002],[629,1002,633,1002],[684,1002,688,1002],[734,1002,738,1002],[794,1002,798,1002],[844,1002,848,1002],[994,811,998,811],[1044,811,1048,811],[1094,811,1098,811],[541,864,545,864],[584,864,588,864],[629,864,633,864],[684,864,688,864],[734,864,738,864],[541,908,545,908],[584,908,588,908],[629,908,633,908],[684,908,688,908],[734,908,738,908],[541,811,545,811],[584,811,588,811],[629,811,633,811],[684,811,688,811],[734,811,738,811],[794,811,798,811],[844,811,848,811],[894,811,898,811],[944,811,948,811],[994,321,998,321],[1044,321,1048,321],[1094,321,1098,321],[1144,321,1148,321],[1194,321,1198,321],[541,374,545,374],[584,374,588,374],[629,374,633,374],[684,374,688,374],[734,374,738,374],[794,374,798,374],[844,374,848,374],[894,374,898,374],[944,374,948,374],[994,374,998,374],[1044,374,1048,374],[1094,374,1098,374],[1144,374,1148,374],[944,321,948,321],[844,709,848,709],[894,709,898,709],[541,321,545,321],[584,321,588,321],[629,321,633,321],[684,321,688,321],[734,321,738,321],[794,321,798,321],[844,321,848,321],[894,321,898,321],[844,624,848,624],[541,669,545,669],[584,669,588,669],[629,669,633,669],[684,669,688,669],[734,669,738,669],[794,669,798,669],[844,669,848,669],[794,538,798,538],[844,538,848,538],[541,585,545,585],[584,585,588,585],[629,585,633,585],[684,585,688,585],[794,104,798,104],[844,104,848,104],[844,208,848,208],[894,208,898,208],[944,208,948,208],[541,500,545,500],[584,500,588,500],[629,500,633,500],[684,500,688,500],[734,500,738,500],[794,500,798,500],[844,500,848,500],[894,500,898,500],[944,500,948,500],[541,262,545,262],[584,262,588,262],[629,262,633,262],[684,262,688,262],[734,262,738,262],[794,262,798,262],[844,262,848,262],[894,104,898,104],[541,104,545,104],[894,262,898,262],[794,134,798,134],[541,460,545,460],[584,460,588,460],[629,460,633,460],[684,460,688,460],[541,169,545,169],[584,169,588,169],[629,169,633,169],[684,169,688,169],[734,169,738,169],[541,208,545,208],[584,208,588,208],[629,208,633,208],[684,208,688,208],[734,208,738,208],[794,208,798,208],[541,413,545,413],[584,413,588,413],[629,413,633,413],[684,413,688,413],[734,413,738,413],[2,2,2,3],[584,134,588,134],[629,134,633,134],[684,134,688,134],[734,134,738,134],[541,960,545,960],[584,960,588,960],[629,960,633,960],[684,960,688,960],[734,960,738,960],[541,755,545,755],[584,755,588,755],[629,755,633,755],[629,104,633,104],[684,104,688,104],[734,104,738,104],[541,624,545,624],[584,624,588,624],[629,624,633,624],[684,624,688,624],[734,624,738,624],[584,709,588,709],[629,709,633,709],[584,104,588,104],[290,41,290,44],[351,41,351,44],[107,103,115,103],[192,103,200,103],[263,103,271,103],[335,103,343,103],[392,103,400,103],[526,46,534,46],[473,45,481,45],[108,45,116,45],[291,46,299,46],[352,46,360,46],[331,99,331,101],[391,99,391,101],[107,99,107,101],[261,99,261,101],[191,99,191,100],[8,6,10,6],[8,9,10,9],[171,45,179,45],[222,45,230,45],[8,12,9,12],[22,9,26,9],[23,12,27,12],[108,41,108,43],[170,41,170,43],[220,41,220,43],[167,42,167,43],[541,1218,545,1218],[584,1218,588,1218],[629,1218,633,1218],[684,1218,688,1218],[734,1218,738,1218],[794,1218,798,1218],[844,1218,848,1218],[470,41,470,43],[523,41,523,44],[684,709,688,709],[684,755,688,755],[734,755,738,755],[794,755,798,755],[541,709,545,709],[541,538,545,538],[584,538,588,538],[629,538,633,538],[684,538,688,538],[734,538,738,538],[794,624,798,624],[734,709,738,709],[794,709,798,709],[541,134,545,134],[734,585,738,585],[734,1090,738,1090],[794,1090,798,1090],[844,1090,848,1090],[894,1090,898,1090],[541,1175,545,1175],[584,1175,588,1175],[629,1175,633,1175],[684,1175,688,1175],[734,1175,738,1175],[794,1175,798,1175],[844,1175,848,1175],[944,1090,948,1090],[994,1090,998,1090],[1044,1090,1048,1090],[1094,1090,1098,1090],[1144,1090,1148,1090],[1194,1090,1198,1090],[541,1135,545,1135],[584,1135,588,1135],[629,1135,633,1135],[684,1135,688,1135],[734,1135,738,1135],[794,1135,798,1135],[844,1135,848,1135],[894,1135,898,1135],[944,1135,948,1135],[994,1135,998,1135],[1044,1135,1048,1135],[1094,1135,1098,1135],[1144,1135,1148,1135],[1194,1135,1198,1135],[541,1090,545,1090],[584,1090,588,1090],[629,1090,633,1090],[684,1090,688,1090]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3}}
[]
[]
[null,null,"Prenostniki toplote"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"BHE",null,null,"AlfaNova",null,null,"PHE",null,null,"JAD"]
[null,null,"Lastnosti","Lotani prenosniki toplote",null,"Lastnosti","Prenosniki spojeni z nerjavnim jeklom",null,"Lastnosti","Vijačeni prenosniki toplote",null,"Lastnosti","Spiralni prenosniki toplote varjene izvedbe"]
[null,null,"Aplikacija","Ogrevanje, hlajenje, HVAC",null,"Aplikacija","Industrija in energetika, \nvisokotemperaturne aplikacije, \nagresivni fluidi, proces.",null,"Aplikacija","Ogrevanje, hlajenje, HVAC, nizkotlačna para, agresivni medij, morska in bazenska voda, industrija in energetika.",null,"Aplikacija","Visokotemperaturne aplikacije, umazani fluidi"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Različni modeli:"]
[null,null,null,"CBH16",null,null,null,null,null,"Različni modeli:"]
[null,null,null,"CBH18",null,null,"Različni modeli:",null,null,null,null,null,"Različni modeli:"]
[null,null,null,"CB20",null,null,"AlfaNova 14",null,null,"KLIKNITE TUKAJ"]
[null,null,null,"CB30",null,null,"AlfaNova 27",null,null,null,null,null,"KLIKNITE TUKAJ"]
[null,null,null,"CB60",null,null,"AlfaNova 52"]
[null,null,null,"CB110",null,null,"AlfaNova 76"]
[null,null,null,"CB112",null,null,"AlfaNova 400"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"* Za več informacij se obrnite na prodaja@gia.si"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AlfaNova 14",null,null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CBH16",null,null,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:","Tip:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:","Tip:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","AlfaNova 14 - 10H","AlfaNova 14 AQ - 10H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","CBH16-9A","CBH16-9H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","AlfaNova 14 - 20H","AlfaNova 14 AQ - 20H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","CBH16-13A","CBH16-13H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","AlfaNova 14 - 30H","AlfaNova 14 AQ - 30H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","CBH16-17A","CBH16-17H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","AlfaNova 14 - 40H","AlfaNova 14 AQ -  40H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","CBH16-25A","CBH16-25H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","AlfaNova 14 - 50H","AlfaNova 14 AQ -  50H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","CBH16-35A","CBH16-35H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.",null,"CBH16-41H"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CBH18"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:","Tip:",null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","CBH18-15A","CBH18-15H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","CBH18-23A","CBH18-23H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","CBH18-29A","CBH18-29H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","CBH18-39A","CBH18-39H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.",null,"CBH18-47H"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AlfaNova 27"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:",null,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","AlfaNova 27 - 10H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","AlfaNova 27 - 18H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","AlfaNova 27 - 24H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","AlfaNova 27 - 34H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","AlfaNova 27 - 50H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.","AlfaNova 27 - 70H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7.","AlfaNova 27 - 100H"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:","Tip:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","CB20-12H","CB20AQ-12H",null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","CB20-18H","CB20AQ-18H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","CB20-24H","CB20AQ-24H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","CB20-30H","CB20AQ-30H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","CB20-40H","CB20AQ-40H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.","CB20-50H","CB20AQ-50H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7.","CB20-60H","CB20AQ-60H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","CB20-80H","CB20AQ-80H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9.","CB20-110H","CB20AQ-110H"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AlfaNova 52"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","AlfaNova 52 - 50H","AlfaNova 52  - 50L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","AlfaNova 52 - 100H","AlfaNova 52  - 100L"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Št.","Tip:","Tip:","Tip:",null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","CB30-50H","CB30-50M","CB30-50L"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AlfaNova 76"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","AlfaNova 76 - 50H","AlfaNova 76 - 50L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","AlfaNova 76 - 60H","AlfaNova 76 - 60L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9.","AlfaNova 76 - 100H","AlfaNova 76 - 100L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.","AlfaNova 76 - 150H","AlfaNova 76 - 150L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB60"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","CB60-20H","CB60-30M","CB60-30L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","CB60-40H","CB60-50M","CB60-50L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"STA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","AlfaNova 400 - 160H","AlfaNova 400 - 160L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","AlfaNova 400 - 200H","AlfaNova 400 - 200L"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Model:","JAD K6.50"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Material ohišje in cevi:","STA",{"$f":"VLOOKUP(BBV413,'7seznam'!L43:M44,2,FALSE)","v":"Ohišje 304L(1.4307)\nCevi 321(1.4541)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/",{"$f":"IF(OR(BBV418='7seznam'!N45,BBV418='7seznam'!N46),\" %\",IF('7(alt2)'!BBV418='7seznam'!N44,\"bar\",\" \"))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Spiralni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz snopa spiral, plašča in podstavka. Material  spiralnega snopa je nerjavno jeklo \",IF('7(alt2)'!BBV413='7(alt2)'!BBZ362,'7(alt2)'!BBZ363,'7(alt2)'!BBZ364),\", material ohišja nerjavno jeklo \",IF('7(alt2)'!BBV413='7(alt2)'!BBZ362,\"AISI 304L(1.4307)\",'7(alt2)'!BBZ364),\" in material prirobnic \",IF('7(alt2)'!BBV414='7seznam'!D43,'7(alt2)'!BBV414,'7seznam'!D44),\". Spiralni snop je v celoti privarjen na nosilno prirobnico v plašču. Priključki na primarni strani\",IF(OR('7(alt2)'!BBV415='7seznam'!K51,'7(alt2)'!BBV415='7seznam'!K52,),\" notranji navoj \",\" prirobnica \"),'7(alt2)'!BBV415,\", na sekundarni strani prirobnica \",'7(alt2)'!BBV416,\" po DIN EN-1092 in tlačno stopnjo PN40. Primeren za temperature do (cevi/ohišje), \",'7(alt2)'!BBW419,\" in tlačno stopnjo, (cevi/ohišje) \",'7(alt2)'!BBX419,\".\n\nMedij: Primar \",IF(BBV417='7seznam'!N43, '7(alt2)'!BBV417,\"\"),IF(BBV417='7seznam'!N44,\"para \",\"\"),\"\",IF('7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF('7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR('7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$12,'7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$13,'7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$N$44,), '7(alt2)'!BBW417,\"\"),IF(OR('7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$12,'7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$H$13,'7(alt2)'!BBV417='7seznam'!$N$44,),'7(alt2)'!BBX417,\"\"),\", sekundar \",IF(BBV418='7seznam'!N43, '7(alt2)'!BBV418,\"\"),IF(BBV418='7seznam'!N44,\"para \",\"\"),\"\",IF('7(alt2)'!BBV418='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(BBV418='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(BBV418='7seznam'!$H$12,BBV418='7seznam'!$H$13,'7(alt2)'!BBV418='7seznam'!$N$44,), BBW418,\"\"),IF(OR(BBV418='7seznam'!$H$12,BBV418='7seznam'!$H$13,'7(alt2)'!BBV418='7seznam'!$N$44,),BBX418,\"\"),\"\nToplotna moč: \",'7(alt2)'!BBV420,\" kW\nTemperaturni režim: Primar \",'7(alt2)'!BBV421,\" °C, sekundar \",'7(alt2)'!BBV422,\" °C\nDopustni padec tlak: Primar \",'7(alt2)'!BBV423,\" kPa, sekundar \",'7(alt2)'!BBV424,\" kPa\n\nKot npr.: Giaflex \",'7(alt2)'!BBV412,\" \",'7(alt2)'!BBV413,\" \",IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F43,'7seznam'!F51,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F44,'7seznam'!F52,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F45,'7seznam'!F53,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F46,'7seznam'!F54,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F47,'7seznam'!F55,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F48,'7seznam'!F56,IF('7(alt2)'!BBV419='7seznam'!F49,'7seznam'!F57,FALSE))))))))","v":"Spiralni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz snopa spiral, plašča in podstavka. Material  spiralnega snopa je nerjavno jeklo AISI 321(1.4541), material ohišja nerjavno jeklo AISI 304L(1.4307) in material prirobnic jeklo. Spiralni snop je v celoti privarjen na nosilno prirobnico v plašču. Priključki na primarni strani prirobnica DN32, na sekundarni strani prirobnica DN32 po DIN EN-1092 in tlačno stopnjo PN40. Primeren za temperature do (cevi/ohišje), 165/165 °C in tlačno stopnjo, (cevi/ohišje) PN16/16.\n\nMedij: Primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0 kW\nTemperaturni režim: Primar 0 °C, sekundar 0 °C\nDopustni padec tlak: Primar 0 kPa, sekundar 0 kPa\n\nKot npr.: Giaflex JAD K6.50 STA EE"},1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.","CB112-38H","CB112-38M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","CB112-62H","CB112-54M",null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","CB112-150H","CB112-160M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"11.","CB112-180H","CB112-190M"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB110"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","CB110-30H","CB110-30M","CB110-30L"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","CB110-64H","CB110-64M"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9.","CB110-76H"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.","CB110-150H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH16-9H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH18-15H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB20-12H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-16H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-38H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH16 - 9A","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH18 - 15A","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB20AQ-12H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-10M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-10L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-20M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-20L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-16M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-16L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-38M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 14-10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 14 AQ - 10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 27 - 10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 52-10H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 52-10L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-20L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 400-40H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 400-40L","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH16-13H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH18-23H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB20-18H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-18H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-62H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH16 - 13A","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CBH18 - 23A","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB20AQ-18H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-18M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB30-18L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-30M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB60-30L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-20M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-20L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-54M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 14-20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 14 AQ - 20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 27 - 18H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 52-20H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 52-20L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-30H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-30L","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 400-80H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 400-80L","KOS","CENA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(DC683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!DC683,\"\"),\"\",IF(DC683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(DC683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(DC683='7seznam'!$H$14,DC683='7seznam'!$H$12,DC683='7seznam'!$H$13,), DD683,\"\"),IF(OR(DC683='7seznam'!$H$14,DC683='7seznam'!$H$12,DC683='7seznam'!$H$13,),DE683,\"\"),\", sekundar \",IF(DC684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!DC684,\"\"),\"\",IF(DC684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(DC684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(DC684='7seznam'!$H$14,DC684='7seznam'!$H$12,DC684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(DC684='7seznam'!$H$14,DC684='7seznam'!$H$12,DC684='7seznam'!$H$13,), DD684,\"\"),IF(OR(DC684='7seznam'!$H$14,DC684='7seznam'!$H$12,DC684='7seznam'!$H$13,),DE684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",DC685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",DC686,\"°C, sekundar \",DC687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",DC688,\"kPa ,sekundar \",DC689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-40H (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-40H (V22, V24)"},1,648,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(EG683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!EG683,\"\"),\"\",IF(EG683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(EG683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(EG683='7seznam'!$H$14,EG683='7seznam'!$H$12,EG683='7seznam'!$H$13,), EH683,\"\"),IF(OR(EG683='7seznam'!$H$14,EG683='7seznam'!$H$12,EG683='7seznam'!$H$13,),EI683,\"\"),\", sekundar \",IF(EG684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!EG684,\"\"),\"\",IF(EG684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(EG684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(EG684='7seznam'!$H$14,EG684='7seznam'!$H$12,EG684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(EG684='7seznam'!$H$14,EG684='7seznam'!$H$12,EG684='7seznam'!$H$13,), EH684,\"\"),IF(OR(EG684='7seznam'!$H$14,EG684='7seznam'!$H$12,EG684='7seznam'!$H$13,),EI684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",EG685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",EG686,\"°C, sekundar \",EG687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",EG688,\"kPa ,sekundar \",EG689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH16-25H (Z31, Z31)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH16-25H (Z31, Z31)"},1,226.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -50 do 150°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(FP683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!FP683,\"\"),\"\",IF(FP683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(FP683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(FP683='7seznam'!$H$14,FP683='7seznam'!$H$12,FP683='7seznam'!$H$13,), FQ683,\"\"),IF(OR(FP683='7seznam'!$H$14,FP683='7seznam'!$H$12,FP683='7seznam'!$H$13,),FR683,\"\"),\", sekundar \",IF(FP684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!FP684,\"\"),\"\",IF(FP684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(FP684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(FP684='7seznam'!$H$14,FP684='7seznam'!$H$12,FP684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(FP684='7seznam'!$H$14,FP684='7seznam'!$H$12,FP684='7seznam'!$H$13,), FQ684,\"\"),IF(OR(FP684='7seznam'!$H$14,FP684='7seznam'!$H$12,FP684='7seznam'!$H$13,),FR684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",FP685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",FP686,\"°C, sekundar \",FP687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",FP688,\"kPa ,sekundar \",FP689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH18-39H (Z31, Z31)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -50 do 150°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH18-39H (Z31, Z31)"},1,330,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(HC683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!HC683,\"\"),\"\",IF(HC683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(HC683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(HC683='7seznam'!$H$14,HC683='7seznam'!$H$12,HC683='7seznam'!$H$13,), HD683,\"\"),IF(OR(HC683='7seznam'!$H$14,HC683='7seznam'!$H$12,HC683='7seznam'!$H$13,),HE683,\"\"),\", sekundar \",IF(HC684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!HC684,\"\"),\"\",IF(HC684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(HC684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(HC684='7seznam'!$H$14,HC684='7seznam'!$H$12,HC684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(HC684='7seznam'!$H$14,HC684='7seznam'!$H$12,HC684='7seznam'!$H$13,), HD684,\"\"),IF(OR(HC684='7seznam'!$H$14,HC684='7seznam'!$H$12,HC684='7seznam'!$H$13,),HE684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",HC685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",HC686,\"°C, sekundar \",HC687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",HC688,\"kPa ,sekundar \",HC689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB20-30H (B21, B21)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 1' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB20-30H (B21, B21)"},1,330.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32(primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(JE683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!JE683,\"\"),\"\",IF(JE683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(JE683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(JE683='7seznam'!$H$14,JE683='7seznam'!$H$12,JE683='7seznam'!$H$13,), JF683,\"\"),IF(OR(JE683='7seznam'!$H$14,JE683='7seznam'!$H$12,JE683='7seznam'!$H$13,),JG683,\"\"),\", sekundar \",IF(JE684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!JE684,\"\"),\"\",IF(JE684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(JE684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(JE684='7seznam'!$H$14,JE684='7seznam'!$H$12,JE684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(JE684='7seznam'!$H$14,JE684='7seznam'!$H$12,JE684='7seznam'!$H$13,), JF684,\"\"),IF(OR(JE684='7seznam'!$H$14,JE684='7seznam'!$H$12,JE684='7seznam'!$H$13,),JG684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",JE685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",JE686,\"°C, sekundar \",JE687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",JE688,\"kPa ,sekundar \",JE689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34H (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32(primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34H (V22, V24)"},1,409.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26(primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(LL683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!LL683,\"\"),\"\",IF(LL683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(LL683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(LL683='7seznam'!$H$14,LL683='7seznam'!$H$12,LL683='7seznam'!$H$13,), LM683,\"\"),IF(OR(LL683='7seznam'!$H$14,LL683='7seznam'!$H$12,LL683='7seznam'!$H$13,),LN683,\"\"),\", sekundar \",IF(LL684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!LL684,\"\"),\"\",IF(LL684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(LL684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(LL684='7seznam'!$H$14,LL684='7seznam'!$H$12,LL684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(LL684='7seznam'!$H$14,LL684='7seznam'!$H$12,LL684='7seznam'!$H$13,), LM684,\"\"),IF(OR(LL684='7seznam'!$H$14,LL684='7seznam'!$H$12,LL684='7seznam'!$H$13,),LN684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",LL685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",LL686,\"°C, sekundar \",LL687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",LL688,\"kPa ,sekundar \",LL689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30H (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26(primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30H (B23, B23)"},1,1419,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN 30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(NM683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!NM683,\"\"),\"\",IF(NM683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(NM683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(NM683='7seznam'!$H$14,NM683='7seznam'!$H$12,NM683='7seznam'!$H$13,), NN683,\"\"),IF(OR(NM683='7seznam'!$H$14,NM683='7seznam'!$H$12,NM683='7seznam'!$H$13,),NO683,\"\"),\", sekundar \",IF(NM684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!NM684,\"\"),\"\",IF(NM684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(NM684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(NM684='7seznam'!$H$14,NM684='7seznam'!$H$12,NM684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(NM684='7seznam'!$H$14,NM684='7seznam'!$H$12,NM684='7seznam'!$H$13,), NN684,\"\"),IF(OR(NM684='7seznam'!$H$14,NM684='7seznam'!$H$12,NM684='7seznam'!$H$13,),NO684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",NM685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",NM686,\"°C, sekundar \",NM687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",NM688,\"kPa ,sekundar \",NM689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB112-100H (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN 30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB112-100H (B23, B23)"},1,3606.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip A. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(OZ683='7seznam'!H$11,'7(alt2)'!OZ683,\"\"),\"\",IF(OZ683='7seznam'!H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(OZ683='7seznam'!H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(OZ683='7seznam'!$H$14,OZ683='7seznam'!$H$12,OZ683='7seznam'!$H$13,), PA683,\"\"),IF(OR(OZ683='7seznam'!$H$14,OZ683='7seznam'!$H$12,OZ683='7seznam'!$H$13,),PB683,\"\"),\", sekundar \",IF(OZ684='7seznam'!H$11,'7(alt2)'!OZ684,\"\"),\"\",IF(OZ684='7seznam'!H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(OZ684='7seznam'!H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(OZ684='7seznam'!$H$14,OZ684='7seznam'!$H$12,OZ684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(OZ684='7seznam'!$H$14,OZ684='7seznam'!$H$12,OZ684='7seznam'!$H$13,), PA684,\"\"),IF(OR(OZ684='7seznam'!$H$14,OZ684='7seznam'!$H$12,OZ684='7seznam'!$H$13,),PB684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",OZ685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",OZ686,\"°C, sekundar \",OZ687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",OZ688,\"kPa ,sekundar \",OZ689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH16-25A (Z31, Z31)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip A. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH16-25A (Z31, Z31)"},1,226.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip A. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -50 do 150°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(QU683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!QU683,\"\"),\"\",IF(QU683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(QU683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(QU683='7seznam'!$H$14,QU683='7seznam'!$H$12,QU683='7seznam'!$H$13,), QV683,\"\"),IF(OR(QU683='7seznam'!$H$14,QU683='7seznam'!$H$12,QU683='7seznam'!$H$13,),QW683,\"\"),\", sekundar \",IF(QU684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!QU684,\"\"),\"\",IF(QU684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(QU684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(QU684='7seznam'!$H$14,QU684='7seznam'!$H$12,QU684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(QU684='7seznam'!$H$14,QU684='7seznam'!$H$12,QU684='7seznam'!$H$13,), QV684,\"\"),IF(OR(QU684='7seznam'!$H$14,QU684='7seznam'!$H$12,QU684='7seznam'!$H$13,),QW684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",QU685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",QU686,\"°C, sekundar \",QU687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",QU688,\"kPa ,sekundar \",QU689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH18-39A (Z31, Z31)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip A. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -50 do 150°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CBH18-39A (Z31, Z31)"},1,330,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(SI683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!SI683,\"\"),\"\",IF(SI683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(SI683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(SI683='7seznam'!$H$14,SI683='7seznam'!$H$12,SI683='7seznam'!$H$13,), SJ683,\"\"),IF(OR(SI683='7seznam'!$H$14,SI683='7seznam'!$H$12,SI683='7seznam'!$H$13,),SK683,\"\"),\", sekundar \",IF(SI684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!SI684,\"\"),\"\",IF(SI684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(SI684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(SI684='7seznam'!$H$14,SI684='7seznam'!$H$12,SI684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(SI684='7seznam'!$H$14,SI684='7seznam'!$H$12,SI684='7seznam'!$H$13,), SJ684,\"\"),IF(OR(SI684='7seznam'!$H$14,SI684='7seznam'!$H$12,SI684='7seznam'!$H$13,),SK684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",SI685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",SI686,\"°C, sekundar \",SI687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",SI688,\"kPa ,sekundar \",SI689,\"kPa\n\nPrenosnik toplote je AHRI certificiran!\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB20AQ-30H (B21, B21)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 1' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN16/16 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nPrenosnik toplote je AHRI certificiran!\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB20AQ-30H (B21, B21)"},1,330.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(TU683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!TU683,\"\"),\"\",IF(TU683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(TU683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(TU683='7seznam'!$H$14,TU683='7seznam'!$H$12,TU683='7seznam'!$H$13,), TV683,\"\"),IF(OR(TU683='7seznam'!$H$14,TU683='7seznam'!$H$12,TU683='7seznam'!$H$13,),TW683,\"\"),\", sekundar \",IF(TU684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!TU684,\"\"),\"\",IF(TU684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(TU684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(TU684='7seznam'!$H$14,TU684='7seznam'!$H$12,TU684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(TU684='7seznam'!$H$14,TU684='7seznam'!$H$12,TU684='7seznam'!$H$13,), TV684,\"\"),IF(OR(TU684='7seznam'!$H$14,TU684='7seznam'!$H$12,TU684='7seznam'!$H$13,),TW684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",TU685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",TU686,\"°C, sekundar \",TU687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",TU688,\"kPa ,sekundar \",TU689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34M (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -160 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34M (V22, V24)"},1,409.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN 32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(VP683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!VP683,\"\"),\"\",IF(VP683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(VP683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(VP683='7seznam'!$H$14,VP683='7seznam'!$H$12,VP683='7seznam'!$H$13,), VQ683,\"\"),IF(OR(VP683='7seznam'!$H$14,VP683='7seznam'!$H$12,VP683='7seznam'!$H$13,),VR683,\"\"),\", sekundar \",IF(VP684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!VP684,\"\"),\"\",IF(VP684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(VP684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(VP684='7seznam'!$H$14,VP684='7seznam'!$H$12,VP684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(VP684='7seznam'!$H$14,VP684='7seznam'!$H$12,VP684='7seznam'!$H$13,), VQ684,\"\"),IF(OR(VP684='7seznam'!$H$14,VP684='7seznam'!$H$12,VP684='7seznam'!$H$13,),VR684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",VP685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",VP686,\"°C, sekundar \",VP687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",VP688,\"kPa ,sekundar \",VP689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34L (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN 32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB30-34L (V22, V24)"},1,409.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(XC683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!XC683,\"\"),\"\",IF(XC683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(XC683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(XC683='7seznam'!$H$14,XC683='7seznam'!$H$12,XC683='7seznam'!$H$13,), XD683,\"\"),IF(OR(XC683='7seznam'!$H$14,XC683='7seznam'!$H$12,XC683='7seznam'!$H$13,),XE683,\"\"),\", sekundar \",IF(XC684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!XC684,\"\"),\"\",IF(XC684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(XC684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(XC684='7seznam'!$H$14,XC684='7seznam'!$H$12,XC684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(XC684='7seznam'!$H$14,XC684='7seznam'!$H$12,XC684='7seznam'!$H$13,), XD684,\"\"),IF(OR(XC684='7seznam'!$H$14,XC684='7seznam'!$H$12,XC684='7seznam'!$H$13,),XE684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",XC685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",XC686,\"°C, sekundar \",XC687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",XC688,\"kPa ,sekundar \",XC689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-50M (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-50M (V22, V24)"},1,762,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(YV683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!YV683,\"\"),\"\",IF(YV683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(YV683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(YV683='7seznam'!$H$14,YV683='7seznam'!$H$12,YV683='7seznam'!$H$13,), YW683,\"\"),IF(OR(YV683='7seznam'!$H$14,YV683='7seznam'!$H$12,YV683='7seznam'!$H$13,),YX683,\"\"),\", sekundar \",IF(YV684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!YV684,\"\"),\"\",IF(YV684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(YV684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(YV684='7seznam'!$H$14,YV684='7seznam'!$H$12,YV684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(YV684='7seznam'!$H$14,YV684='7seznam'!$H$12,YV684='7seznam'!$H$13,), YW684,\"\"),IF(OR(YV684='7seznam'!$H$14,YV684='7seznam'!$H$12,YV684='7seznam'!$H$13,),YX684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",YV685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",YV686,\"°C, sekundar \",YV687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",YV688,\"kPa ,sekundar \",YV689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-50L (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN32/32 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB60-50L (V22, V24)"},1,762,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(AAJ683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AAJ683,\"\"),\"\",IF(AAJ683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AAJ683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AAJ683='7seznam'!$H$14,AAJ683='7seznam'!$H$12,AAJ683='7seznam'!$H$13,), AAK683,\"\"),IF(OR(AAJ683='7seznam'!$H$14,AAJ683='7seznam'!$H$12,AAJ683='7seznam'!$H$13,),AAL683,\"\"),\", sekundar \",IF(AAJ684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AAJ684,\"\"),\"\",IF(AAJ684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AAJ684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AAJ684='7seznam'!$H$14,AAJ684='7seznam'!$H$12,AAJ684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AAJ684='7seznam'!$H$14,AAJ684='7seznam'!$H$12,AAJ684='7seznam'!$H$13,), AAK684,\"\"),IF(OR(AAJ684='7seznam'!$H$14,AAJ684='7seznam'!$H$12,AAJ684='7seznam'!$H$13,),AAL684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AAJ685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AAJ686,\"°C, sekundar \",AAJ687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AAJ688,\"kPa ,sekundar \",AAJ689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30M (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30M (B23, B23)"},1,1419,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(ACD683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ACD683,\"\"),\"\",IF(ACD683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ACD683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(ACD683='7seznam'!$H$14,ACD683='7seznam'!$H$12,ACD683='7seznam'!$H$13,), ACE683,\"\"),IF(OR(ACD683='7seznam'!$H$14,ACD683='7seznam'!$H$12,ACD683='7seznam'!$H$13,),ACF683,\"\"),\", sekundar \",IF(ACD684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ACD684,\"\"),\"\",IF(ACD684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ACD684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(ACD684='7seznam'!$H$14,ACD684='7seznam'!$H$12,ACD684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(ACD684='7seznam'!$H$14,ACD684='7seznam'!$H$12,ACD684='7seznam'!$H$13,), ACE684,\"\"),IF(OR(ACD684='7seznam'!$H$14,ACD684='7seznam'!$H$12,ACD684='7seznam'!$H$13,),ACF684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",ACD685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",ACD686,\"°C, sekundar \",ACD687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",ACD688,\"kPa ,sekundar \",ACD689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30L (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplote in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-30L (B23, B23)"},1,1419,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(AEH683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AEH683,\"\"),\"\",IF(AEH683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AEH683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AEH683='7seznam'!$H$14,AEH683='7seznam'!$H$12,AEH683='7seznam'!$H$13,), AEI683,\"\"),IF(OR(AEH683='7seznam'!$H$14,AEH683='7seznam'!$H$12,AEH683='7seznam'!$H$13,),AEJ683,\"\"),\", sekundar \",IF(AEH684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AEH684,\"\"),\"\",IF(AEH684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AEH684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AEH684='7seznam'!$H$14,AEH684='7seznam'!$H$12,AEH684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AEH684='7seznam'!$H$14,AEH684='7seznam'!$H$12,AEH684='7seznam'!$H$13,), AEI684,\"\"),IF(OR(AEH684='7seznam'!$H$14,AEH684='7seznam'!$H$12,AEH684='7seznam'!$H$13,),AEJ684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AEH685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AEH686,\"°C, sekundar \",AEH687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AEH688,\"kPa ,sekundar \",AEH689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB112-72M (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče s srednjo stopnjo prenosa toplote in srednjega tlačnega padca, tip M. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN30/30 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB112-72M (B23, B23)"},1,2766,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN21/21 (primar/sekundar) oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(AGI683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AGI683,\"\"),\"\",IF(AGI683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AGI683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AGI683='7seznam'!$H$14,AGI683='7seznam'!$H$12,AGI683='7seznam'!$H$13,), AGJ683,\"\"),IF(OR(AGI683='7seznam'!$H$14,AGI683='7seznam'!$H$12,AGI683='7seznam'!$H$13,),AGK683,\"\"),\", sekundar \",IF(AGI684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AGI684,\"\"),\"\",IF(AGI684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AGI684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AGI684='7seznam'!$H$14,AGI684='7seznam'!$H$12,AGI684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AGI684='7seznam'!$H$14,AGI684='7seznam'!$H$12,AGI684='7seznam'!$H$13,), AGJ684,\"\"),IF(OR(AGI684='7seznam'!$H$14,AGI684='7seznam'!$H$12,AGI684='7seznam'!$H$13,),AGK684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AGI685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AGI686,\"°C, sekundar \",AGI687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AGI688,\"kPa ,sekundar \",AGI689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval AlfaNova 14-40H (A21, A21)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN21/21 (primar/sekundar) oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval AlfaNova 14-40H (A21, A21)"},1,658.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN21/21 (primar/sekundar) oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(AIA683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AIA683,\"\"),\"\",IF(AIA683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AIA683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AIA683='7seznam'!$H$14,AIA683='7seznam'!$H$12,AIA683='7seznam'!$H$13,), AIB683,\"\"),IF(OR(AIA683='7seznam'!$H$14,AIA683='7seznam'!$H$12,AIA683='7seznam'!$H$13,),AIC683,\"\"),\", sekundar \",IF(AIA684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AIA684,\"\"),\"\",IF(AIA684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AIA684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AIA684='7seznam'!$H$14,AIA684='7seznam'!$H$12,AIA684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AIA684='7seznam'!$H$14,AIA684='7seznam'!$H$12,AIA684='7seznam'!$H$13,), AIB684,\"\"),IF(OR(AIA684='7seznam'!$H$14,AIA684='7seznam'!$H$12,AIA684='7seznam'!$H$13,),AIC684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AIA685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AIA686,\"°C, sekundar \",AIA687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AIA688,\"kPa ,sekundar \",AIA689,\"kPa\n\nPrenosnik toplote je AHRI certificiran!\n\nKot npr.: Alfa Laval AlfaNova 14 AQ-40H (A21, A21)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 3/4' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN21/21 (primar/sekundar) oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nPrenosnik toplote je AHRI certificiran!\n\nKot npr.: Alfa Laval AlfaNova 14 AQ-40H (A21, A21)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(AKA683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AKA683,\"\"),\"\",IF(AKA683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AKA683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AKA683='7seznam'!$H$14,AKA683='7seznam'!$H$12,AKA683='7seznam'!$H$13,), AKB683,\"\"),IF(OR(AKA683='7seznam'!$H$14,AKA683='7seznam'!$H$12,AKA683='7seznam'!$H$13,),AKC683,\"\"),\", sekundar \",IF(AKA684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AKA684,\"\"),\"\",IF(AKA684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AKA684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AKA684='7seznam'!$H$14,AKA684='7seznam'!$H$12,AKA684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AKA684='7seznam'!$H$14,AKA684='7seznam'!$H$12,AKA684='7seznam'!$H$13,), AKB684,\"\"),IF(OR(AKA684='7seznam'!$H$14,AKA684='7seznam'!$H$12,AKA684='7seznam'!$H$13,),AKC684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AKA685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AKA686,\"°C, sekundar \",AKA687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AKA688,\"kPa ,sekundar \",AKA689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 27 - 34H (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 27 - 34H (V22, V24)"},1,915.6,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(ALQ683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ALQ683,\"\"),\"\",IF(ALQ683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ALQ683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(ALQ683='7seznam'!$H$14,ALQ683='7seznam'!$H$12,ALQ683='7seznam'!$H$13,), ALR683,\"\"),IF(OR(ALQ683='7seznam'!$H$14,ALQ683='7seznam'!$H$12,ALQ683='7seznam'!$H$13,),ALS683,\"\"),\", sekundar \",IF(ALQ684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ALQ684,\"\"),\"\",IF(ALQ684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ALQ684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(ALQ684='7seznam'!$H$14,ALQ684='7seznam'!$H$12,ALQ684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(ALQ684='7seznam'!$H$14,ALQ684='7seznam'!$H$12,ALQ684='7seznam'!$H$13,), ALR684,\"\"),IF(OR(ALQ684='7seznam'!$H$14,ALQ684='7seznam'!$H$12,ALQ684='7seznam'!$H$13,),ALS684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",ALQ685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",ALQ686,\"°C, sekundar \",ALQ687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",ALQ688,\"kPa ,sekundar \",ALQ689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 52-40H (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 52-40H (V22, V24)"},1,1480.2,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4'\",\" - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1'\",\" - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(ANL683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ANL683,\"\"),\"\",IF(ANL683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ANL683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(ANL683='7seznam'!$H$14,ANL683='7seznam'!$H$12,ANL683='7seznam'!$H$13,), ANM683,\"\"),IF(OR(ANL683='7seznam'!$H$14,ANL683='7seznam'!$H$12,ANL683='7seznam'!$H$13,),ANN683,\"\"),\", sekundar \",IF(ANL684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ANL684,\"\"),\"\",IF(ANL684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ANL684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(ANL684='7seznam'!$H$14,ANL684='7seznam'!$H$12,ANL684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(ANL684='7seznam'!$H$14,ANL684='7seznam'!$H$12,ANL684='7seznam'!$H$13,), ANM684,\"\"),IF(OR(ANL684='7seznam'!$H$14,ANL684='7seznam'!$H$12,ANL684='7seznam'!$H$13,),ANN684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",ANL685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",ANL686,\"°C, sekundar \",ANL687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",ANL688,\"kPa ,sekundar \",ANL689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 52-40L (V22, V24)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 11/4' - ISO 228 (primar) in zunanji navoj G 1' - ISO 228 (sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/22 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 52-40L (V22, V24)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27(primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(APA683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!APA683,\"\"),\"\",IF(APA683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(APA683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(APA683='7seznam'!$H$14,APA683='7seznam'!$H$12,APA683='7seznam'!$H$13,), APB683,\"\"),IF(OR(APA683='7seznam'!$H$14,APA683='7seznam'!$H$12,APA683='7seznam'!$H$13,),APC683,\"\"),\", sekundar \",IF(APA684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!APA684,\"\"),\"\",IF(APA684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(APA684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(APA684='7seznam'!$H$14,APA684='7seznam'!$H$12,APA684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(APA684='7seznam'!$H$14,APA684='7seznam'!$H$12,APA684='7seznam'!$H$13,), APB684,\"\"),IF(OR(APA684='7seznam'!$H$14,APA684='7seznam'!$H$12,APA684='7seznam'!$H$13,),APC684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",APA685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",APA686,\"°C, sekundar \",APA687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",APA688,\"kPa ,sekundar \",APA689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-50H (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27(primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-50H (B23, B23)"},1,3013.8,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(AQT683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AQT683,\"\"),\"\",IF(AQT683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AQT683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AQT683='7seznam'!$H$14,AQT683='7seznam'!$H$12,AQT683='7seznam'!$H$13,), AQU683,\"\"),IF(OR(AQT683='7seznam'!$H$14,AQT683='7seznam'!$H$12,AQT683='7seznam'!$H$13,),AQV683,\"\"),\", sekundar \",IF(AQT684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AQT684,\"\"),\"\",IF(AQT684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AQT684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AQT684='7seznam'!$H$14,AQT684='7seznam'!$H$12,AQT684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AQT684='7seznam'!$H$14,AQT684='7seznam'!$H$12,AQT684='7seznam'!$H$13,), AQU684,\"\"),IF(OR(AQT684='7seznam'!$H$14,AQT684='7seznam'!$H$12,AQT684='7seznam'!$H$13,),AQV684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AQT685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AQT686,\"°C, sekundar \",AQT687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AQT688,\"kPa ,sekundar \",AQT689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-50L (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-50L (B23, B23)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Prirobnični priključki DN100, PN35\",\" (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN17/17(primar/sekundar), pri 175°C.\n\nMedij: primar \",IF(ASH683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ASH683,\"\"),\"\",IF(ASH683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ASH683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(ASH683='7seznam'!$H$14,ASH683='7seznam'!$H$12,ASH683='7seznam'!$H$13,), ASI683,\"\"),IF(OR(ASH683='7seznam'!$H$14,ASH683='7seznam'!$H$12,ASH683='7seznam'!$H$13,),ASJ683,\"\"),\", sekundar \",IF(ASH684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ASH684,\"\"),\"\",IF(ASH684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ASH684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(ASH684='7seznam'!$H$14,ASH684='7seznam'!$H$12,ASH684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(ASH684='7seznam'!$H$14,ASH684='7seznam'!$H$12,ASH684='7seznam'!$H$13,), ASI684,\"\"),IF(OR(ASH684='7seznam'!$H$14,ASH684='7seznam'!$H$12,ASH684='7seznam'!$H$13,),ASJ684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",ASH685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",ASH686,\"°C, sekundar \",ASH687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",ASH688,\"kPa ,sekundar \",ASH689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 400-160H (CPF, CPF)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Prirobnični priključki DN100, PN35 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN17/17(primar/sekundar), pri 175°C.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 400-160H (CPF, CPF)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. \",\"Prirobnični priključki in sicer DN100, PN35(primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN17/17 (primar/sekundar), pri 175°C.\n\nMedij: primar \",IF(ATY683='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ATY683,\"\"),\"\",IF(ATY683='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ATY683='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(ATY683='7seznam'!$H$14,ATY683='7seznam'!$H$12,ATY683='7seznam'!$H$13,), ATZ683,\"\"),IF(OR(ATY683='7seznam'!$H$14,ATY683='7seznam'!$H$12,ATY683='7seznam'!$H$13,),AUA683,\"\"),\", sekundar \",IF(ATY684='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!ATY684,\"\"),\"\",IF(ATY684='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(ATY684='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(ATY684='7seznam'!$H$14,ATY684='7seznam'!$H$12,ATY684='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(ATY684='7seznam'!$H$14,ATY684='7seznam'!$H$12,ATY684='7seznam'!$H$13,), ATZ684,\"\"),IF(OR(ATY684='7seznam'!$H$14,ATY684='7seznam'!$H$12,ATY684='7seznam'!$H$13,),AUA684,\"\"),\"\nToplotna moč: \",ATY685,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",ATY686,\"°C, sekundar \",ATY687,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",ATY688,\"kPa ,sekundar \",ATY689,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 400-160L (CPF, CPF)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Prirobnični priključki in sicer DN100, PN35(primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN17/17 (primar/sekundar), pri 175°C.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 400-160L (CPF, CPF)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000670",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000852",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000864",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000735",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000912",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L001051",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000858",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","/",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000742",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000875",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000883",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000923",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000934",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000393","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000398",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000408",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000419","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000773","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000787","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000794"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000671",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000853",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000736",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000913",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","/",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000754",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000876",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000884",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000924",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000935",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000399",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000409",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000420",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000774","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000788","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000795"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000672",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000737",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000914",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000755",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000877",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000885",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000925",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000410",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000421",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000775","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000789","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000796"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-120H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-180H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-190M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-120H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-120L","KOS","CENA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-130H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-190H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-200M","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-130H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-130L","KOS","CENA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-140H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB112-200H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-140H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-140L","KOS","CENA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nerjaveče jeklo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"titan"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Napiši","Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip CB110-150H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-150H","KOS","CENA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,"Tip AlfaNova 76-150L","KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26(primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(LL1193='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!LL1193,\"\"),\"\",IF(LL1193='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(LL1193='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(LL1193='7seznam'!$H$14,LL1193='7seznam'!$H$12,LL1193='7seznam'!$H$13,), LM1193,\"\"),IF(OR(LL1193='7seznam'!$H$14,LL1193='7seznam'!$H$12,LL1193='7seznam'!$H$13,),LN1193,\"\"),\", sekundar \",IF(LL1194='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!LL1194,\"\"),\"\",IF(LL1194='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(LL1194='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(LL1194='7seznam'!$H$14,LL1194='7seznam'!$H$12,LL1194='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(LL1194='7seznam'!$H$14,LL1194='7seznam'!$H$12,LL1194='7seznam'!$H$13,), LM1194,\"\"),IF(OR(LL1194='7seznam'!$H$14,LL1194='7seznam'!$H$12,LL1194='7seznam'!$H$13,),LN1194,\"\"),\"\nToplotna moč: \",LL1195,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",LL1196,\"°C, sekundar \",LL1197,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",LL1198,\"kPa ,sekundar \",LL1199,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-150H (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401, spojene z bakrenim lotom. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplote in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 225°C in tlačno stopnjo PN26/26(primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip CB110-150H (B23, B23)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27(primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(APA1193='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!APA1193,\"\"),\"\",IF(APA1193='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(APA1193='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(APA1193='7seznam'!$H$14,APA1193='7seznam'!$H$12,APA1193='7seznam'!$H$13,), APB1193,\"\"),IF(OR(APA1193='7seznam'!$H$14,APA1193='7seznam'!$H$12,APA1193='7seznam'!$H$13,),APC1193,\"\"),\", sekundar \",IF(APA1194='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!APA1194,\"\"),\"\",IF(APA1194='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(APA1194='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(APA1194='7seznam'!$H$14,APA1194='7seznam'!$H$12,APA1194='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(APA1194='7seznam'!$H$14,APA1194='7seznam'!$H$12,APA1194='7seznam'!$H$13,), APB1194,\"\"),IF(OR(APA1194='7seznam'!$H$14,APA1194='7seznam'!$H$12,APA1194='7seznam'!$H$13,),APC1194,\"\"),\"\nToplotna moč: \",APA1195,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",APA1196,\"°C, sekundar \",APA1197,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",APA1198,\"kPa ,sekundar \",APA1199,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-150H (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z visoko stopnjo prenosa toplte in višjega tlačnega padca, tip H. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27(primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-150H (B23, B23)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2'\",\" - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar \",IF(AQT1193='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AQT1193,\"\"),\"\",IF(AQT1193='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AQT1193='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AQT1193='7seznam'!$H$14,AQT1193='7seznam'!$H$12,AQT1193='7seznam'!$H$13,), AQU1193,\"\"),IF(OR(AQT1193='7seznam'!$H$14,AQT1193='7seznam'!$H$12,AQT1193='7seznam'!$H$13,),AQV1193,\"\"),\", sekundar \",IF(AQT1194='7seznam'!$H$11,'7(alt2)'!AQT1194,\"\"),\"\",IF(AQT1194='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AQT1194='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode\",\"\"),\"\",IF(OR(AQT1194='7seznam'!$H$14,AQT1194='7seznam'!$H$12,AQT1194='7seznam'!$H$13,),\" \",\"\"),IF(OR(AQT1194='7seznam'!$H$14,AQT1194='7seznam'!$H$12,AQT1194='7seznam'!$H$13,), AQU1194,\"\"),IF(OR(AQT1194='7seznam'!$H$14,AQT1194='7seznam'!$H$12,AQT1194='7seznam'!$H$13,),AQV1194,\"\"),\"\nToplotna moč: \",AQT1195,\"kW\nTemperaturni režim: primar \",AQT1196,\"°C, sekundar \",AQT1197,\"°C\nDopustni padec tlaka: primar \",AQT1198,\"kPa ,sekundar \",AQT1199,\"kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-150L (B23, B23)\")","v":"Ploščni prenosnik toplote protitočne izvedbe, plošče in lot izdelane iz nerjavnega jekla 1.4401 in spojene s procesom fuzije. Plošče z nizko stopnjo prenosa toplte in nizkega tlačnega padca, tip L. Navojni priključki in sicer zunanji navoj G 2' - ISO 228 (primar in sekundar). Prenosnik je primeren za območje temperatur od -196 do 550°C in tlačno stopnjo PN27/27 (primar/sekundar), oz. glede na tlačno/temperaturni diagram.\n\nMedij: primar voda, sekundar voda\nToplotna moč: 0kW\nTemperaturni režim: primar 0°C, sekundar 0°C\nDopustni padec tlaka: primar 0kPa ,sekundar 0kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval tip AlfaNova 76-150L (B23, B23)"},1,null,"NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov.","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000428","Pov.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","L000782","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Izberi / napiši"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Model:","M10-B"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ohišje:","FM",{"$f":"VLOOKUP(AWF1244,'7seznam'!F5:G7,2,FALSE)","v":"PN10/10"},"bar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Material plošč:","AISI 304 (1.4307)","   "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Debelina plošč:","0.4 mm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tesnilo:","EPDMP",{"$f":"VLOOKUP(AWF1247,'7seznam'!K5:L9,2,FALSE)","v":180},"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Priključki:","R-3/4\"","Izberi "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij primar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medij sekundar:","voda","/","%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Toplotna moč:",0,"kW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim primar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temperaturni režim sekundar:",0,"°C"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka primar:",0,"kPa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dopustni padec tlaka sekundar:",0,"kPa",null,null,"KOS","CENA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(\"Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz\",IF(AWF1245=AXJ514,\"\",\" nerjavnega jekla\"),\" \",IF('7(alt2)'!AWF1245='7(alt2)'!AWE1184,\"nerjavečega jekla \",IF('7(alt2)'!AWF1245='7(alt2)'!AWE1185,\"titana\",'7(alt2)'!AWF1245)),\", debeline \",'7(alt2)'!AWF1246,\", tesnila iz \",'7(alt2)'!AWF1247,\". \nČokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Priključki z zunanjimi navoji ISO \", '7(alt2)'!AWF1248,\" (primar/sekundar). Primeren za temperature do \",'7(alt2)'!AWG1247,\" °C in tlačno stopnjo \",'7(alt2)'!AWG1244,\" (primar/sekundar).\n\nMedij: primar \",IF(OR(AWF1249='7seznam'!$H$11,AWF1249='7seznam'!H6,'7(alt2)'!AWF1249='7seznam'!H7,'7(alt2)'!AWF1249='7seznam'!H8,AWF1249='7seznam'!H4,),'7(alt2)'!AWF1249,\"\"),\"\",IF(AWF1249='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AWF1249='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AWF1249='7seznam'!$H$14,AWF1249='7seznam'!$H$12,AWF1249='7seznam'!$H$13,), AWG1249,\"\"),IF(OR(AWF1249='7seznam'!$H$14,AWF1249='7seznam'!$H$12,AWF1249='7seznam'!$H$13,),AWH1249,\"\"), \", sekundar \",,IF(OR(AWF1250='7seznam'!$H$11,AWF1250='7seznam'!H6,AWF1250='7seznam'!H7,AWF1250='7seznam'!H8,AWF1250='7seznam'!H4,),AWF1250,\"\"),\"\",IF(AWF1250='7seznam'!$H$12,\"mešanica etilen glikola in vode \",\"\"),IF(AWF1250='7seznam'!$H$13,\"mešanica propilen glikola in vode \",\"\"),IF(OR(AWF1250='7seznam'!$H$14,AWF1250='7seznam'!$H$12,AWF1250='7seznam'!$H$13,), AWG1250,\"\"),IF(OR(AWF1250='7seznam'!$H$14,AWF1250='7seznam'!$H$12,AWF1250='7seznam'!$H$13,),AWH1250,\"\"),\" \nToplotna moč: \",'7(alt2)'!AWF1251,\" kW\nTemperaturni režim: primar \",'7(alt2)'!AWF1252,\" °C, sekundar \",'7(alt2)'!AWF1253,\" °C\nDopustni padec tlaka: primar \",'7(alt2)'!AWF1254,\" kPa, sekundar \",'7(alt2)'!AWF1255,\" kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval \",'7(alt2)'!AWF1243,\"-\",'7(alt2)'!AWF1244)","v":"Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4307), debeline 0.4 mm, tesnila iz EPDMP. \nČokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Priključki z zunanjimi navoji ISO R-3/4\" (primar/sekundar). Primeren za temperature do 180 °C in tlačno stopnjo PN10/10 (primar/sekundar).\n\nMedij: primar voda, sekundar voda \nToplotna moč: 0 kW\nTemperaturni režim: primar 0 °C, sekundar 0 °C\nDopustni padec tlaka: primar 0 kPa, sekundar 0 kPa\n\nKot npr.: Alfa Laval M10-B-FM"},1,"Pov.","NAZAJ NA TABELO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opomba!","Pov."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pri kopiranju teksta morate biti pozorni, da boste ta tekst prilepili kot vrednosti. Desni klik - možnosti lepljenja - vrednosti (V), (glej sliko). Ko je tekst prilepljen je potrebno še izbrati : Osnovno - prelomi besedilo."]

{"sheet":"7seznam","index":22,"n_rows":109,"n_cols":17,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"PHE",null,"PHE"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Medij:"]
[null,"Modeli:",null,"Debelina plošče:","Material plošč:","Ohišje:",null,"voda","Glikol %:","Priključki:","Tesnila:","Tesnila temp: °C"]
[null,"M10-B",null,"0.4 mm","AISI 304 (1.4307)","FM","PN10/10","para",5,"R-3/4\"","EPDMP",180,null,"/"]
[null,"M10-M",null,"0.5 mm","AISI 316 (1.4401)","FG","PN16/16","morska voda",10,"G-3/4\"","EPDMC",160,null,"/"]
[null,"M15-B",null,"0.6 mm","AISI 316L (1.4435)","FD","PN25/25","termalna voda",15,"R-1 3/4\"","FKMT",180,null,"/"]
[null,"M15-M",null,"0.7 mm","Titan",null,null,"bazenska voda",20,"G-1 3/4\"","NBRB",95,null,"/"]
[null,"M3",null,null,null,null,null,"etilen glikol",25,"R-2\"","NBRP",140,null,"/"]
[null,"M3-X",null,null,null,null,null,"propilen glikol",30,"G-2\""]
[null,"M6-M",null,null,null,null,null,"voda",35,"DN80"]
[null,"MX25-B",null,null,null,null,null,"etilen glikol",40,"DN100"]
[null,"MX25-M",null,null,null,null,null,"propilen glikol",45,"DN150"]
[null,"T10-B",null,null,null,null,null,null,50,"DN200"]
[null,"T10-M",null,null,null,null,null,null,55]
[null,"T20-B",null,null,null,null,null,null,60]
[null,"T20-M",null,null,null,null,null,null,65]
[null,"T20-P",null,null,null,null,null,null,70]
[null,"T25-B",null,null,null,null,null,null,75]
[null,"T25-P",null,null,null,null,null,null,80]
[null,"T2-B",null,null,null,null,null,null,85]
[null,"T35-P",null,null,null,null,null,null,90]
[null,"T5-B",null,null,null,null,null,null,95]
[null,"T5-M",null,null,null,null,null,null,100]
[null,"T8-B"]
[null,"T8-M"]
[null,"TL10-B"]
[null,"TL10-P"]
[null,"TL15-B"]
[null,"TL15-B"]
[null,"TL35-B"]
[null,"TL3-B"]
[null,"TL3-P"]
[null,"TL6-B"]
[null,"TS20-M"]
[null,"TS35-P"]
[null,"TS6-M"]
[]
[]
[null,"JAD",null,"JAD"]
[null,null,null,null,null,null,"Cevi/ohišje","Cevi/ohišje"]
[null,"Modeli:",null,"Material priključkov:",null,"Parametri:","Temp°C:","Tlak cev:",null,null,"Priključki:","Tip materiala:","Plašč/cev:","Medij:","Glikol%:",null,"Para:[Bar]"]
[null,"JAD 3.18",null,"nerjavno jeklo","(SS)","EE(cevi/ohišje)","165/165 °C","PN16/16",null,null,"DN32","STA","Ohišje 304L(1.4307)\nCevi 321(1.4541)","voda",5,"/",0]
[null,"JAD K 3.18",null,"jeklo","(CS)","FF(cevi/ohišje)","200/200 °C","PN16/16",null,null,"DN40","PRO","Ohišje in cevi 316L(1.4404)","para",10,null,0.1]
[null,"JAD 5.36",null,null,null,"MF(cevi/ohišje)","250/200 °C","PN25/16",null,null,"DN50",null,null,"etilen glikol",15,null,0.2]
[null,"JAD K 5.36",null,null,null,"BF(cevi/ohišje)","200/200 °C","PN35/16",null,null,"DN65",null,null,"propilen glikol",20,null,0.3]
[null,"JAD 6.50",null,null,null,"S(cevi/ohišje)","165/165 °C","PN16/16",null,null,"DN80",null,null,null,25,null,0.4]
[null,"JAD K6.50",null,null,null,"SX(cevi/ohišje)","200/200 °C","PN16/16",null,null,"DN100",null,null,null,30,null,0.5]
[null,"JAD  6.50.10",null,null,null,"H(cevi/ohišje)","200/200 °C","PN16/16",null,null,"DN125",null,null,null,35,null,0.6]
[null,"JAD K 6.50.10",null,null,null,null,null,null,null,null,"DN150",null,null,null,40,null,0.7]
[null,"JAD 14.163",null,null,null,"EE",null,null,null,null,"(G1/2\")/(G3/4\")",null,null,null,45,null,0.8]
[null,"JAD K 14.163",null,null,null,"FF",null,null,null,null,"G1\"/G1\"",null,null,null,50,null,0.9]
[null,"JAD 14.163.10",null,null,null,"MF",null,null,null,null,"DN15/DN20",null,null,null,55,null,1]
[null,"JAD K 14.163.10",null,null,null,"BF",null,null,null,null,"DN25/DN25",null,null,null,60,null,1.1000000000000001]
[null,"JAD 15.177.10",null,null,null,"S",null,null,null,null,null,null,null,null,65,null,1.2]
[null,"JAD K 15.177.10",null,null,null,"SX",null,null,null,null,null,null,null,null,70,null,1.3]
[null,"JAD 15.177.10.75",null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,75,null,1.4]
[null,"JAD K 15.177.10.75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80,null,1.5]
[null,"JAD 15.177.10.100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85,null,1.6]
[null,"JAD K 15.177.10.100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90,null,1.7]
[null,"JAD 26.480",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95,null,1.8]
[null,"JAD K 26.480",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,null,1.9]
[null,"JAD X 2.11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"JAD XK 2.11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002]
[null,"JAD X 2.11.08.68",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4]
[null,"JAD XK 2.11.08.68",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.6]
[null,"JAD X 3.18",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.8]
[null,"JAD XK 3.18",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,"JAD X 3.18.08.75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.2]
[null,"JAD XK 3.18.75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.4]
[null,"JAD X 5,38",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.6]
[null,"JAD XK 5.38",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8]
[null,"JAD X 5.38.08.71",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4]
[null,"JAD XK 5.38.08.71",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5]
[null,"JAD X 6.50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[null,"JAD XK 6.50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5]
[null,"JAD X 6.50.08.72",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
[null,"JAD XK 6.50.08.72",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.5]
[null,"JAD X 6.50.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[null,"JAD XK 6.50.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5]
[null,"JAD X 9.88.08.65",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[null,"JAD XK 9.88.08.65",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.5]
[null,"JAD X 9.88.08.85",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[null,"JAD XK 9.88.08.85",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.5]
[null,"JAD X 9.88.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
[null,"JAD X 9.88.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.5]
[null,"JAD X 12.114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11]
[null,"JAD XK 12.114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.5]
[null,"JAD X 12.114.08.50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
[null,"JAD XK 12.114.08.50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.5]
[null,"JAD X 12.114.08.60",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[null,"JAD XK 12.114.08.60",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.5]
[null,"JAD X 12.114.08.75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
[null,"JAD XK 12.114.08.75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5]
[null,"JAD X 12.144.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15]
[null,"JAD XK 12.144.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.5]
[null,"JAD X 17.217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[null,"JAD XK 17.217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5]
[null,"JAD X 17.217.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[null,"JAD XK 17.217.10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.5]
[null,"S 0 X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[null,"S 0 XK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.5]
[null,"S 1 X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[null,"S 1 XK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.5]
[null,"S1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20]
[null,"S1K"]
[null,"H0 K"]
[null,"H1 K"]
[null,"H2 K"]